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Fotoaparāts Canon EOS 1000D/1200D/1300D.
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Priekšnosacījumi fotoaparātam:
· Fotoaparātam jābūt ieslēgtam, slēdzis uz “ON”
· Objektīvam uzstādīts automātiskais fokuss “AF”
· Fotografēšanas režīma izvēlnes slēdzis uz “P”
Prasības fotogrāfijai:
· Jābūt baltam fonam
· Personai nedrīkst būt galvassega vai brilles
· Seja nedrīkst būt aizsegta ar apģērbu, matiem, rokām
· Acīm jābūt atvērtām, skatienam vērstam uz fotoaparātu
· Smaidīt drīkst, bet “bez zobiem”




NVIS formas “Vīzas pieteikums” sadaļā “Vīzas pieprasītājs” jāatver “Biometrijas datu apstrādes aplikācija” (1.attēls).
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1.attēls
Aplikācijā jāizvēlas “Fotografēt” (2.attēls).
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2.attēls
Sistēma automātiski nosaka personas acu atrašanās vietu. Lai nofotografētu personu, jānospiež poga “Capture manually”. Ja ir problēmas ar attēla asumu, pirms fotografēšanas jāizmanto poga “Autofocus” (3.attēls).
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3.attēls
Fotogrāfija automātiski tiek apgriezta līdz sistēmai nepieciešamajam izmēram. Tiek attēlots saraksts ar kvalitātes rādījumiem. Punkts 7.8 jāignorē un jānospiež poga “Take facial image anyway” (4. attēls).
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4.attēls
Fotogrāfija jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt”, pēc kā tiek attēlots paziņojums “Dati veiksmīgi saglabāti”, kas jāapstiprina ar “OK”. Biometrijas datu apstrādes aplikāciju jāaizver ar krustiņu (5.attēls).
[image: C:\Users\valdisi\Desktop\FOTO-instrukcija\seja6.JPG]
5.attēls
Pēc ekrānformas atjaunošanas, izmantojot interneta pārlūka “Refresh” funkciju vai klaviatūras taustiņu “F5”, fotogrāfija tiek attēlota ekrānformā (6.attēls)
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6.attēls
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