2.pielikums  
Ministru kabineta  
2017. gada ......  
noteikumiem Nr. .....

Koeficienti pārejai no tilpuma vienībām uz masas vienībām

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apdzīvotās vietas veids | Metode | Vidēji (t/m3) | Minimālais  (t/m3) | Maksimālais (t/m3) |
| Republikas pilsētas | Kravas svēršana | 0.10 | 0.03 | 0.15 |
| Konteineru svēršana | 0.15 | 0.01 | 0.32 |
| Pilsētas ar iedzīvotāju skaitu 10000-40000 | Kravas svēršana | 0.13 | 0.10 | 0.19 |
| Konteineru svēršana | - | - | - |
| Pilsētas ar iedzīvotāju skaitu 5000-10000 | Kravas svēršana | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| Konteineru svēršana | 0.15 | 0.02 | 0.40 |
| Pilsētas ar iedzīvotāju skaitu no 1000 līdz 5000 | Kravas svēršana | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| Konteineru svēršana | 0.16 | 0.02 | 0.44 |
| Pilsētas ar iedzīvotāju skaitu < 1000 | Kravas svēršana | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
| Konteineru svēršana | 0.16 | 0.04 | 0.44 |
| Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas ar vairāk kā 40 dzīvokļiem | Kravas svēršana | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| Konteineru svēršana | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 10-40 dzīvokļiem | Kravas svēršana | 0.12 | 0.10 | 0.19 |
| Konteineru svēršana | 0.13 | 0.11 | 0.30 |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar mazāk kā 10 dzīvokļiem | Kravas svēršana | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| Konteineru svēršana | 0.15 | 0.06 | 0.34 |
| Privātmājas ar mazāk kā 5 iedzīvotājiem | Kravas svēršana | 0.12 | 0.06 | 0.18 |
| Konteineru svēršana | 0.17 | 0.06 | 0.45 |
| Lauku viensētas | Kravas svēršana | 0.24 | 0.17 | 0.36 |
| Konteineru svēršana | 0.16 | 0.05 | 0.45 |
| Biroji, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas | Kravas svēršana | 0.08 | 0.06 | 0.20 |
|  | Konteineru svēršana | - | - | - |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                                              K.Gerhards

Doniņa, 67026515