*Projekts*

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2016. gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Noteikumi Nr.\_\_\_

Rīga (prot. Nr.\_\_\_\_.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”**

Izdoti saskaņā ar

likuma ,,Par piesārņojumu”

12.panta otro daļu un

17.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 182 nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus „Vides ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ,,Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija”;
2. Papildināt noteikumus ar 2.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.30. valsts monitoringa tīkls – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārziņā esošās gaisa kvalitātes monitoringa stacijas, kuras izvietotas visā valsts teritorijā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem un kurās tiek nodrošinātas citas šajos noteikumos noteiktās prasības ar mērķi sniegt sabiedrībai, kā arī starptautiskajām sadarbības organizācijām un Eiropas Komisijai objektīvu, ticamu un reprezentatīvu informāciju par gaisa kvalitāti Latvijā.”

1. Aizstāt 3.1.2., 3.2.2., 3.6.1. un 3.8.2.apakšpunktā skaitli „2005” ar skaitli „2012”;
2. Aizstāt 3.3.2.apakšpunktā vārdus „12341:2001 „Gaisa kvalitāte – Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana – Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei” ar vārdiem „12341:2014 „Gaisa kvalitāte. Gravimetrisko mērījumu standartmetode suspendēto cieto daļiņu PM10 vai PM2,5 frakcijas masas koncentrācijas noteikšanai”;
3. Aizstāt 3.4.2.apakšpunktā vārdus „14907:2006 „Gaisa kvalitāte – Gravimetriskā standartmetode suspendēto daļiņu PM2,5 masas frakcijas noteikšanai”” ar vārdiem „12341:2014 „Gaisa kvalitāte. Gravimetrisko mērījumu standartmetode suspendēto cieto daļiņu PM10 vai PM2,5 frakcijas masas koncentrācijas noteikšanai””
4. Papildināt 3.5.2. un 3.9.3.apakšpunktu aiz vārda un simbola „frakcijā" ” ar vārdiem „un identiskajā šīs bāzes (references) metodes angļu valodas versijā”;
5. Aizstāt 3.7.2.apakšpunktā vārdu „standartā” ar vārdu „standarta”
6. Papildināt 3.7.2.apakšpunktā aiz vārda un simbola „standartmetode" ” ar vārdiem „ pirmajā, otrajā un trešajā daļā un identiskajā šī standarta angļu valodas versijā”;
7. Aizstāt 3.9.3.apakšpunktā vārdus „paraugu ņemšanai” ar vārdiem „mērīšanai”;
8. Izteikt noteikumu 3.9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.9.4. benz(a)pirēna un citu attiecīgo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu, kā arī arsēna, kadmija un niķeļa paraugu ņemšanai izmanto bāzes (references) metodi, kas noteikta standartā LVS EN 12341:2014 „Gaisa kvalitāte. Gravimetrisko mērījumu standartmetode suspendēto cieto daļiņu PM10 vai PM2,5 frakcijas masas koncentrācijas noteikšanai”, vai citu līdzvērtīgu analīzes metodi;”;

1. Izteikt 3.9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.9.5. benz(a)pirēna koncentrācijas mērījumiem izmanto bāzes (references) metodi, kas noteikta standartā LVS EN 15549:2010 "Gaisa kvalitāte. Standartmetode benz(a)pirēna koncentrācijas mērīšanai gaisā" un identiskajā šī standarta angļu valodas versijā, vai citu līdzvērtīgu analīzes metodi, bet citu attiecīgo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrācijas mērījumiem – standartā LVS ISO 12884:2001 "Gaiss – Kopējā (gāzes un daļiņu fāzē) policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura noteikšana – Savākšana uz filtra un tam sekojoša sorbenta, analīze ar gāzu hromatogrāfijas metodi" noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu analīzes metodi;”;

1. Izteikt 3.9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.9.6. kopējā gāzveida dzīvsudraba (dzīvsudraba tvaiki un reaģētspējīgs gāzveida dzīvsudrabs – ūdenī šķīstoši dzīvsudraba savienojumi ar pietiekami augstu tvaika spiedienu, lai tie būtu gāzveida stāvoklī) koncentrācijas mērījumiem izmanto bāzes (references) metodi, kas noteikta standartā LVS EN 15852:2010 “Gaisa kvalitāte. Standarta metode dzīvsudraba tvaiku noteikšanai”, vai citu līdzvērtīgu analīzes metodi;”;

1. Izteikt 3.9.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.9.7. lai novērtētu arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kopējo nosēdumu daudzumu izmanto šādas bāzes (references) metodes:

3.9.7.1. arsēna, kadmija un niķeļa nosēdumu noteikšanai - metodi LVS EN 15841:2010 „Apkārtējā gaisa kvalitāte. Standartmetode arsēna, kadmija, svina un niķeļa noteikšanai atmosfēras nosēdumos”;

3.9.7.2. dzīvsudraba uzkrāšanās noteikšanai - metodi LVS EN 15853:2010 „Gaisa kvalitāte. Standarta metode dzīvsudraba nosēdumu noteikšanai”;

3.9.7.3. benz(a)pirēna un pārējo attiecīgo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu uzkrāšanās noteikšanai - metodi LVS EN 15980:2011 “Gaisa kvalitāte. Benzo[a]antracēna, benzo[b]fluoretēna, benzo[j]fluoretēna, benzo[k]fluoretēna, benzo[a]pirēna, dibenzo[a,h]antracēna un indeno[1,2,3-cd]pirēna nosēdumu noteikšana”.;

1. Papildināt noteikumus ar 3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1  Daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5, kā arī analizējamām daļiņu sastāvdaļām (piemēram, svinam) parauga tilpumu nosaka attiecīgās vides apstākļos, ņemot vērā temperatūru un atmosfēras spiedienu mērījumu dienā.”

1. Svītrot noteikumu 5., 6., 7., 8., 50., 57.punktu un 11.pielikuma 4.punktu;
2. Aizstāt II nodaļas virsrakstā vārdu „monitoringa” ar vārdiem „tā veikšanas”;
3. Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 un 8.12 punktu šādā redakcijā:

„8.1 Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – centrs) ir atbildīgā iestāde Latvijā par:

8.11. valsts monitoringa tīkla izveidi un uzturēšanu, un gaisa kvalitātes novērtējuma veikšanu;

8.1.2. par valsts monitoringa tīklā esošo mērījumu sistēmu akreditāciju un atbilstošas laboratorijas izveidi vai arī sadarbības nodrošināšanu ar šādu laboratoriju;

8.1.3. valsts monitoringa tīklā veikto gaisa kvalitātes mērījumu precizitātes nodrošināšanu;

8.1.4. novērtējuma metožu analīzi un valsts monitoringa tīklā izmantoto metožu līdzvērtīguma pierādīšanas procesu organizēšanu;

8.1.5. sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Komisijas izveidoto Nacionālo references laboratoriju Eiropas tīklu un Kopīgo Pētniecības centru.”;

8.2 Centrs nodrošina, ka valsts monitoringa tīklā iekļautajās stacijās mērījumus veic laboratorija, kas ir akreditēta attiecībā uz šo noteikumu 3.punktā minētajām standartmetodēm, vismaz attiecībā uz tām piesārņojošajām vielām, kuru koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni, atbilstīgi attiecīgajam testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām piemērojamajam standartam, uz kuru ir publicēta atsauce Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesīatbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības 2. panta 9. punktam (turpmāk – akreditēta laboratorija).

8.3 Centrs valsts monitoringa tīklā iekļautajām monitoringa stacijām piemēro pārbaudītu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēmu, kas paredz veikt regulāru iekārtu apkopi, kas ir nepieciešama mēriekārtu precizitātes garantēšanai, kā arī nodrošina datu vākšanas un paziņošanas kvalitātes kontroles procedūras izstrādi un mērījumu datu izsekojamību, ievērojot prasības, kas izklāstītas testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju saskaņotajā standartā. Centrs sākot ar 2019.gadu vismaz reizi piecos gados izvērtē izveidoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un par tās rezultātiem informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

8.4 Centrs ne vēlāk kā 2019.gadā un pēc tam vismaz reizi trijos gados piedalās Eiropas Savienības mērogā organizētajās kvalitātes nodrošināšanas programmās. Ja, piedaloties šajās programmās, tiek gūti neapmierinoši rezultāti, centrs līdz nākošajai novērtēšanas reizei veic atbilstošus pasākumus un iesniedz ziņojumu par paveikto Kopīgajam pētniecības centram.

 8.5 Centrs atbild par Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra organizētu Savienības mēroga kvalitātes nodrošināšanas programmu koordināciju Latvijā un par šo noteikumu 3.punktā minēto bāzes (references) metožu izmantošanas koordināciju valsts mērogā un tādu valsts monitoringa tīklā izmantojamo metožu līdzvērtības pierādīšanu, kas atšķiras no standartmetodēm. Centrs savā mājas lapā internetā publicē norādes par kvalitātes kontroles procedūrām, kas būtu jāpiemēro citu iestāžu un organizāciju pārziņā esošajām gaisa kvalitātes monitoringa iekārtām.

8.6 Lai nodrošinātu mērījumu precizitāti un nodrošinātu atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem datu kvalitātes mērķiem pārējās iestādes un organizācijas, kuru pārziņā ir gaisa kvalitātes monitoringa stacijas un kuru dati tiek izmantoti sabiedrības informēšanai ievēro šajā nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz gaisa kvalitātes mērījumu veikšanu un datu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēmas izveidi. Iestāde, kas veic mērījumus atbilstoši šajā punktā norādītajiem mērķiem mēneša laikā pēc attiecīgās iekārtas uzstādīšanas par to informē Centru, kā arī katru gadu līdz 1.jūnijam sniedz informāciju par uzstādītajām gaisa kvalitātes mērīšanas iekārtām, kvalitātes kontroles procesa piemērošanu un citu informāciju, kas centram var būt nepieciešama iekārtas atbilstības pārbaudei, piemēram, iekārtā veiktās tehniskās apkopes rezultātus iepriekšējā gadā.

8.7 Centrs sākot ar 2020.gadu reizi piecos gados sagatavo pārskatu par valstī esošajām monitoringa iekārtām un to atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām (atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem monitoringa staciju izvietojuma kritērijiem, datu kvalitātes mērķiem, izmantotajām mērījumu metodēm). Šo informāciju publicē savā mājas lapā internetā, norādot arī tās iekārtas, kuru mērījumi neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kuru mērījumos iegūtos datus var uzskatīt tikai par informatīviem/aptuveniem. Neatbilstības gadījumā centrs informē iestādi, kuras rīcībā ir šādas iekārtas. Iestāde, kuras pārziņā ir konkrētā iekārta, kas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, publicējot ar konkrēto iekārtu iegūtos gaisa kvalitātes mērījumu rezultātus norāda, ka šī informācija neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām un ir uzskatāma tikai par indikatīvu.

8.8 Centrs un pārējās iestādes un organizācijas, kuru pārziņā ir gaisa kvalitātes monitoringa stacijas, kuru dati tiek izmantoti sabiedrības informēšanai, mērīšanai izmanto šo noteikumu 3.punktā minētās bāzes (references) metodes. Var izmantot arī citas paraugu ņemšanas un analīzes metodes, kas nav šo noteikumu 3.punktā minētās bāzes (references) metodes, ja attiecīgā iestāde var pierādīt, ka ar šo citu metodi iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi rezultātiem, kas tiek iegūti ar šo noteikumu 3.punktā minētajām standarta (bāzes) metodēm.

8.9 Lai pierādītu izmantotās metodes līdzvērtīgumu šo noteikumu 3.punktā minētajām standarta (bāzes) metodēm, iestāde, kura veic gaisa kvalitātes mērījumus un iegūtos mērījumu datus dara pieejamus sabiedrībai, centrā iesniedz attiecīgu testēšanas pārskatu, kuru izdevusi akreditēta laboratorija, kuras akreditācijas sfērā ir iekļautas minētās metodes. Centrs akceptē arī testēšanas pārskatus, kuri izdoti citās dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka testēšanas pārskatu ir izdevusi testēšanas laboratorija, kas akreditētas atbilstīgi attiecīgajam testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju saskaņotajam standartam un 3.punktā minētās standarta (bāzes) metodes ir iekļautas to akreditācijas sfērā. Centrs ievēro šajā punktā minētās prasības arī attiecībā uz valsts monitoringa tīklā iekļautajām stacijām.

8.10 Šo noteikumu 8.9 punktā minētajiem testēšanas pārskatiem jāapliecina, ka iekārtas atbilst visām veiktspējas prasībām, tostarp gadījumos, kad atsevišķi vides un vietējie nosacījumi ir specifiski konkrētajai vietai, kurā paredzēts veikt mērījumus un neatbilst nosacījumiem, attiecībā uz kuriem iekārtas jau ir testētas un apstiprinātas citā dalībvalstī. Daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 gadījumā izmantojot līdzvērtīgu metodi iegūtie rezultāti ir jākoriģē ar koeficientu, lai tie kļūtu līdzvērtīgi ar standartmetodi iegūtajiem rezultātiem. Attiecīgos gadījumos arī iepriekš veikto mērījumu rezultātus koriģē ar atbilstošu koeficientu, lai datiem nodrošinātu labāku salīdzināmību. Ja līdzvērtīguma aptuvenai nodrošināšanai izmanto pagaidu koeficientus, tos apstiprina vai groza ar atsauci uz Eiropas Komisijas izstrādātajām vadlīnijām par līdzvērtīguma pierādīšanu.

8.11 Ja nepieciešams, centrs attiecībā uz valsts monitoringa tīkla stacijās izmantotajām metodēm, kas nav šo noteikumu 3.punktā minētās bāzes (references) metodes, organizē savstarpēju metožu salīdzināšanu un sagatavo pārskatu par iegūtajiem rezultātiem. Šo novērtējuma rezultātā sastādītos testēšanas pārskatus un visus testu rezultātus centrs pēc pieprasījuma dara pieejamus citām kompetentajām iestādēm.

8.12 Centrs saskaņā ar šo noteikumu 8.9 punktu iesniegtos testēšanas pārskatus uzglabā tik ilgi, kamēr attiecīgā paraugu ņemšanas un analīzes metode tiek izmantota gaisa piesārņojuma līmeņa noteikšanai un mērīšanai, bet ne mazāk kā piecus gadus.";

1. Papildināt 9.punktā aiz vārda „Centrs” ar vārdu „sākot ar 2019.gadu”;

1. Aizstāt 9.punktā vārdu „trijos” ar vārdu „piecos”;
2. Papildināt 11.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Rīkojumā iekļauj informāciju par valsts monitoringa tīklā esošajām gaisa kvalitātes monitoringa stacijām. Šo staciju novietojumu nedrīkst mainīt, kā arī valsts monitoringa tīklā iekļauto staciju darbību pārtraukt bez saskaņojuma ar ministriju.”;

1. Izteikt 12.1. un 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.1. iepriekšējā gada laikā konkrētai šo noteikumu 3.punktā minētajai piesārņojošajai vielai noteikto robežlielumu pārsniegumu izraisa dabisko avotu radītais piesārņojums. Centrs sniedz informāciju par dabisko avotu radīto gaisu piesārņojošo vielu koncentrāciju un pienesuma avotiem, kā arī sniedz pierādījumus tam, ka pārsniegums radies no dabiskajiem avotiem. Robežlieluma pārsniegumus, kurus rada dabiskie avoti neuzskata par pārsniegumiem šo noteikumu izpratnē.

12.2. iepriekšējā gada laikā daļiņām PM10 noteikto robežlielumu pārsniegumu izraisa atkārtota daļiņu PM10 izkliedēšanās pēc ceļu nokaisīšanas ar smiltīm vai sāli ziemā. Centrs sagatavo informāciju par daļiņu PM10 koncentrāciju un avotiem, kā arī sniedz pierādījumus tam, ka pārsnieguma iemesls ir šādas atkārtoti izkliedētās daļiņas PM10.”;

1. Papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

„14.1 Lai nodrošinātu šajos noteikumos noteiktajām prasībām atbilstoša valsts monitoringa tīkla izveidi un regulāri izvērtētu vai esošais valsts monitoringa tīkla plānojums un monitoringa staciju atrašanās vietas vēl joprojām ir pamatotas un optimālas, Centrs sākot ar 2020.gadu un turpmāk pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi piecos gados sagatavo ziņojumu, kurā pamato visu valsts monitoringa tīklā iekļauto monitoringa staciju vietu izvēli un iekļauj šo monitoringa staciju apkārtnes fotogrāfijas, kurās norādītas debespuses, un detalizētas kartes. Ziņojumā ietver informāciju par valsts monitoringa tīklā iekļauto staciju atbilstību šo noteikumu 10., 11. un 12.pielikumā noteiktajiem kritērijiem un nepieciešamajām izmaiņām esošajā valsts monitoringa tīkla plānojumā. Ja kādā zonā vai aglomerācijā izmanto papildu novērtējuma metodes (modelēšana vai indikatīvie mērījumi), ziņojumā iekļauj detalizētu informāciju par šīm metodēm un informāciju par to, kā ir izpildīti šo noteikumu 20.punktā uzskaitītie kritēriji. Centrs pēc pieprasījuma trīs mēnešu laikā sagatavoto ziņojumu iesniedz Eiropas Komisijai.

14.2 Gadījumos, ja konkrētā pašvaldība plāno veikt būtiskus būvniecības, infrastruktūras, siltumtīklu vai citus pārbūves darbus valsts monitoringa tīklā iekļauto gaisa monitoringa staciju tuvumā vai arī tiek plānota jaunu objektu būvniecība (piemēram, uzņēmumu vai autostāvvietu), kas var īslaicīgi vai ilgtermiņā ietekmēt gaisa kvalitāti noteiktā teritorijā pašvaldība vismaz gadu pirms plānotajiem darbiem informē Centru.”;

1. Aizstāt 15.punktā vārdus „aglomerācijas vai rūpnieciskas teritorijas” ar vārdiem „vērā ņemamiem piesārņojuma avotiem”;
2. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

„19.1 Veicot gaisa kvalitātes novērtējumu un gaisa kvalitātes izkliedes modelēšanu ievēro šo noteikumu 15.pielikumā noteiktos datu kvalitātes mērķus un citus šajā pielikumā noteiktos kritērijus.”;

1. Papildināt 20.punktu ar jaunu pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„Iegūtos mērījumu rezultātus ņem vērā novērtējot atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem robežlielumiem.”;

1. Aizstāt 22.punktā vārdus „vismaz vienam minētajā pielikumā norādītajam noradītajam ozona prekursoram” ar vārdiem „atbilstoši šo noteikumu 17.pielikumā noteiktajām prasībām”;
2. Papildināt noteikumus ar 24.1 un 24.2 punktu šādā redakcijā:

„24.1 Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecībā uz dažādās rīcības programmās iekļautajiem pasākumiem, izstrādājot šo noteikumu 24.punktā minēto rīcības programmu pašvaldība ņem vērā pasākumus, kas ietverti rīcības programmās, kas tiek izstrādātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā un normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā;

 24.2 Veicot 24.punktā minētās rīcības programmas izstrādi, vietējā pašvaldība sadarbībā ar ministriju novērtē arī pašvaldību teritorijā esošo sadedzināšanas iekārtu radīto ietekmi uz gaisa kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā vidējas un mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām zonās vai zonu daļās, kur gaisa kvalitātes novērtējums uzrāda  iespējamu gaisu piesārņojošo vielu normatīvu pārsniegumus vai ir tuvu tiem, atbilstoši likumā “Par piesārņojumu” noteiktajam pašvaldība saistošajos noteikumos ierosina piemērot stingrākus emisiju robežlielumus nekā tos, kas noteikti normatīvajos aktos par sadedzināšanas iekārtām. Nosakot stingrākus emisiju robežlielumus ņem vērā Eiropas Komisijas publicēto informāciju par emisijas līmeņiem, ko var sasniegt ar labākajām pieejamajām un jaunajām tehnoloģijām.”

1. Aizstāt 31.punktā vārdus „Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi (turpmāk – reģionālā vides pārvalde) ar vārdiem „Valsts vides dienestu””;
2. Papildināt 34.punktu aiz vārdiem „arī citu informāciju” ar vārdiem „ kura izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem par informācijas sniegšanu un rīcības programmas izstrādi gaisa aizsardzības jomā vai, ”;
3. Aizstāt 37.punktā vārdus „Reģionālā vides pārvalde” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija”;
4. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

„38. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 37.punktā minētajā pārskatā sniegto informāciju, sagatavo programmas izpildes novērtē­jumu un priekšlikumus par pasākumiem, kas veicinātu programmas izpildi, un tos nosūta attiecīgajai pašvaldībai divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts pārskats par programmas izpildi vai arī sasauc sanāksmi, lai pārrunātu identificētos problēmjautājumus.”

1. Papildināt 40.punktā aiz vārda „normatīvus” ar simbolu un vārdiem „ , trauksmes līmeņus vai ilgtermiņa mērķus nozīmīgas”;
2. Izteikt noteikumu 42.punktu šādā redakcijā:

„42. Centrs sākot ar 2019.gadu ne retāk kā reizi piecos gados apkopo un sagatavo informāciju par gaisa kvalitātes novērtējumu aglomerācijās un zonās iepriekšējos piecos gados, kā arī pievieno attiecīgas gaisa piesārņojuma izkliedes kartes un nepieciešamos aprakstus.”;

1. Papildināt noteikumus ar 46.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„46.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts vides dienestu un attiecīgo pašvaldību sagatavo informāciju iedzīvotājiem par galvenajiem piesārņojuma avotiem, kā arī informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem, lai samazinātu šo avotu radīto gaisa piesārņojumu un dara to pieejamu sabiedrībai.”;

1. Papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

„48.1  Ziņošanai izmanto tikai datus, kuri uzskatāmi par derīgiem. Visus saskaņā ar šo noteikumu 48. punktu paziņotos datus uzskata par derīgiem, izņemot datus, kas raksturoti kā provizoriski.”

1. Papildināt noteikumu informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3) un 4) apakšpunktu šādu redakcijā:

„ 3) Eiropas Komisijas 2015.gada 28.augusta Direktīva (ES) 2015/1480, ar kuru groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/107/EK un 2008/50/EK, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz standartmetodēm, datu validēšanu un paraugu ņemšanas vietu izvietojumu gaisa kvalitātes novērtēšanai;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.novembra Direktīva 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.”

1. Papildināt 4.pielikuma 1.punktu ar šādu teikumu:

„2015.gadam atbilstīgais vidējais ekspozīcijas rādītājs ir trijos gados aprēķinātas vidējās koncentrācijas vidējā vērtība visās paraugu ņemšanas vietās 2013., 2014. un 2015. gadā. Vidējo ekspozīcijas rādītāju lieto, lai pārbaudītu, vai ir sasniegts ekspozīcijas samazināšanas mērķis.”

1. Izteikt 4.pielikuma 2 sadaļas tabulas 2 kolonnas 1. līdz 4.rindu šādā redakcijā:

„

|  |
| --- |
| <8,5 = 8,5 |
| no > 8,5 - <13 |
| = 13 - < 17 |
| = 18 - < 21 |
| ≥ 22 |

”

1. Papildināt 10.pielikuma 1.1.apakšpunktā iekļauto tabulu ar 1.1.7. līdz 1.1.11.rindām šādā redakcijā:

„

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. | 2000 - 2749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 1.1.8. | 2759 - 3749 | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 1.1.9. | 3750 - 4749 | 8 | 11 | 3 | 6 |
| 1.1.10. | 4750 - 5999 | 9 | 13 | 4 | 6 |
| 1.1.11. | ≥ 6000 | 10 | 15 | 4 | 7 |

”

1. Svītrot 10.pielikuma II sadaļas 3.punktā iekļautajā tabulā vārdus „(pilsēta vai piepilsēta)” un vārdus „(piepilsēta vai lauku apvidus)”;
2. Aizstāt 10.pielikuma II sadaļas 3.punktā ieļautās tabulas 1.piezīmē vārdu „piepilsētā” ar vārdu „teritorijā”;
3. Papildināt 11.pielikuma 2.5.apakšpunktu aiz vārdiem „galvenajiem ceļiem” ar vārdiem „kur satiksmes intensitāte ir lielāka par 50 000 transportlīdzekļu dienā.”;
4. Izteikt 11.pielikuma 3.1. līdz 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1. gaisa plūsmai ap paraugu ņemšanas ierīces atveri jābūt brīvai no jebkādiem šķēršļiem, kas varētu ietekmēt gaisa plūsmu parauga ņemšanas ierīces tuvumā (paraugu ņemšanas vietām, kas atrodas uz apbūves līnijas vismaz 270o vai 180o rādiusā). Parasti šīs ierīces novieto dažu metru attālumā no ēkām, kokiem un citiem šķēršļiem un vismaz 0,5 m attālumā no tuvākās būves, ja paraugu ņemšanas vieta raksturo gaisa kvalitāti uz apbūves līnijas;

3.2. gaisa plūsmas paraugu ņemšanas ierīces ieplūdes atvere novietota 1,5 m (elpošanas zona) līdz 4 m augstumā virs zemes. Augstāks novietojums var būt nepieciešams tad, ja monitoringa stacija raksturo plašāku teritoriju. Ja paraugu ņemšanas ierīce ir novietota augstāk par 4 m virs zemes šo informāciju iekļauj ziņojumā, kas tiek izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 14.1 punktā noteikto.

3.3. paraugu ņemšanas ierīces ieplūdes atvere nedrīkst atrasties piesārņojuma avotu tiešā tuvumā, lai nepieļautu tiešu un ar gaisu nesajauktu emitēto piesārņojošo vielu ieplūšanu;

3.4. paraugu ņemšanas ierīces izplūdes atvere novietota tā, lai nepieļautu izplūstošā gaisa recirkulāciju ierīces ieejā;

3.5. transportlīdzekļu radītā piesārņojuma mērīšanai paredzētās paraugu ņemšanas ierīces novieto vismaz 25 metru attālumā no galvenajiem krustojumiem (tādi krustojumi, kas aptur satiksmes plūsmu un rada atšķirīgas emisijas (apstāšanās un kustības atsākšana) salīdzinājumā ar pārējo ceļu) un tālākais 10 m no ietves malas;”

1. Papildināt 12.pielikuma 3.rindas 4.kolnnu aiz vārda „daži” ar vārdu „simti”;
2. Aizstāt 15.pielikumā I sadaļas 1.punktā iekļautajā tabulā aiz vārda „Nenoteiktība” ar simbolu „\*\*\*\*\*”;
3. Papildināt 15.pielikuma I sadaļas 1.punktā iekļauto tabulu ar 5.piezīmi šādā redakcijā:

„5. \*\*\*\*\* norādītie nenoteiktības procentuālie lielumi attiecas uz konkrētiem mērījumiem, kuru vidējā vērtība ir noteikta laika periodam, kuram piemēro robežlielumu (vai mērķlielumu – ozona gadījumā), ja ticamības intervāls ir 95 %. Stacionāro mērījumu nenoteiktību piemēro teritorijai, kurā tiek novērtēta atbilstība attiecīgajam robežlielumam (vai ozona gadījumā - mērķlielumam).”;

1. Izteikt 15.pielikuma 2.punkta 2.3.1.rindas 2.kolonnā vārdus „stacionārie mērījumi” ar vārdiem „stacionārie mērījumi1”;
2. Izteikt 15.pielikuma 2.punkta 2.3.2.rindas 2.kolonnā vārdus „indikatīvie mērījumi” ar „ indikatīvie mērījumi1, 2”;
3. Papildināt 15.pielikuma 2.punktā iekļauto tabulu ar piezīmēm šādā redakcijā:

„ Piezīmes.

1 sadala vienmērīgi gada laikā tā, lai tie būtu reprezentatīvi attiecībā uz dažādiem klimatiskajiem apstākļiem un antropogēnajām darbībām.

2 indikatīvi mērījumi ir tādi mērījumi, ko veic ar mazāku regularitāti, bet kas atbilst pārējiem datu kvalitātes mērķiem.”;

1. Izteikt 15.pielikuma 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4. Modelēšanas nenoteiktība ir maksimālā atšķirība starp izmērīto un aprēķināto koncentrāciju līmeni 90 procentos no konkrētiem monitoringa punktiem attiecīgā robežlieluma (ozona piesārņojuma gadījumā – mērķlieluma) noteikšanas periodam, neņemot vērā notikumu secību. Modelēšanas nenoteiktību piemēro teritorijai, kurā tiek novērtēta atbilstība attiecīgajam robežlielumam (ozona piesārņojuma gadījumā – mērķlielumam). Stacionārie mērījumi, kas jāatlasa, lai tos salīdzinātu ar modelēšanas rezultātiem, atbilst modeļa aptvertajam mērogam. Objektīvas novērtējuma metodes nenoteiktība ir maksimālā atšķirība starp izmērīto un aprēķināto koncentrāciju attiecīgā robežlieluma (vai ozona gadījumā - mērķlieluma) noteikšanas periodam, neņemot vērā notikumu secību.

5.  Benz(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu paraugus ņem 24 stundu periodā. Arsēna, kadmija, niķeļa, kopējā gāzveida dzīvsudraba, benz(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu atsevišķos paraugus (līdz pat viena mēneša periodam) izmanto kompleksai analīzei, ja metode nodrošina paraugu ņemšanas stabilitāti šajā periodā. Atsevišķas vielas (piemēram, benz(b)fluorantēns, benz(j)fluorantēns, benz(k)fluorantēns) analītiski ir sarežģīti nosakāmas, bet iespējams noteikt to summu. Paraugus ņem katru dienu visa gada laikā. Lai noteiktu nosēdumu intensitāti, paraugus ņem mēneša vai nedēļas periodā gada laikā. Mitro nosēdumu paraugu ņemšanu atļauts aizstāt ar kopējo nosēdumu paraugiem, ja atšķirība starp tiem nav lielāka par 10 % (nosēdumus mēra µg/m2 diennaktī).”;

1. Papildināt 15.pielikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

„5.1 Daļiņu PM10 filtru apakšparaugu ņemšana metālu noteikšanai, lai veiktu sekojošu analīzi, ir atļauta, ja ir pierādījumi, ka apakšparaugs ir reprezentatīvs attiecībā uz kopumu un ka noteikšanas jutība netiek pasliktināta salīdzinājumā ar attiecīgajiem datu kvalitātes mērķiem. Alternatīvi ikdienas paraugu ņemšanai var veikt iknedēļas paraugu ņemšanu metālu noteikšanai daļiņu PM10, ja netiek apdraudēti paraugu vākšanas raksturlielumi.”;

1. Papildināt 17.pielikuma 1.punktu aiz vārdiem „slāpekļa oksīdi” ar vārdiem „ un atbilstošie gaistošie organiskie savienojumi, kas minēti šī pielikuma 2.punktā.”;
2. Papildināt 17.pielikuma 3.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Ozona prekursoru mērījumus pēc iespējas veic pilsētas vai piepilsētas monitoringa stacijās, kas izvietotas saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas izvietotas tādās teritorijās, kas ļauj iegūt šajā punktā minētajiem mērķiem atbilstošu informāciju.”;

1. Aizstāt 18.pielikuma 7.punktā vārdus „pirms 2008.gada 21.maija” ar vārdiem „iepriekš apstiprinātās rīcības programmas darbības laikā:”;
2. Aizstāt 18.pielikuma 8.punktā vārdus „pasākumiem, kas rīcības programmā plānoti vai īstenoti gaisa kvalitātes uzlabošanai pēc 2008.gada 21.maija” ar vārdiem „rīcības programmā iekļautajiem pasākumiem, kurus plānots veikt gaisa kvalitātes uzlabošanai”.

Ministru prezidents                                                   M.Kučinskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards

**Iesniedzējs:**

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                K.Gerhards

**Vīza:**

valsts sekretārs R.Muciņš

04.09.2016. 10:05

3462

L.Maslova

67026586, [lana.maslova@varam.gov.lv](mailto:lana.maslova@varam.gov.lv)