4. pielikums   
Ministru kabineta   
2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ noteikumiem Nr.\_\_\_\_

**Minimālās sēra atdalīšanas pakāpes esošajām lielajām sadedzināšanas iekārtām, ko piemēro līdz 2016. gada 1. janvārim**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kopējā nominālā siltuma jauda (MW) | Minimālā sēra atdalīšanas pakāpe | |
| iekārtas, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 1987. gada 1. jūlijam | iekārtas, kuras saņēmušas atļaujas pēc 2002. gada 27. novembra, un sadedzināšanas iekārtas, par kurām pārvaldē iesniegts iesniegums atļaujas saņemšanai līdz 2002. gada 27. novembrim, bet tās sāk ekspluatēt pēc 2003. gada 27. novembra |
| 1. | 50–100 | 60 % | 92 % |
| 2. | 100–300 | 75 % | 92 % |
| 3. | > 300 | 90 % | 95 % |
| 4. | > 500 | 94 %1 | 95 % |

Piezīme.

1 Ja līgumā noteikts, ka pirms 2001. gada 1. janvāra uzstādīta izplūdes gāzu atsērošanas vai kaļķu inžekcijas iekārta, iekārtai piemēro minimālo sēra atdalīšanas pakāpi, kas ir vismaz 92 %.

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs K. Gerhards