2.pielikums

Ministru kabineta

2017.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_\_

**ZPI kritēriji, kurus izmanto būvdarbu, citu prioritāru preču un pakalpojumu grupu publiskajā iepirkumā**

**I Būvdarbi un preču un pakalpojumu grupas, kurām noteikti ZPI kritēriji**

1. Būvdarbi (biroju ēkas)

2. Ūdens sildītāji

3. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

4. Elektroenerģija

5. Klozetpodi un pisuāri

6. Koģenerācija

7. Mēbeles

8. Notekūdeņu infrastruktūra

9. Sienu paneļi

10. Sanitārtehniskā armatūra

11. Tekstilpreces

12. Transports

13. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

**II ZPI kritēriji, kurus izmanto būvdarbu un citu augstākminēto preču un pakalpojumu grupu ZPI**

**1. Būvdarbi (biroju ēkas)**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumu, biroja ēkas definētas kā “ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas (telpu grupas), kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un parlamenta ēkas (telpu grupas)”.

ZPI kritēriji iedalīti septiņās atsevišķās grupās atbilstoši noteiktiem iepirkuma procesa posmiem (A-G).

**1.1. ZPI kritēriji būvdarbiem (biroja ēkas)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Jaunu biroju ēkas būvniecība atbilstoši energoefektivitātes un labu ekoloģisko raksturlielumu standartiem  **vai**  Esošas biroju ēkas nozīmīga atjaunošana atbilstoši augtiem energoefektivitātes un labu ekoloģisko raksturlielumu standartiem |

**A. ZPI kritēriji projektētāju un darbuzņēmēju atlasei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Atlases kritēriji  *Šie kritēriji var veidot daļu no priekšatlases procedūras, kurā pasūtītāja iestāde iepērk projektu vadības un/vai projektēšanas pakalpojumus. Pieredzi apliecinošo, izpildīto projektu skaitam un apjomam ir jābūt proporcionālam konkursa projektam. Lai rosinātu konkursā piedalīties arī jaunus uzņēmumus ar mazāku pieredzi, var rīkot projektu konkursus, kaut arī riska līdzsvarošanas labad var noteikt, ka projektētāju vidū jābūt arī pietiekami pieredzējušiem projektētājiem.* | A1. PROJEKTU VADĪTĀJA KOMPETENCE Projektu vadītājs ir kompetents un pieredzējis katrā no šīm jomām, par kuru tas atbilstoši līgumam būs atbildīgs (atzīmēt attiecīgo konkrētam līgumam):   * tādu būvlīgumu projektu vadība, kas ir atbilduši klientu izvirzītajām ekoloģisko raksturlielumu prasībām vai tās pārsnieguši; * dažādu tādu vides tehnoloģiju un konstruktīvu inovāciju realizācijas veiksmīga identificēšana un vadība, kas nepieciešama uzlabotu ekoloģisko raksturlielumu un kvalitātes panākšanai; * iesaiste vides tehnoloģiju un konstruktīvu inovāciju finansiālajā novērtējumā projektu realizācijas ietvaros.  A2. PROJEKTĒTĀJU KOMPETENCE Arhitekts, konsultants un/vai projektētāju konsorcijs ir attiecīgi kompetents un pieredzējis katrā no šīm jomām, par kuru tas atbilstoši līgumam būs atbildīgs (atzīmēt attiecīgo konkrētam līgumam):   * tādu būvlīgumu vadība, ar ko ir panākti ekoloģiskie raksturlielumi, kas pārsniedz minimālās būvkodeksa prasības (precizēt — nacionāla, reģionāla, vietēja vai cita līmeņa) par šādiem aspektiem (papildināt ar elementiem, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par būtiskiem un kas nav minēti tālāk); * energoefektīvu ēkas norobežojošo konstrukciju un ietaišu projektēšana jaunbūvju un/vai ēku atjaunošanas projektos (atzīmēt atbilstošo), tostarp dati (ja pieejami) par pabeigtu projektu izmērīto energoefektivitāti uz m2, kas ietver apsildi, dzesēšanu, apgaismojumu, ūdens uzsildīšanai un palīgaprīkojumu;- ēku energomonitoringa sistēmu (*Building Energy Monitoring Systems*, BEMS) uzstādīšana, ēkas apsaimniekotāju informēšana par to ekspluatāciju un izmantošanu, lai konstatētu, kāds ir ēkas energopatēriņa modelis; * ūdens patēriņa ziņā efektīvu ietaišu projektēšana, tostarp dati par pabeigtu projektu izmērīto ūdens patēriņu uz darbinieku; * vidi maz ietekmējošu būvmateriālu specifikāciju sastādīšana, iepirkšana un uzstādīšana. Ir jāiekļauj atsauce uz produktu vides deklarāciju (PVD) saskaņā ar standartu ISO 14025 vai EN 15804. * darbinieku pārvietošanās plānu izstrāde un īstenošana, tostarp mazemisiju transportlīdzekļiem un velosipēdiem paredzēta infrastruktūra   Jāuzsver pieredze darbā ar projektiem un profesionālā pilnveidošanās attiecīgajās jomās.  Līgumslēdzēja iestāde var noteikt minimālo šādu līgumu skaitu atbilstoši projekta būtībai. A3. GALVENĀ BŪVUZŅĒMĒJA UN SPECIĀLO DARBUZŅĒMĒJU KOMPETENCE Šie kritēriji var veidot daļu no galvenā būvuzņēmēja priekšatlases procedūras vai tos var izmantot, kad notiek speciālu pakalpojumu (piemēram, nojaukšana, energopakalpojumi) iepirkums.  Būvuzņēmējs ir kompetents un pieredzējis tādu būvlīgumu izpildē, kas nodrošinājuši ekoloģisko raksturlielumu uzlabošanos.  Projektēšanas līgumu un būvlīgumu gadījumā A1. kritērijs attieksies arī uz nodarbinātajiem projektētājiem.  Šajā sakarā nozīmīga ir pieredze šādās jomās (atbilstoši projektam un izraudzītajiem ZPI kritērijiem):   * energoefektīvu ēkas norobežojošo konstrukciju un ietaišu projektēšana jaunbūvju un/vai ēku atjaunošanas projektos (atzīmēt atbilstošo), tostarp dati (ja pieejami) par pabeigtu projektu izmērīto energopatēriņu uz m2, kas ietver apsildi, dzesēšanu, apgaismojumu, ūdens uzsildīšanai un palīgaprīkojumu; Šis kritērijs tiks piemērots jaunbūvju un/vai ēku atjaunošanas projektu kontekstā (atzīmēt atbilstošo); * ēku energomonitoringa sistēmu (BEMS) uzstādīšana, ēkas apsaimniekotāju informēšana par to, kā tās izmantot, * ūdens patēriņa ziņā efektīvu ietaišu projektēšana, tostarp dati (ja pieejami) par pabeigtu projektu izmērīto ūdens patēriņu uz darbinieku; * vidi maz ietekmējošu būvmateriālu iepirkšana, uzstādīšana un verifikācija; * nojaukšanas un būvlaukuma atkritumu apsaimniekošanas plānu sekmīga īstenošana nolūkā maksimāli samazināt atkritumu apjomu. Zināšanas par atkritumu apstrādes iespējām ārpus būvlaukuma un attiecīgo variantu izraudzīšanās.  A4. PBE DARBUZŅĒMĒJU UN ĪPAŠUMA ATTĪSTĪTĀJU KOMPETENCE Šie kritēriji var veidot daļu no projekta, būvniecības un ekspluatācijas (PBE) darbuzņēmēja vai īpašuma attīstītāja, kas ekspluatēs ēku, priekšatlases procedūras.  Darbuzņēmējs ir kompetents un pieredzējis tādu biroja ēku būvniecības un ekspluatēšanas pārvaldībā, kurās ir nodrošināti uzlaboti ekoloģiskie raksturlielumi. A1. kritērijs attieksies arī uz nodarbinātajiem projektētājiem.  Šajā sakarā nozīmīga ir pieredze šādās jomās (atbilstoši projektam un izraudzītajiem ZPI kritērijiem):   * projektētāju grupas vadība nolūkā saņemt būvatļauju un būvēt biroju ēkas, kas atbilst klienta efektivitātes prasībām, tostarp atbilstoši PBE līgumiem; * galveno būvuzņēmēju vadība nolūkā būvēt biroju ēkas ar uzlabotiem ekoloģiskajiem raksturlielumiem, tostarp atbilstoši PBE līgumiem; * turpmāka apsaimniekošana nolūkā optimizēt biroju ēku efektivitāti, tostarp tādu sistēmu kā BEMS izmantošana, līgumu slēgšana ar energopārvaldniekiem un pastāvīgs efektivitātes monitorings/ziņošana.   A5. ENERGOVADĪBAS SISTĒMA  (*šie kritēriji var veidot daļu no biroja ēkas attīstītāja un/vai ekspluatētāja (apsaimniekotāja) priekšatlases procedūras*)  PBE darbuzņēmējs vai īpašuma attīstītājs, kurš ekspluatēs ēku, spēj pierādīt pieredzi energovadības sistēmu ieviešanā būvobjektos, piemēram, īstenot ISO 50001 vai līdzvērtīgu standartu, kā daļu no apsaimniekošanas līguma. |
| Tehniskās specifikācijas |  |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji |  |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi |  |

**B. ZPI kritēriji sīkām tehniskā projekta un izpildes prasībām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Tehniskās specifikācijas | B1. MINIMĀLĀ ENERGOEFEKTIVITĀTE Ir ieteicams apspriesties ar vietējo būvuzraudzības kompetento iestādi, kas spēs sniegt norādījumus, kuru energoefektivitātes kritēriju vislabāk izmantot.  Biroja ēkas aprēķinātā energoefektivitāte atbilst šādām prasībām, ko var noteikt saistībā ar energoefektivitātes rādītājiem vai izmaksām.  ***1. variants***: energoefektivitāte   * Ja projekts ir jaunbūve: energoefektivitātes sertifikāta (*Energy Performance Certificate*, EPC) C klase vai 3 × kWh/m2 robežvērtība labākajai klasei, vai maksimālā vērtība 135 kWh/m2 (izvēlas stingrāko vērtību). * Ja tiek veikta nozīmīga atjaunošana: EPC D klase vai 4 × kWh/m2 robežvērtība labākajai klasei, vai maksimālā vērtība 170 kWh/m2 (izvēlas stingrāko vērtību).   ***Piezīme***. Robežvērtība parāda augstāko enerģijas pieprasījumu (ko izsaka kWh/m2), ko pieļauj EES klase.  ***2. variants***: izmaksu optimalitāte   * Jaunbūvju un nozīmīgas atjaunošanas projektiem izmaksoptimālu primārās enerģijas pieprasījumu sabiedriskai biroju ēkai izsaka kWh/m2 un aprēķina pēc metodikas, kas norādīta Komisijas Deleģētajā regulā Nr. 244/2012.   Ja nacionālās minimālās prasības ir striktākas par šīm prasībām, šī kritērija vietā izmanto B9.1. piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju, lai veicinātu *turpmāku ekonomiski izdevīgu efektivitātes uzlabošanu*. B2. APGAISMOJUMA VADĪBAS SISTĒMAS ***Ieteicams*** lampu un apgaismes projektu iepirkumā izmantot ZPI kritērijus iekštelpu apgaismojumam. Bez tam lietotājiem jāspēj kontrolēt vai pārlabot apgaismošanas sistēmu funkcionēšanu ēkas zonās vai telpās. B3. ĒKAS ENERGOVADĪBAS SISTĒMA Tiek uzstādīta un ekspluatēta ēkas energovadības sistēma (BEMS), kas iemītniekiem un apsaimniekotājiem reāllaikā nodrošina informāciju par to, kā ēka izmanto enerģiju, darbojoties tīklā saistītiem sensoriem, un nodrošina patēriņa mērījumu vismaz ik pēc pusstundas.  Lietotāja saskarne nodrošina, ka ēkas lietotāji un apsaimniekotāji bez nozīmīgas apmācības var analizēt un lejupielādēt informāciju par enerģijas izmantojumu ēkā.  Ēkas efektivitātes pamatparametriem, ko sistēma var kontrolēt ( t.i., apgaismojumam, apsildei, dzesēšanai), ir jābūt ērti regulējamiem. B4. MAZOGLEKĻA VAI BEZOGLEKĻA ENERĢIJAS AVOTI Ja ēka ir izvietota vietā, kur ir iespējams pieslēgties augstefektīvām un izmaksu ziņā ekonomiskām alternatīvās enerģijas sistēmām, ēkas energosistēmas projektē tā, lai būtu iespējams pieslēgties šai infrastruktūrai. B5. PERSONĀLA PĀRVIETOŠANĀS PLĀNS UN INFRASTRUKTŪRA Kritēriju par personāla pārvietošanās plānu var kombinēt ar piešķiršanas kritēriju par plāna kvalitātes novērtēšanu.  Ēkas personāla pārvietošanās plānu izstrādā, konsultējoties ar līgumslēdzēju iestādi, vietējo plānošanas iestādi un attiecīgajiem infrastruktūras nodrošinātājiem. Plānā tiek identificēti konkrēti pasākumi, kas, ņemot vērā vietējos apstākļus, var samazināt nepieciešamību pēc došanās uz ēku ar personīgo automobili un veicināt ilgtspējīgāku transporta veidu — tostarp riteņbraukšanas un kājāmiešanas, sabiedriskā transporta, mazemisiju transportlīdzekļu un automobiļu koplietošanas — izmantošanu.  Ēkas projektā noteikti iestrādā vismaz drošu un viegli pieejamu velosipēdu novietni ar jumtu. Vietu skaitu nosaka, pamatojoties uz vietējiem standartiem vai ēku novērtēšanas shēmu, ņemot vērā plānoto iespējamo skaita palielinājumu pēc personāla pārvietošanās plāna ieviešanas. B6. RECIKLĒJAMU ATKRITUMU UZGLABĀŠANA Ēkā vai tai piegulošajā teritorijā atrodas īpaša glabātava, lai ēkas lietotājiem atvieglotu reciklējamu materiālu un nolietotu izstrādājumu nošķiršanu (atsaucoties uz 4F. sadaļas F5 kritērija prasībām).  Atkritumu savākšanas teritorijas(-u) lielumu nosaka pēc iespējamā noslogotības līmeņa, lai izvietotu pietiekamu skaitu konteineru, tā maksimāli palielinot reciklēšanu un vienlaikus varētu nodrošināt atkritumu atlikuma apstrādi. B7. ŪDENS TAUPĪŠANAS IETAISES Visas sanitārās un virtuves ūdens ietaises ir aprīkotas ar efektīvu ūdensapgādes armatūru, kas atbilst kritērijiem par sanitārtehnisko armatūru un klozetpodiem un pisuāriem ar noskalošanas funkciju.  *Skatīt* attiecīgo preču grupu ZPI kritērijus. B8.1. SILTUMA KOMFORTA APSTĀKĻI Biroja ēkas projektētās telpu temperatūras vērtības (minimālā telpu temperatūra ziemā, maksimālā telpu temperatūra vasarā) atbilst vismaz II kategorijai saskaņā ar standartu EN 15251 vai līdzvērtīgu. A1. pielikums attiecas uz mehāniski dzesējamām ēkām un A2. pielikums — uz pasīvi dzesējamām ēkām. B8.2. DIENASGAISMA UN APŽILBINĀJUMA KONTROLE 80% no izmantojamās biroja platības tiek nodrošināts vidējais dienasgaismas koeficients 1,5% uz ārpagalmu vērstām fasādēm un 0,7% uz iekšpagalmu vērstām fasādēm. Abus koeficientus mēra darba plaknes augstumā, ko nosaka līgumslēdzēja iestāde.  Apzina vietas ēkā, kur var rasties apžilbinājums, kā arī nosaka kontroles pasākumus, lai šajās vietās ierobežotu tiešu vai netiešu apžilbinājumu. B8.3. VENTILĀCIJA UN GAISA KVALITĀTE Norāda ventilācijas sistēmu, kas piegādā telpās gaisu ar IDA 2 kvalitātes rādītāju atbilstoši standartam EN 15251 vai līdzvērtīgam.  Vietās, kur āra gaisa kvalitāte ir zema, ēkas ventilācijas sistēmu projektē tā, lai nodrošinātu tīra gaisa piegādi birojiem saskaņā ar šādu kritēriju:   * gaisa ieplūdes vietu neierīko uz fasādes vai fasādēm, kas pavērstas pret intensīvas satiksmes ceļiem (ceļu norāda UIP). Ja tas nav iespējams, ieplūdes atvere ir jāierīko pēc iespējas augstāk no zemes. Turklāt projektam ir jāatbilst standartā EN 13779 sniegtajiem A2.2. norādījumiem; * ventilācijas sistēmu filtri atbilst specifikācijām, kas norādītas standarta EN 13779 A.5. tabulā vai līdzvērtīgā dokumentā.   Zemu gaisa kvalitāti definē kā āra gaisa (ODA) klasi 2 vai 3 atbilstoši standartam EN 13779. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | B9.1. MINIMĀLĀS ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS Šis kritērijs papildina B1. kritēriju un veicina turpmākus efektivitātes uzlabojumus, kas pārsniedz B1. kritērija prasības.  Papildus punktus piešķir atbilstoši modelētajam ēkas energoefektivitātes uzlabojumam, par pamatu ņemot B1. kritēriju. Tā pamatā var būt EPC klase, vai arī punktus piešķir pakāpeniski par katru panākto uzlabojumu 15 kWh/m2. B9.2. ĒKAS APRITES CIKLA GSP Punkti tiek piešķirti, ja piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs B10.1 attiecībā PVD ir ietverts arī uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus (UIP). Ēkas prognozētās energoefektivitātes globālās sasilšanas potenciālu (GSP) aprēķina B10.1. kritērijā izmantotā aprites cikla griezumā. B1. un B10.1. kritērija GSP rezultātus saskaita. Punktus piešķir pretendentiem ar zemāko kopējo GSP. B10.1. ĒKAS GALVENO ELEMENTU EFEKTIVITĀTE: PRODUKTU VIDES DEKLARĀCIJU (PVD) APKOPOJUMS Šo kritēriju izmanto kopā ar piešķiršanas pamatkritēriju B9. par minimālajām energoefektivitātes prasībām, lai tiktu ņemts vērā ēkas izmantošanas posms.  Šo kritēriju var izmantot tikai tad, ja pretendentiem paredzēts izsniegt references ēkas tāmi (*Bill of Quantities*), ko ņems par pamatu salīdzināšanai, vai tad, ja konkursā salīdzinās dažādu pretendentu iesniegtos projektus.  Iepirkuma procesā ievēro arī citus tehniskos norādījumus, kas sniegti 1. pielikumā (PVD variants).  UIP sagatavošanā palīdz tehniskais vērtētājs, kurš specializējas ACA un kritiski izvērtē pieteikumus.  Iepircējs piešķir punktus, pamatojoties uz A tabulā norādīto galveno ēkas elementu aprites cikla efektivitātes uzlabojumu salīdzinājumā ar references ēku vai citiem konkursa projektiem. Tas notiek saskaņā ar 1. variantu (kura pamatā ir PVD), kā norādīts tālāk. Salīdzināšanas pamatu un izmantojamo variantu precīzi norāda UIP.  ***A tabula***. Vērtējamie ēkas elementi.   |  |  | | --- | --- | | **Jaunbūve** | **Atjaunošana** | | Pamati un apakšbūves  Nesošā konstrukcija, tostarp sijas, balsti un pārsegumi  Ārsienas, apšuvums un izolācija  Grīdas un griesti  Iekšējās sienas  Logi  Jumti | Ārsienas, apšuvums un izolācija  Jauns jumta segums un izolācija  Logi  Ja ir paredzēti papildu stāvi vai ēkas paplašināšana, kuru apjoms ir >25% no esošās izmantojamās platības, piemēro arī jaunbūvju elementu sarakstu. |   Efektivitāti vērtē, izmantojot produktu vides deklarācijas (PVD), kas atbilst standartam ISO 14025 vai EN 15804. UIP norāda, kura no tālāk norādītajām trīs metodēm tiek izmantota vērtēšanā.  (i)  Vienkāršotais variants: tiek sakopoti par katru ēkas elementu iegūtie rezultāti attiecībā uz globālās sasilšanas potenciāla (GSP) rādītāju, un to norāda kā CO2 emisijas ekvivalentu;  (ii)  Rādītāja rezultātu variants: tiek sakopoti par katru ēkas elementu iegūtie PVD raksturlielumu rezultāti (ACA rezultāti attiecībā uz dažādiem rādītājiem ); vai  (iii)  Atzīmju vai klašu variants: tiek sakopoti par katru ēkas elementu iegūtās svērtās PVD atzīmes vai klases (parasti atzīme ir izteikta ar skaitli, bet klasi apzīmē ar burtu).  UIP norāda produktu kategorizēšanas noteikumus (PKN, *skat. tālāk piezīmi*), ko piemēro attiecībā uz PVD, un visi pretendenti konsolidē uz PKN pamata sagatavotās PVD saskaņā ar standartu ISO 14025 vai EN 15804. Tiek izmantoti tikai trešo pušu verificēti PKN. Te ietilpst arī izejas datu verifikācija.  Dažās dalībvalstīs, iespējams, jau pastāv atļauju izsniegšanas prasības un saistītie noteikumi, kas paredz, ka ir jānorāda ēkas GSP, un tādā gadījumā pretendenti informāciju norāda saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem. Vērtējot ēkas elementus nolūkā piešķirt atzīmi vai klasi, ir pieļaujams izmantot normalizēšanu un izsvarošanu, ar nosacījumu, ka ir ieviesti nacionālie RKN, kas ir būvatļauju vai ēku novērtēšanas un sertificēšanas shēmu pamatā.  Ja pirms galvenā būvuzņēmēja izraudzīšanās jau ir veikta analīze, izmantojot PVD, tad projektētāji līgumslēdzējai iestādei iesniedz kopsavilkumu ar galvenajiem izmantotajiem tehniskajiem pieņēmumiem, lai tos varētu ietvert konkursa specifikācijās.  ***Piezīme***. Produktu kategorizēšanas noteikumi ir jāievēro katras PVD sagatavošanā shēmas ietvaros. Tie nosaka, kā jāveic aprites cikla novērtējums un kā jāverificē katrs produkts, lai nodrošinātu saskanību. B10.2. RECIKLĒTA MATERIĀLA IZMANTOŠANA BETONĀ UN MŪRĪ Šo kritēriju izmanto, ja visiem pretendentiem ir jāpiedāvā betona un mūra konstrukcijas risinājums. Ir ieteicams izvērtēt iespēju šo kritēriju apvienot ar B10.3. kritēriju, bet to nevajadzētu izmantot, ja tiek izvēlēts B10.1. kritērijs. Šis kritērijs attiecas uz biroja ēkām ar betona nesošajām konstrukcijām, bloku sienām un pildrežģa un mūra iekšējām sienām un ārsienām.  Iepircējs piešķir punktus pretendentiem, kas ir panākuši, ka reciklētais saturs/blakusproduktu saturs C tabulā norādītajos ēkas galvenajos elementos ir vismaz 15% (pēc vērtības).  Var noteikt augstākas prasības par minimālo saturu, ja pirms galvenā būvuzņēmēja izraudzīšanās ir panākta vienošanās ar projektētājiem.  ***C tabula***. Ietveramie ēkas elementi   |  |  | | --- | --- | | **Jaunbūve** | **Atjaunošana** | | Nesošā konstrukcija, tostarp sijas, balsti un pārsegumi  Ārējās sienas  Grīdas un griesti  Iekšējās sienas  Jumti  Pamati un apakšbūves | Ārējās sienas  Iekšējās sienas  Jauns jumta segums un izolācija  Ja ir paredzēti papildu stāvi vai ēkas paplašināšana, kuru apjoms ir >25% no esošās izmantojamās platības, piemēro arī jaunbūvju elementu sarakstu. |   Reciklēto saturu aprēķina, pamatojoties uz reciklēto materiālu un/vai blakusproduktu vidējo masas bilanci atkarībā no tā, kā tos ražo un piegādā uz būvlaukumu (attiecīgā gadījumā):   * katra gatavā maisījuma betona partija, no kuras betonu piegādā būvlaukumā — saskaņā ar standartu EN 12620 (betona pildvielas) un EN 206 (betons) vai līdzvērtīgu; * rūpnieciski ražoti paneļi, balsti, bloki un elementi ar norādītu saturu — katru gadu saskaņā ar standartu EN 12620 (betona pildvielas) un EN 206 (betons) vai līdzvērtīgu.  B10.3. EFEKTIVITĀTES PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ CO2 EMISIJĀM, KAS RODAS PILDVIELU TRANSPORTĒŠANĀ Šo kritēriju neizmanto, ja tiek piemērots B10.1. kritērijs. Ir ieteicams izvērtēt iespēju šo kritēriju apvienot ar B10.2. kritēriju, lai sniegtu vispārēju labumu videi. Tas katrā ziņā jādara ar izpratni par vietējā tirgus apstākļiem, un UPI jānosaka un skaidri jānorāda, kāds ir to divu kritēriju svars, kas nodrošinās veiksmīgu konkursa norisi un dos pozitīvus punktus piedāvājumiem ar labākiem vispārējiem ekoloģiskajiem raksturlielumiem.  Punktus piešķirs proporcionāli CO2 emisijas samazinājumam uz tonnu pildvielu, ko izmanto E tabulā uzskaitīto ēkas galveno elementu ražošanā. UIP norāda transportēšanā radušos CO2 emisiju aprēķināšanas metodi un rīku. Dažās dalībvalstīs, iespējams, jau pastāv atļauju izsniegšanas prasības un saistītie rīki, ar kuriem aprēķina ar transportēšanu saistītās emisijas (izsakot ar CO2 ekvivalentu); tādā gadījumā pretendenti emisijas norāda, pamatojoties uz šiem noteikumiem.  Līgumslēdzēja iestāde, pamatojoties uz projektētāju sniegto informāciju, varētu noteikt mērķrādītāju: maksimālās CO2 emisijas uz tonnu transportēto pildvielu. Šādu mērķrādītāju kopā to pamatā esošajiem pieņēmumiem un noteikumiem ietver galvenajam būvuzņēmējam domātajā UIP.  ***E tabula***. Ietveramie ēkas elementi   |  |  | | --- | --- | | **Jaunbūve** | **Atjaunošana** | | Nesošā konstrukcija, tostarp sijas, balsti un pārsegumi  Ārējās sienas  Grīdas un griesti  Iekšējās sienas  Jumti  Pamati un apakšbūves | Ārējās sienas  Iekšējās sienas  Jauns jumta segums un izolācija  Ja ir paredzēti papildu stāvi vai ēkas paplašināšana, kuru apjoms ir >25% no esošās izmantojamās platības, piemēro arī jaunbūvju elementu sarakstu. | |

**C. ZPI kritēriji likvidēšanas, nojaukšanas un būvlaukuma sagatavošanas darbiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Tehniskās specifikācijas | C1. NOJAUKŠANAS ATKRITUMU AUDITS UN APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS Vismaz 55 % (masas procenti) nebīstamo atkritumu, ko saražo nojaukšanas un demontēšanas darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu, sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citiem materiālu atgūšanas veidiem. Te ietilpst:  (i)  kokmateriāli, stikla, metāla, ķieģeļu, akmens, keramikas un betona materiāli, ko atgūst no ēkas galvenajām konstrukcijām;  (ii)  Izbūves elementi un nenesošie elementus, tostarp durvis un to rāmji, grīdas segums, griestu plātnes, ģipša paneļi, plastmasas profili, izolācijas materiāli, logu rāmji, logu stikls, ķieģeļi, betona bloki un gatavelementi, tērauda stiegras.  Darbuzņēmējs veic pirmsnojaukšanas/pirmsdemontēšanas auditu, lai noteiktu, kādus materiālus var izmantot atkārtoti, reciklēt vai atgūt. Te ietilpst:  (i) tādu bīstamo atkritumu (tostarp elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, EEIA) identificēšana un riska novērtēšana, kam var būt nepieciešama specializēta apiešanās un apstrāde, vai nojaukšanas laikā iespējami radušos emisiju identifikācija un riska novērtēšana;  (ii) tāme, kurā atsevišķi uzskaitīti dažādi būvmateriāli un produkti;  (iii) aplēse par atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas potenciālu procentos, pamatojoties uz to, kādas dalītas vākšanas sistēmas ierosināts izmantot nojaukšanas procesā.  Identificētos materiālus, produktus un elementus uzskaita nojaukšanas darbu tāmē. |

**D. ZPI kritēriji ēkas būvniecībai vai nozīmīgas atjaunošanas darbiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Tehniskās specifikācijas | D1. LIKUMĪGAS IZCELSMES KOKMATERIĀLI Visiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, ko piegādā saskaņā ar līgumu, jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 995/2010 (ES Kokmateriālu regulai). Šī tehniskā specifikācija jāskata kombinācijā ar līguma izpildes noteikumiem D7. D2. ĒKAS ENERGOSISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ Atkarībā no iepirkuma procedūras šis noteikums var attiekties arī uz sistēmām, ko uzstāda trešā puse — energopakalpojumu sniedzējs (skatīt E sadaļu). Šādas sistēmas tiek projektētas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā, ievērojot saskaņotos projektus un specifikācijas:   * + apsilde, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVGK);   + mazoglekļa un bezoglekļa energotehnoloģijas;   + ēkas energovadības sistēma (BEMS);   + apgaismojuma vadības sistēmas.   Veic katras sistēmas funkcionālās veiktspējas testu, tostarp veiktspējas mērījumus. AVGK sistēmām jāatbilst EN 12599 vai līdzvērtīgam standartam un, ja ir uzstādītas citas sistēmas, citiem piemērojamiem EN, ISO vai nacionālajiem standartiem vai to ekvivalentiem. D3. OBJEKTA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Atkritumi, kas rodas būvdarbos un atjaunošanas darbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz100 m2 no biroja iekštelpu bruto platības.  Pirms darbu uzsākšanas objektā sagatavo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Plānā norāda, kādas dalītās vākšanas sistēmas objektā izmantos, lai sašķirotu materiālus atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citiem materiālu atgūšanas veidiem. Objekta atkritumu apsaimniekošanas plāns ietver aptver:  (i)  būvizstrādājumus, kas veido galvenos ēkas elementus, tostarp kokmateriālus, stikla, metāla, ķieģeļu, keramikas, betona un inertos atkritumus, kā arī saistītos iepakojuma materiālus;  (ii)  būvizstrādājumus, kas ir daļa no ēkas izbūves, tostarp grīdas segumus, griestu plātnes, sausā apmetuma un ģipša paneļus, plastmasas profilus un izolācijas materiālus, kā arī saistītos iepakojuma materiālus.  Materiālu dalītā vākšana atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un atgūšanai notiek atbilstoši atkritumu hierarhijai, kas noteikta Direktīvā 2008/98/EK. D4. IZBŪVES UN APDARES MATERIĀLU IZVĒLE Visi biroju izbūvei un apdarei izvēlētie materiāli atbilst E tabulā norādītajiem emisiju limitiem. Šī prasība attiecas uz:   * griestu plātnēm; * krāsām un lakām; * grīdas un sienu tekstilsegumiem; * laminātu un elastīgo grīdas segumu; * koka grīdas segumu.   Visa testēšana jāveic gatavam produktam.  ***F tabula***. Materiālu un apdares materiālu emisiju limiti.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ražojums** | **Emisiju limiti (μg/m3)** | | | 3 dienas | 28 dienas | | kopējie gaistošie organiskie savienojumi (*total volatile organic compounds*, TVOC) | 10 000 | < 2 000 | | Formaldehīds | - | < 120 | |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | D5. ĒKAS ENERGOSISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ Atkarībā no iepirkuma procedūras šis noteikums var attiekties arī uz sistēmām, ko uzstāda trešā puse — energopakalpojumu sniedzējs (skatīt E sadaļu). Šādas sistēmas tiek uzstādītas un nodotas ekspluatācijā, ievērojot saskaņotos projektus un specifikācijas:   * apsilde, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVGK); * mazoglekļa un bezoglekļa energotehnoloģijas; * ēkas energovadības sistēma (BEMS); * apgaismojuma vadības sistēmas.   Veic katras sistēmas funkcionālās veiktspējas testu, kā aprakstīts sekmīgajā piedāvājumā, tostarp veiktspējas mērījumus.  Galvenais būvuzņēmējs vai PBE darbuzņēmējs iesniedz apsekošanas ziņojuma kopiju vai sertifikātu, kas apliecina, ka ir veikta ēkas inženiertīklu un inženieriekārtu testēšana, un satur datus, kas pierāda, ka ietaises darbojas, nepārsniedzot projektētos parametrus. D6. RECIKLĒTA SATURA IZMANTOŠANA Tā kā materiālus pasūta un nogādā būvlaukumā, apgalvojumus par reciklēto saturu pārstrādātā pārbauda katrai produkta partijai atsevišķi.  Galvenais būvuzņēmējs vai PBE darbuzņēmējs apgalvojumus pārbauda, ievācot informāciju no izmantoto būvizstrādājumu piegādātāja (-iem). Te ietilpst masas bilances aprēķini, kurus apstiprina partijas testēšanas rezultāti, piegādes dokumentācija un/vai rūpnīcas ražošanas kontroles dokumentācija. Katra dokumenta datus verificē trešās puses veiktā auditā.  ***Piezīme***. “partija” ir vienoti marķētu tādu produktu daudzums, ko ražo vienā un tajā pašā maisāmajā iekārtā vienādos apstākļos saskaņā ar noteiktu maisījuma projektu un izmantojot tās pašas izejvielas. D7. KOKMATERIĀLU LIKUMĪGA IEGŪŠANA Ja iespējams, ieteicams veikt izlases veida pārbaudes sadarbībā ar kompetento iestādi, kas atbildīga par Regulas (ES) Nr. 995/2010 īstenošanu.  Līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga izlases veidā pārbaudīt, vai saskaņā ar līgumu izmantotie koka izstrādājumi (visi vai to konkrēta apakšgrupa) atbilst D1 tehniskajai specifikācijai. Pēc pieprasījuma darbuzņēmējs sniedz pierādījumus, kas apliecina atbilstību ES Kokmateriālu regulai.  Vairumā gadījumu, ja darbuzņēmējs nav uzņēmums, kas pirmais laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū, bet iegūst šādus produktus no citiem (Regulā Nr. 995/2010 definēts kā “tirgotājs”), darbuzņēmējs par kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem sniedz šādu informāciju, ko pēc tam verificē izlases veida pārbaudēs:   * tirgus dalībnieki vai tirgotāji, kas piegādājuši kokmateriālus un koka izstrādājumus to izmantošanai ēkas būvniecībā; * dokumenti vai cita informācija, kas apliecina šo koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem; * pierādījumi par risku novērtēšanu un īstenotajām risku mazināšanas procedūrām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.   Ja darbuzņēmējs kokmateriālus vai koka izstrādājumus pirmais laiž ES tirgū to izmantošanai būvniecības projektā (Regulā Nr. 995/2010 definēts kā “tirgus dalībnieks”), darbuzņēmējs par kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem sniedz šādu informāciju, ko pēc tam pārbauda izlases veida pārbaudēs:   * katra izmantoto kokmateriālu veida apraksts, tostarp tirdzniecības nosaukums, izstrādājuma veids, koka sugas vispārpieņemtais nosaukums — attiecīgā gadījumā — pilns zinātniskais nosaukums; * kokmateriālu un koka izstrādājumu piegādātāja nosaukums/vārds un adrese; * ieguves valsts un — vajadzības gadījumā:  1. attiecīgās valsts reģions, kur kokmateriāli iegūti; 2. ieguves koncesija; 3. daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits);  * dokumenti vai cita informācija, kas apliecina šo koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem; * pierādījumi par risku novērtēšanu un īstenotajām risku mazināšanas procedūrām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu. Tie var ietvert sertifikāciju vai citas trešo pušu verificētas shēmas.   Kokmateriāli, kam ir derīgas ES FLEGT vai CITES licences, ir uzskatāmi par likumīgi iegūtiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 995/2010. D8. OBJEKTA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Objektā notiekošo būvdarbu laikā seko līdzi tam un ziņo par to, kā tiek realizētais apstiprinātais atkritumu apsaimniekošanas plāns. Tas ietver datus, kas attiecas uz to materiālu masu, kas objektā savākti dalītajā vākšanā ar mērķi tos atkārtoti izmantot un reciklēt tehniskajās specifikācijās norādītajā mērā.  Tiek izmantota sistēma, kā monitorē un kvantificē radušos atkritumus un materiālus, kas nodalīti atkārtotai izmantošanai un reciklēšanai. Tāpat sistēmā var sekot līdzi un verificēt, kur nonāk atkritumu sūtījumi. Monitoringa un izsekošanas datus iesniedz līgumslēdzējai iestādei norunātā biežumā. |

**E. ZPI kritēriji energosistēmu uzstādīšanai un energopakalpojumu piegādei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Tehniskās specifikācijas | E1. APSILDES SISTĒMAS, TOSTARP KOĢENERĀCIJA Visas apsildes sistēmas (tostarp tādas, kuras apgādā koģenerācijas iekārtas), kas piegādā siltumenerģiju biroja ēkas siltumenerģijas sadales sistēmām, kurās tiek izmantots ūdens vai gaiss, atbilst attiecīgajiem ZPI pamatkritērijiem, kas apliecina katras tehnoloģijas efektivitāti.   * Ūdenssildītāji, t.sk. sildkatli un siltumsūkņi, ar siltuma jaudu līdz 400 kW, un koģenerācijas iekārtas, kuru elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50 kWe: atbilst 1. un 2. kritērijam tehniskajā specifikācijā (skat. ZPI kritērijus ūdens sildītājiem). * Koģenerācijas iekārtas, kuru galvenā dzinēja elektroenerģijas ražošanas jauda pārsniedz 50 kWe: atbilst 1. un 2. tehniskajai specifikācijai, kas paredz minimālo gada kopējo efektivitāti 75 % un nosaka prasības "augsti efektīvai" koģenerācijai (skat. ZPI kritērijus koģenerācijas iekārtām). |

**F. ZPI kritēriji ēkas pabeigšanai un nodošanai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Tehniskās specifikācijas | F1. PABEIGTAS ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU KVALITĀTE Ēkas norobežojošās konstrukcijas un to uzbūvi projektē tā, lai nodrošinātu augstu gaisnecaurlaidības standartu. Projektētā gaiscaurlaidība jaunbūvēm ir 4 m3/(h.m2) pie 50 paskāliem, bet nozīmīgi atjaunotām ēkām — 8 m3/(h.m2) pie 50 paskāliem  Pabeidzot būvniecību, galvenais būvuzņēmējs testē pabeigtas ēkas norobežojošo konstrukciju un to uzbūves kvalitāti saskaņā ar EN 13829 vai līdzvērtīgu standartu, lai nodrošinātu, ka ir sasniegta projektētā veiktspēja. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | F2. MAZOGLEKĻA UN BEZOGLEKĻA NULLES ENERGOAVOTU UZSTĀDĪŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ Papildu punkti tiek piešķirti pretendentiem, kas sistēmas pareizas darbības nodrošināšanas labad sniedz apkopes pakalpojumus, kas pārsniedz minimālās garantijas prasības. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | F3. PABEIGTAS ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU KVALITĀTE Galvenais darbuzņēmējs testē pabeigtas ēkas norobežojošo konstrukciju un tās uzbūves kvalitāti, lai nodrošinātu atbilstību projektā noteiktajai gaiscaurlaidības specifikācijai. Ja konstatē defektus, tiek ierosināts, kā tos novērst.  Ar mehāniskās ventilācijas metodi testē vismaz 20 % no ēkas izmantojamās iekštelpu platības, pierādot, ka projektētā gaiscaurlaidība jaunbūvēm ir 4 m3/(h.m2) pie 50 paskāliem, bet nozīmīgi atjaunotām ēkām — 8 m3/(h.m2) pie 50 paskāliem.  Testēšanu veic saskaņā ar EN 13829 vai līdzvērtīgiem standartiem, kurus akceptē attiecīgā būvuzraudzības iestāde ēkas atrašanās vietā.  Testēšanu veic pēc būvniecības praktiskas pabeigšanas. Pēc tam, kad ir veikta testēšana saskaņā ar EN 13829 vai līdzvērtīgu standartu, darbuzņēmējs iesniedz apsekojuma ziņojuma vai sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka ēka atbilst gaiscaurlaidības prasībām. F4. APGAISMOJUMA VADĪBAS SISTĒMAS Sistēmas tiek nodotas ekspluatācijā saskaņā ar tajā pašā kritērijā iekļauto līguma izpildes 1. noteikumu Galvenais būvuzņēmējs nodrošina sistēmu ekspluatācijas rokasgrāmatu saskaņā ar ZPI telpu iekšējā apgaismojuma projekta tehniskās specifikācijas 1. kritēriju. (skat. ZPI kritērijus iekštelpu apgaismojumam, 6.3. sadaļa).Ēkas lietotājiem un (attiecīgā gadījumā) nozīmētajam apsaimniekotājam nodrošina apmācību par sistēmu izmantošanu. Apskata arī saskari ar BEMS (F2. kritērijs).  Projektētāji vai projektēšanas un būvniecības darbuzņēmējs, vai PBE darbuzņēmējs iesniedz apsekošanas ziņojuma kopiju vai sertifikātu, kas apliecina, ka ir veikta apgaismes sistēmu testēšana, un satur datus, kas pierāda, ka sistēmas darbojas, nepārsniedzot projektētos parametrus. Tāpat tie apstiprina, ka ir nodrošināti nepieciešamie materiāli un apmācība. F5. ĒKAS ENERGOVADĪBAS SISTĒMA BEMS nodod ekspluatācijā saskaņā ar noteiktajām tehniskajām specifikācijām. Galvenais darbuzņēmējs nodrošina ēkas energovadības sistēmas (BEMS) ekspluatācijas rokasgrāmatu. Ēkas lietotājiem un (attiecīgā gadījumā) nozīmētajam apsaimniekotājam nodrošina apmācību par BEMS izmantošanu. Tas ietver lietotāja saskarnes izmantošanu, lai analizētu un lejupielādētu energodatus, izmantojot pieejamos programmatūras rīkus.  Galvenais būvuzņēmējs vai PBE darbuzņēmējs iesniedz:   * apsekojuma ziņojuma vai sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka ir veikta BEMS testēšana; * datus, kas pierāda, ka sistēmas darbojas atbilstoši projektētajiem parametriem; * apstiprinājumu, ka ir nodrošināti nepieciešamie materiāli un apmācības.  F6. MAZOGLEKĻA UN BEZOGLEKĻA NULLES ENERGOAVOTU UZSTĀDĪŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ Mazoglekļa vai bezoglekļa energosistēmas ekspluatē saskaņā ar nepieciešamajām tehniskajām specifikācijām.  Galvenais būvuzņēmējs vai PBE darbuzņēmējs iesniedz apsekošanas ziņojuma kopiju vai sertifikātu, kas apliecina, ka ir veikta energosistēmu testēšana, un satur datus, kas pierāda, ka sistēmas darbojas, nepārsniedzot projektētos parametrus. F7. RECIKLĒJAMU ATKRITUMU UZGLABĀŠANA Pabeidzot būvniecību, apstiprina, ka ēkā vai tai piegulošajā teritorijā atrodas īpaša glabātava, lai ēkas lietotājiem atvieglotu reciklējamu materiālu un nolietotu izstrādājumu nošķiršanu (atsaucoties uz B6 kritērija prasībām).  Būvniecības darbuzņēmējs, projektēšanas un būvniecības darbuzņēmējs vai PBE darbuzņēmējs iesniedz izbūvēto reciklēšanas ietaišu detalizētus gala plānus. |

**G. ZPI kritēriji ēkas apsaimniekošanai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Tehniskās specifikācijas | G1. ĒKAS ENERGOVADĪBAS SISTĒMA Ēkas apsaimniekotājs katru mēnesi sagatavo atskaites ēkas lietotājiem, izmantojot datus no ēkas energovadības sistēmas (BEMS). Šo kārtību reizi gadā pārskata. Atskaitēs sīki un atsevišķi iedala enerģijas izmantojumu apsildes, dzesēšanas, ventilācijas un apgaismošanas vajadzībām katrā sezonā. G2. ENERGOEFEKTIVITĀTES LĪGUMS Attiecīgi ēkas ekspluatētājs vai apsaimniekotājs, pamatojoties uz ēkas enerģijas patēriņa sākotnējo modelēšanu (skatīt A1. kritēriju), vienojas par enerģijas patēriņa limitiem saistībā ar apgaismojumu, apsildi , dzesēšanu, ventilāciju un rezerves energoiekārtām. Tas neietver paredzēto slodzi saistībā ar lietotājiem, piemēram, Te neietilpst patērētāju (piemēram, serveru vai mazjaudas iekārtu) prognozētā slodze.  Līguma pamatā ir vismaz desmit gadu vidējie laika apstākļu un grāddienu dati atrašanās vietā. Tāpat līgumā nosaka korekcijas saistībā ar nākotnē iespējamām noslogojuma izmaiņām, ārkārtas laika apstākļiem un tirgus enerģijas izmaksām.  Ja enerģijas izmantojums ir pārsniedzis šos limitus, attiecīgi ēkas ekspluatētājs vai apsaimniekotājs atbildēs par papildu izmaksām. Ja enerģijas izmantojums šos limitus nav pārsniedzis, ietaupījumu varētu dalīt 50:50 (vai vienoties par citu ietaupījuma sadalījumu) ar pasūtītāju iestādi. Šo kārtību reizi gadā pārskata. G3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMA Ēkas apsaimniekotājs ievieš sistēmas, kas ēkas lietotājiem dod iespēju šķirot papīru, kartonu, pārtikas un dzērienu iepakojumu (stiklu, plastmasu un citus materiālus, ja pastāv attiecīgas vietējās dalītās vākšanas sistēmas) atsevišķās pārstrādes plūsmās. Ja iespējams, baterijas, tintes un toneru kasetnes, IT aprīkojumu un mēbeles arī vāc un sagatavo to atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | G4. ENERGOEFEKTIVITĀTES LĪGUMS Neatkarīgi tiek apkopoti energodati, lai varētu veikt ēkas energoefektivitātes monitoringu gada griezumā, to salīdzinot ar saskaņotajiem energopatēriņa limitiem. Ēkas ekspluatētājs vai apsaimniekotājs nokārto, ka datus no rēķiniem/skaitītājiem un ēkas energovadības sistēmas apkopo trešā puse.  Šos datus katru gada pārskata gan ekspluatētājs, gan līgumslēdzēja iestāde, lai noteiktu ēkas enerģijas patēriņu un gan ekspluatētāja, gan publiskās iestādes mēneša peļņu/zaudējumus. G5. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMA Ēkas ekspluatētājs pastāvīgi un saskaņotā kārtībā monitorē un kvantificē ēkā radušos atkritumus un reciklēšanas apjomus. Apsaimniekotājs vai PBE darbuzņēmēji līgumslēdzējai iestādei sniedz mēneša datus par radušos atkritumu apjomu, ko izsaka kā kopējo ēkā radušos atkritumu proporciju un kilogramos uz atkritumu frakciju. |

**2. Ūdens sildītāji**

Ražojumu grupa “ūdens sildītāji” ietver ražojumus, ko izmanto siltuma ražošanai centrālajā ūdens apkures sistēmā, kurā uzsildītā ūdens sadali nodrošina cirkulācijas sūkņi un sildķermeņi, lai noslēgtās telpās, piemēram, ēkā, mājoklī vai istabā, tiktu sasniegts un uzturēts vēlamais iekštelpu temperatūras līmenis. Ūdens sildītāju maksimālā jauda ir 400 kW.

Šajā ražojumu grupā neietilpst:

* + sildītāji, kuru primārā funkcija ir karsta dzeramā ūdens un saimniecības ūdens sagatavošana;
  + sildītāji, ar kuriem silda un piegādā gāzveida siltumnesēju, piemēram, tvaiku vai gaisu;
  + koģenerācijas sildītāji ar maksimālo elektrisko jaudu 50 kW vai lielāku;
  + telpu sildītāji, kuros ir apvienota gan netiešās (izmantojot centrālo ūdens apkures sistēmu), gan tiešās (tieša siltuma atdeve telpā, kur iekārta uzstādīta) apsildes funkcija.

**2.1. ZPI kritēriji ūdens sildītājiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Ūdens sildītāju uzstādīšana ar nelielu ietekmi uz vidi iepirkums / iepirkums un uzstādīšana |
| Atlases kritēriji | 1. PRETENDENTA SPĒJAS (*tikai uzstādīšanas darbu gadījumā*)  Ja tiek uzstādīti ūdens sildītāji, pretendents pierāda, ka ražojumus uzstādīs vai nomainīs atbilstoši kvalificēts un pieredzējis personāls.  Tehniķiem, tirgotājiem un servisa personālam ir jābut pilnīgi apmācītiem. Apmācībai vajadzētu aptvert šādus elementus:   * apkures sistēmu montāžu, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā; * drošuma testus, kas piemērojami saskaņā ar valsts tiesību aktiem; * iekārtu noregulēšanu un videi nekaitīgus iestatījumus; * iekārtu noregulēšanu un videi nekaitīgus iestatījumus; * apkures sistēmu tehnisko apkopi un remontu; * metodes emisiju gaisā mērīšanai; * apkures sistēmu tehnisko un juridisko dokumentāciju (testēšanas pārskatus, sertifikātus, atļaujas). |
| Tehniskās specifikācijas | 1. MINIMĀLĀ ENERGOEFEKTIVITĀTE  Ūdens sildītāja telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ηs nedrīkst būt zemāka par turpmāk norādītajām vērtībām.   |  |  | | --- | --- | | **Siltumģenerēšanas tehnoloģija** | **Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte** | | Visi sildītāji, izņemot cietās biomasas apsildes katlus | ηs ≥ 90 % | | Cietās biomasas apsildes katli | ηs ≥ 75 % |   Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti aprēķina saskaņā ar:  1) procedūrām, kas izklāstītas Ekodizaina regulas III pielikumā attiecībā uz telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem, un  2) harmonizētajiem standartiem un mērīšanas un aprēķina pagaidu metodēm, kas paredzētas Ekodizaina regulas un Energomarķējuma regulas īstenošanai un izklāstītas Komisijas paziņojumā 2014/C 207/02.  Papildus 1) un 2) punktā minētajām procedūrām telpu sildītāju komplektiem piemēro procedūras, kas izklāstītas Energomarķējuma regulas VII pielikumā attiecībā uz telpu sildītājiem, kombinētajiem sildītājiem un telpu sildītāju komplektiem  Cietā kurināmā apsildes katliem ηs aprēķina saskaņā ar iepriekš minētajām procedūrām, ņemot vērā šādus noteikumus:  a) ηs aprēķina pamatā ir mitra kurināmā (darba kurināmā) augstākā siltumspēja GCV*ar* , kurā ņemts vērā kurināmā mitruma saturs un ietverta arī tā ūdeņraža latentā siltumenerģija, kas degšanas procesā oksidējas un pārvēršas ūdenī. Lai aplēstu ηs, piemēro standartā EN 303-5 vai līdzvērtīgā standartā noteiktos principus, tomēr ηs aprēķināšanā izmanto GCV*ar* , nevis mitra kurināmā (darba kurināmā) zemāko siltumspēju NCV*ar.*  b) mitra kurināmā (darba kurināmā) augstākās siltumspējas GCV*ar* noteikšanai izmanto standartā EN 14918 vai līdzvērtīgā standartā noteiktos principus.  2. SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS LIMITI  Ūdens sildītāja siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, ko izsaka CO2 ekvivalenta gramos uz siltuma jaudas kWh un aprēķina, izmantojot paskaidrojumos definētās kopējā ekvivalentā sasilšanas ietekmējuma (*Total Equivalent Warming Impact* — *TEWI*) formulas, nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītās vērtības.   |  |  | | --- | --- | | **Siltumģenerēšanas tehnoloģija** | **SEG emisijas limiti** | | Visi sildītāji, izņemot siltumsūkņa sildītājus | 220 g CO2 ekvivalenta/kWh siltuma jaudas | | Siltumsūkņa sildītāji | 170 g CO2 ekvivalenta/kWh siltuma jaudas |   3. RAŽOJUMA ILGMŪŽĪBA UN GARANTIJA  Ražojumam ir vismaz četru gadu remonta vai nomaiņas garantija. Pretendents turklāt nodrošina, lai vismaz desmit gadus no iegādes dienas būtu pieejamas (tieši vai ar citu izvirzīto pārstāvju starpniecību) oriģinālās vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas. Šis noteikums neattiecas uz nenovēršamām, īslaicīgām situācijām, kas nav atkarīgas no ražotāja, piemēram, dabas katastrofām.  4. UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI  Ražojumam drukātā veidā (uz iepakojuma un/vai ražojumam pievienotajā dokumentācijā) un/vai elektroniskā formātā ir nodrošinātas šādas uzstādīšanas instrukcijas un lietošanas norādījumi:  a) vispārīga informācija par to, kāda izmēra sildītāji izmantojami dažādu konstrukciju/lielumu ēkās;  b) informācija par sildītāja energopatēriņu;  c) pienācīgas uzstādīšanas instrukcijas, tostarp:  i) instrukcijas, kurās norādīts, ka sildītājs jāuzstāda pilnīgi apmācītiem tehniķiem;  ii) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, sildītāju montējot un uzstādot;  iii) instrukcijas, kurās norādīts, ka pēc uzstādīšanas pienācīgi jānoregulē sildītāja regulēšanas iestatījumi (“apsildes līkne”);  iv) attiecīgā gadījumā — informācija par to, kādas drīkst būt dūmgāzu gaisu piesārņojošo emisiju vērtības ekspluatācijas posmā un kā sildītājs noregulējams, lai tās nepārsniegtu. Ieteikumos īpaši būtu jāpiemin, ka:  - sildītāju noregulē, izmantojot mērinstrumentus CO, O2 vai CO2, NOx, temperatūras un kvēpu mērīšanai, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta neviena 2., 4., 5., 6. un 7. kritērijā norādītā vērtība;  - mērinstrumentu ievietošanas atveru izvietojums ir tāds pats kā laboratoriskās testēšanas laikā;  v) ja izmanto tehnoloģiju ar zemu izejošo dūmgāzu temperatūru, instrukcijās norāda, ka sistēma jāaprīko ar koroziju kavējošu tehnoloģiju;  vi) ja izmanto kondensācijas katlus, instrukcijās norāda, ka dūmenis jāaizsargā pret kondensātu ar zemu pH vērtību;  vii) attiecībā uz siltumsūkņiem skaidri norāda, ka nedrīkst izmantot vielas, kas Padomes Direktīvā 67/548/EEK un tās turpmākajos grozījumos klasificētas kā videi vai veselībai bīstamas;  viii) informācija par to, ar ko tehniķim sazināties, lai saņemtu norādījumus par uzstādīšanu;  d) apkopes personālam paredzētas instrukcijas;  e) lietotājam paredzēta informācija, tostarp:  (i) norādes par lietpratīgiem uzstādītājiem un apkopes personālu;  (ii) ieteikumi par sildītāja pienācīgu izmantošanu un uzstādīšanu, tostarp par to, kāds kurināmais jāizmanto un kā tas glabājams, lai nodrošinātu optimālu sadegšanu, un regulāro apkopju grafiks;  (iii) ieteikumi par to, kā racionāla apiešanās var mazināt sildītāja ietekmi uz vidi, jo īpaši informācija par ražojuma pareizu izmantošanu, lai samazinātu energopatēriņu;  (iv) attiecīgā gadījumā — informācija par to, kā interpretējami mērījumu rezultāti un kā tos var uzlabot;  (v) informācija par to,kuras rezerves daļas var nomainīt;  f) ieteikumi par pienācīgu iznīcināšanu pēc ražojuma kalpošanas laika beigām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Punkti tiks piešķirti par šādiem kritērijiem.  1. PAPILDU ENERGOEFEKTIVITĀTE  Papildpunktus piešķir par katru 1 % papildu pieauguma ūdens sildītāja telpu apsildes sezonas energoefektivitātē (ηs), kā norādīts 1. kritērijā.  2. PAPILDU SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA  Papildpunktus piešķir par katriem 5 g papildu samazinājuma ūdens sildītāja siltumnīcefekta gāzu emisijās, kā norādīts tehniskās specificācijas 2. kritērijā.  3. TROKŠŅA EMISIJAS LIMITI  Šo piešķiršanas kritēriju ieteicams piemērot to ūdens sildītāju publiskajā iepirkumā, kas saskaņā ar Direktīvu 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību jāuzstāda no trokšņa aizsargājamās ēkās, piemēram, slimnīcās un skolās.  Mērvienība ir attiecīgi dB(A) vai dB(C). Testus veic saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kas iekļauti 1. tabulā (sk. paskaidrojumus), vai līdzvērtīgiem standartiem nominālos standartapstākļos un pie nominālas siltuma jaudas.  Piešķiramos punktus aprēķina šādi:  **PL = LA,min / LA x PLA,max + LC, min / LC x PLC,max**  kur:   * PL ir trokšņa līmeņa punkti; * LA,min ir zemākais A-izsvarotais skaņas jaudas līmenis par pilnīgi atbilstošu piedāvājumu; * LC, min ir zemākais C-izsvarotais skaņas jaudas līmenis par pilnīgi * LA ir novērtējamais A-izsvarotais skaņas jaudas līmenis; * LC ir novērtējamais C-izsvarotais skaņas jaudas līmenis (attiecīgā * PLA,max ir iegūstamo punktu maksimālais skaits saistībā ar A- izsvaroto skaņas jaudas līmeni; * PLC,max ir iegūstamo punktu maksimālais skaits saistībā ar C- izsvaroto skaņas jaudas līmeni (attiecīgā gadījumā).   Nepiešķir nevienu punktu, ja ūdens sildītāja trokšņa emisija pārsniedz turpmāk norādītās robežvērtības.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Siltumģene- rēšanas tehnoloģija | Mērīšana | Trokšņa emisijas limits | | Visi sildītāji, izņemot koģenerācijas sildītājus un siltumsūkņus, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju | A-izsvarotais skaņas jaudas līmenis (LWAd,lim) | 17 + 36 x log(PN +10) dB(A) | | Koģenerācijas sildītāji un siltumsūkņi, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju | A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis (LPAd,lim) | 30 + 20 x log(PE +15) dB(A) | | C-izsvarotais skaņas spiediena līmenis (LPCd,lim) | LPAd,lim + 20 dB(C) |   ***Piezīme***. PN ir nominālā (pilnas slodzes) siltuma jauda; PE ir elektriskā jauda.  4. RAŽOJUMA KONSTRUKCIJA  Punktus piešķir, ja profesionāli apmācīts personāls, izmantojot parasti pieejamos darbarīkus, ūdens sildītāju var viegli demontēt, lai veiktu remontu un nomainītu nolietojušās detaļas, aizstātu vecākas vai novecojušas detaļas ar jaunām un atdalītu detaļas un materiālus to pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai.  5. GĀZVEIDA ORGANISKĀ OGLEKĻA (OGC) EMISIJA  Punktus piešķir, ja gāzveida organiskā oglekļa (OGC) emisijas nepārsniedz 7 mg/Nm3 pie O2  satura 10 %.  Par OGC emisijām piešķiramo maksimālo punktu skaitu piešķir visām tehnoloģijām, izņemot cietā kurināmā apsildes katlus, jo tie ir vienīgie, ko uzskata par problemātiskiem saistībā ar OGC emisijām.  Attiecībā uz cietā kurināmā apsildes katliem piešķiramos punktus aprēķina šādi:  ***POGC* = OGCmin / OGC x *POGC*max ,**  kur:   * *POGC* ir OGC emisiju punkti; * OGCmin ir zemākais OGC emisiju testa rezultāts par pilnīgi atbilstošu piedāvājumu, ņemot vērā piedāvājumus par cietā kurināmā apsildes katliem; * OGC ir novērtējamais OGC emisiju testa rezultāts; * *POGCmax*ir maksimālais par OGC emisijām iegūstamo punktu skaits.   6. DAĻIŅU (PM) EMISIJAS  Punktus piešķir, ja daļiņu (PM) emisijas nepārsniedz 20 mg/Nm3 pie O2 satura 10 %.  Par PM emisijām piešķiramo maksimālo punktu skaitu piešķir visām tehnoloģijām, izņemot cietā kurināmā apsildes katlus, jo tie ir vienīgie, ko uzskata par problemātiskiem saistībā ar PM emisijām.  Attiecībā uz cietā kurināmā apsildes katliem piešķiramos punktus aprēķina šādi:  **PPMmin / PM x PPMmax ,**  kur:   * PPM ir PM emisiju punkti; * PMmin ir zemākais PM emisiju testa rezultāts par pilnīgi atbilstošu piedāvājumu, ņemot vērā piedāvājumus par cietā kurināmā apsildes katliem; * PM ir novērtējamais PM emisiju testa rezultāts; * PPMmax ir maksimālais par PM emisijām iegūstamo punktu skaits. |

**3. Dārzkopības produkti un pakalpojumi**

Kritēriji attiecināmi uz iepirkumiem, kas saistīti ar publiskās zaļās zonas apsaimniekošanu: dārzkopības produktiem, tehniku un pakalpojumiem publiskās zaļās zonas apsaimniekošanai.

Dārzkopības pakalpojumus var sniegt nepastarpināti līgumslēdzējas iestādes darbinieki vai ar pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma starpniecību. Tādēļ šajā dokumentā ietverti kritēriji gan attiecībā uz galveno dārzkopības produktu un elementu, piem., augu sugu, augsnes ielabošanas līdzekļu, dārzkopības materiālu un instrumentu, iekārtu (zālāju pļaujmašīnas, smalcinātāji) un apūdeņošanas sistēmu tiešo iepirkumu, gan uz dārzkopības pakalpojumu iepirkumu, kuriem tiks noteiktas papildu prasības attiecībā uz transportu un citiem līguma izpildes noteikumiem.

Citi ar dārzkopību saistītie aspekti (dārza mēbeles, dārzkopības pakalpojumu sniedzēju apģērbs, izmantotais lieljaudas transports) apskatīti ar konkrēto jomu saistītajās preču/pakalpojumu grupās (mēbeles, tekstilizstrādājumi, transports).

**3.1. Dārzkopības produkti**

Šos kritērijus ir ieteicams piemērot galvenajiem produktiem un iekārtām, ko izmanto dārzkopībā, piemēram:

* augsnes ielabošanas līdzekļiem;
* dekoratīvajiem augiem;
* apūdeņošanas sistēmām;
* dārza tehnikai;
* smēreļļām;
* herbicīdiem un pesticīdiem;
* invazīviem augiem.

Šie kritēriji attiecas tikai uz dārzkopības iekārtām, kuras ir aprīkotas ar degvielas motoriem, elektrodzinējiem, uzlādējamiem akumulatoriem vai ir darbināmas ar roku, piemēram:

* zālāju pļaujmašīnām (ieskaitot zālāja traktorus) un skarifikatoriem;
* krūmzāģiem;
* ķēdes zāģiem;
* vieglajām motorizkaptīm ar auklu;
* vieglajām motorizkaptīm un dzīvžogu šķērēm;
* lapu savācējiem un lapu pūtējiem;
* autoizkaptīm;
* frēzēm-kapļiem;
* rotējošām zemes frēzēm;
* komposta smalcinātājiem.

**3.1.1.  ZPI kritēriji dekoratīvajiem augiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Dekoratīvo augu un koku iepirkšana |
| Tehniskās specifikācijas | 1. AUGU RAKSTUROJUMS 1.1. Vismaz [X]% dekoratīvo augu ir jābūt tādām augu sugām, kas ir piemērotas vietējiem augšanas apstākļiem (piem., augsnes skābums, vidējais nokrišņu daudzums, temperatūras diapazons gada laikā utt.).  1.2. Vismaz [Y]% dekoratīvo augu ir jābūt bioloģiski izaudzētiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007. 2. STĀDU KONTEINERI Augus jāpiegādā pārstrādājamos vai bioloģiski noārdāmos konteineros. Ja stādu konteineri ir atkārtoti izmantojami, pēc augu/koku iestādīšanas uzņēmumam tie ir jāpaņem atpakaļ. Ja stādu konteineri bioloģiski noārdās:   * tiem ir jābūt 100% izgatavotiem no bioloģiski noārdāmām (kompostējamām) vielām, piemēram, salmiem, korķa, koksnes miltiem, kukurūzas cietes; * tie nedrīkst saturēt sintētiskus plastikas materiālus, plastifikatorus vai biocīdas vielas, piemēram, tādas vielas, kas ir biocīdu vai konservantu sastāvā.  3. IEPAKOJUMS Mazus augus jāpiegādā redeļu kastēs vai kastēs, ko var nodot atpakaļ. |

**3.1.2.  ZPI kritēriji augsnes ielabošanas līdzekļiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Videi draudzīgu augsnes ielabošanas līdzekļu iepirkums. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMO AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻU GALVENĀS SASTĀVDAĻAS  1.1. Augsnes ielabošanas līdzekļi, ko paredzēts izmantot pakalpojumu sniegšanā, nedrīkst saturēt kūdru vai notekūdeņu dūņas.  1.2. Organiskajām vielām ir jābūt iegūtām no atkritumu pārstrādes un/vai atkārtotas izmantošanas (kā noteikts Padomes Direktīvā 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem un tās I pielikumā).  1.3. Dūņas (izņemot kanalizācijas dūņas) ir atļautas tikai tad, ja tās ir atzītas par kādu no šādiem atkritumiem atbilstoši Eiropas atkritumu sarakstam (kā noteikts 2001. gada 16. janvāra Komisijas lēmumā 2001/118/EK, ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK attiecībā uz atkritumu sarakstu, un tad, ja tās nav sajaukušās ar kaitīgiem notekūdeņiem vai dūņām ārpus noteiktā ražošanas procesa):   * 020305 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās dūņas, sagatavojot un pārstrādājot augļus, dārzeņus, graudaugus, pārtikas eļļas, kakao, kafiju, tēju un tabaku, konservējot, ražojot raugu un rauga ekstraktu, sagatavojot un raudzējot melasi; * 020403 dūņas no cukura ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas; * 020502 dūņas no piena produktu ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas; * 020603 dūņas no maizes ceptuvēs un konditorejas izstrādājumu ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas; * 020705 dūņas no alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas.  2. BĪSTAMĀS VIELAS MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMAJOS AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻOS Maksimālajai smago metālu koncentrācijai atkritumos pirms pārstrādes (mg/kg saussvara) ir jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām attiecībā uz bīstamajām vielām. Šajā tabulā iekļauto elementu saturam galaproduktā ir jābūt mazākam par tajā norādīto saussvaru.   |  |  | | --- | --- | | Elements | Saussvars  *(mg/kg)* | | Zn | 300 | | Cu | 100 | | Ni | 50 | | Cd | 1 | | Pb | 100 | | Hg | 1 | | Cr | 100 | | Mo (\*) | 2 | | Se (\*) | 1,5 | | As (\*) | 10 | | F (\*) | 200 |   (\*) Dati par šo elementu klātbūtni ir nepieciešami tikai attiecībā uz produktiem, kas satur vielas no rūpnieciskiem procesiem. 3. FIZIKĀLIE PIEJAUKUMI MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMAJOS AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻOS Galaproduktā stikla, metāla un plastmasas saturam (visu elementa summai) ir jābūt mazākam par 0,5% saussvara. 4. SLĀPEKLIS (N) MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMAJOS AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻOS Slāpekļa saturs produktā nedrīkst pārsniegt 3% no kopējā N (pēc svara) daudzuma, un neorganiskais N nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā N daudzuma (vai organiskais N ≥ 80%). 5. MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMO AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻU IEDARBĪBA Produktiem nedrīkst būt negatīva ietekme uz augu dīdzību un turpmāko augšanu un attīstību, un masas sausnas saturam ir jābūt ne zemākam par 25%, kā arī masas sausnai ir jāsatur ne mazāk kā 20% organisko vielu.  6. VESELĪBAS UN DROŠĪBAS ASPEKTI ATTIECĪBĀ UZ MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMAJIEM AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻIEM  Produkti nedrīkst saturēt zemāk norādīto primāro patogēnu maksimālo līmeni:   * salmonella: nekonstatē 25 g produkta; * helmintu oliņas: nekonstatē 1,5 g produkta; * E.coli: <1000 MPN/g (MPN: most probable number – varbūtīgākais skaits) |

**3.1.3.  ZPI kritēriji apūdeņošanas (laistīšanas) sistēmām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Automātisko apūdeņošanas (laistīšanas) sistēmu iepirkšana |
| Tehniskās specifikācijas | 1. PRASĪBAS APŪDEŅOŠANAS SISTĒMAI 1.1. Apūdeņošanas sistēmai ir jābūt pielāgojamai izlaistītā ūdens daudzuma ziņā pa zonām.  1.2. Apūdeņošanas sistēmai ir jābūt ar regulējamiem taimeriem laistīšanas perioda programmēšanai.  1.3. Apūdeņošanas sistēmai ir jābūt ar higrometriem, kas mēra augsnes mitruma līmeni un automātiski bloķē apūdeņošanu, kad augsnes mitruma līmenis ir pietiekams (piemēram, pēc lietus). |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | ŪDENS NO VIETĒJI PĀRSTRĀDĀTIEM RESURSIEM Papildus punkti tiks piešķirti, ja apūdeņošanas sistēma var savākt un izmantot ūdeni no vietēji pārstrādātiem resursiem, piemēram, lietus ūdens, gruntsūdens un filtrēta sadzīves notekūdens. |

**3.1.4.  ZPI kritēriji dārzkopības iekārtām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Dārza tehnikas ar samazinātu ietekmi uz vidi iepirkšana |
| Tehniskās specifikācijas | 1. DEGVIELAS VEIDI IEKĀRTĀM, KURĀS IR IZMANTOTS IEKŠDEDZES DZINĒJS Ja iekārtai ir iekšdedzes dzinējs, tas projektēts tā, lai to var darbināt ar vienu vai vairākiem šādiem degvielas veidiem: bezsvina degviela ar benzīna saturu <1,0 % tilpuma, alkilāta degviela, A klases dīzeļa eļļa vai uz biodegvielu balstīta motora degviela. 2. TROKŠŅA EMISIJA Iekārtas trokšņa emisijas līmenim ir jābūt zemākam par tabulā norādīto trokšņa līmeni.  Zālāju pļaujmašīnām (iesk. zālāja traktorus):   |  |  | | --- | --- | | Pļaušanas platums L  (cm) | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | L ≤ 50  50 < L ≤ 120  L > 120 | 94  98  103 |   Skarifikatoriem:   |  |  | | --- | --- | | Iekšdedzes dzinēja tīrā nominālā jauda P  (kW) | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | P | 99+ 2lgP |   Krūmgriežiem:   |  |  | | --- | --- | | Iekšdedzes dzinēja tīrā nominālā jauda P (kW) | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | P ≤ 1,5kW  P > 1,5kW | 107  110 |   Ķēdes zāģiem:   |  |  | | --- | --- | | Tīrā nominālā jauda P (kW) | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | Elektromotors  Iekšdedzes dzinējs | 104  108 + 2P |   Vieglajām motorizkaptīm ar auklu:   |  |  | | --- | --- | | Motors/dzinējs | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | Elektromotors  Iekšdedzes dzinējs | 94  104 |   Vieglajām motorizkaptīm un dzīvžogu šķērēm:   |  |  | | --- | --- | | Motors/dzinējs | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | Elektromotors  Iekšdedzes dzinējs | 96  103 |   Lapu savācējiem:   |  |  | | --- | --- | | Motors/dzinējs | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | Elektromotors  Iekšdedzes dzinējs | 99  104 |   Lapu pūtējiem:   |  |  | | --- | --- | | Motors/dzinējs | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | Elektromotors  Iekšdedzes dzinējs | 99  105 |   Izkapts pļāvējiem:   |  |  | | --- | --- | | Tīrā nominālā jauda P (kW) | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | | P ≤ 1,5kW  P > 1,5kW | 107  110 |   Frēzēm-kapļiem un rotējošām zemes frēzēm:   |  |  | | --- | --- | |  | Maksimāli pieļaujamais jaudas skaņas līmenis LWA (dB/1pW) | |  | 93 |  3. DZINĒJA SMĒRVIELAS UN DEGVIELA 3.1. Iekārtās ir jābūt iespējām izmantot bioloģiski noārdāmas dzinēja smēreļļas (divtaktu motoriem) vai reģenerētās dzinēja smēreļļas (četrtaktu motoriem).  3.2. Degvielas patēriņš četrtaktu dzinējā, kas darbojas ar 50% noslogojumu, nedrīkst būt lielāks kā 500-g/kWh degvielas, mērot saskaņā ar ISO 8178 vai ekvivalentām prasībām. 4. IEKĀRTU MATERIĀLI UN SASTĀVDAĻAS 4.1. Iekārtu dizainam ir jābūt tādam, lai tajā varētu iepildīt degvielu un to iztīrīt, neradot degvielas noplūdi. Parastas iekārtas tīrīšanas laikā no tās nedrīkst sūkties eļļa un dzinējam ir jābūt tādam, lai eļļu tajā varētu nomainīt, neradot noplūdi.  4.2. Plastmasas detaļām, kas sver vairāk par 50g, ir jābūt marķētām atbilstoši ISO 11469 vai ekvivalentām prasībām. Šī prasība neattiecas uz elektrības kabeļiem.  4.3. Plastmasas materiāli nedrīkst saturēt kadmiju, svinu, dzīvsudrabu vai to savienojumus.  4.4. Virsmas apstrādes līdzekļi nedrīkst saturēt krāsas vai piedevas, kuru pamatsastāvā ir kadmijs, svins, dzīvsudrabs vai to savienojumi. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildu punkti tiks piešķirti par zemāk minētajiem kritērijiem.  1. TROKŠŅA EMISIJA  Iekārtas, kuru trokšņa emisija ir zemāka par specifikācijā noteikto maksimālo līmeni. 2. IZPLŪDES GĀZU EMISIJA Iekārtas, kuru izplūdes gāzu emisijas apjoms ir mazāks nekā noteikts Direktīvā 97/68/EK. |

**3.1.5. ZPI kritēriji iekārtu smēreļļām** *(izņemot smērvielas četrtaktu dzinējiem)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Smērvielu, kas bioloģiski noārdās, iepirkšana |
| Tehniskās specifikācijas | 1. ATJAUNOJAMĀS IZEJVIELAS Formulētajam produktam ir jāsatur ogleklis, kas iegūts no atjaunojamiem izejmateriāliem (iegūts no augu eļļām vai dzīvnieku taukiem) šādā daudzumā:   * 50 % (m/m) hidrauliskajām eļļām; * 45 % (m/m) taukiem; * 70 % (m/m) ķēdes zāģu eļļām un citām caurplūdes smērvielām; * 50 % (m/m) divtaktu eļļām.  2. APDRAUDĒJUMI VIDEI UN CILVĒKA VESELĪBAI Produktam nedrīkst būt piešķirtas R frāzes, kas norāda par apdraudējumu videi un cilvēka veselībai saskaņā ar Direktīvām 1999/45/EK un 2001/60/EK. Uz šo produktu grupu attiecas šādas R frāzes: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 un H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D un H360FD), R62 (H361f, H360FD un H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) un to apvienojums. |

**3.2. Dārzkopības pakalpojumi**

Gadījumos, kad par dārzkopības pakalpojumu izpildi tiek slēgts līgums, tiek ieteikti kritēriji gan attiecībā uz izmantojamajiem produktiem, gan praksi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu. Vienlaikus ar tehniskajām specifikācijām un atlases kritērijiem ir sniegti ieteikumi par līguma noteikumiem, kurus nevar novērtēt konkursa procedūras laikā. Tādēļ līguma vadības laikā būs nepieciešami īpaši uzraudzības pasākumi.

**3.2.1. ZPI kritēriji dārzkopības pakalpojumiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Dārzkopības pakalpojumi, kuros tiek izmantoti produkti un prakses ar samazinātu ietekmi uz vidi |
| Atlases kritēriji | Pretendentiem ir jāpierāda sava spēja izpildīt strukturētas un dokumentētas ar vidi saistītas procedūras vismaz šajās jomās:   * darbības būtiskāko vides aspektu novērtējums; * atkritumu apjoma samazināšana un atkritumu šķirošana; * ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, arī attiecībā uz transportu. * pesticīdu, ieskaitot herbicīdus, lietošana. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMO AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻU GALVENĀS SASTĀVDAĻAS 1.1. Augsnes ielabošanas līdzekļi, ko paredzēts izmantot pakalpojumu veikšanas laikā, nedrīkst saturēt kūdru vai notekūdeņu dūņas.  1.2. Augsnes ielabošanas līdzekļu sastāvā esošajām organiskajām vielām ir jābūt iegūtām no atkritumu pārstrādes un/vai atkārtotas izmantošanas (kā noteikts Padomes Direktīvā 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem un tās I pielikumā).  1.3. Dūņas (izņemot kanalizācijas dūņas) ir atļautas tikai tad, ja tās ir atzītas par kādu no šādiem atkritumiem atbilstoši Eiropas atkritumu sarakstam (kā noteikts 2001. gada 16. janvāra Komisijas lēmumā 2001/118/EK, ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK attiecībā uz atkritumu sarakstu, un ja tās nav sajaukušās ar kaitīgiem notekūdeņiem vai dūņām ārpus noteiktā ražošanas procesa):   * 020305 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās dūņas, sagatavojot un pārstrādājot augļus, dārzeņus, graudaugus, pārtikas eļļas, kakao, kafiju, tēju un tabaku, konservējot, ražojot raugu un rauga ekstraktu, sagatavojot un raudzējot melasi; * 020403 dūņas no cukura ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas; * 020502 dūņas no piena produktu ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas; * 020603 dūņas no maizes ceptuvēs un konditorejas izstrādājumu ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas; * 020705 dūņas no alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas procesā radušos kaitīgo notekūdeņu vietējās attīrīšanas.  2. BĪSTAMĀS VIELAS MĒSLOŠANĀ IZMANTOJAMAJOS AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKĻOS Maksimālajai smago metālu koncentrācijai atkritumos pirms pārstrādes (mg/kg saussvara) ir jāatbilst zemāk norādītajām prasībām attiecībā uz bīstamajām vielām. Šajā tabulā iekļauto elementu saturam galaproduktā ir jābūt mazākam par tajā norādīto saussvaru.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Elements | Saussvars (mg/kg) |  | Elements | Saussvars (mg/kg) | | Zn | 300 | Cr | 100 | | Cu | 100 | Mo (\*) | 2 | | Ni | 50 | Se (\*) | 1,5 | | Cd | 1 | As (\*) | 10 | | Pb | 100 | F (\*) | 200 | | Hg | 1 |  |  |   (\*) Dati par šo elementu klātbūtni nepieciešami  tikai attiecībā uz produktiem, kas satur vielas no  rūpnieciskiem procesiem. 3. SMĒRVIELAS Smēreļļām, ko paredzēts izmantot pakalpojumu sniegšanā, ir jābūt bioloģiski noārdāmām, un tās nedrīkst būt toksiskas. Tādēļ smērvielām ir jāsatur ogleklis, kas iegūts no atjaunojamiem izejmateriāliem (iegūts no augu eļļām vai dzīvnieku taukiem) šādā daudzumā:   * 50 % (m/m) hidrauliskajām eļļām; * 45 % (m/m) taukiem; * 70 % (m/m) ķēdes zāģu eļļām un citām caurplūdes smērvielām; * 50 % (m/m) divtaktu eļļām.  4. LAISTĪŠANA Laistīšanas un ūdens izmantošanas pārvaldīšanas pasākumos:   * jānodrošina maksimāla nedzeramā ūdens (lietus ūdens, gruntsūdens vai otrreizējas izmantošanas ūdens) izmantošana; * jāizmanto mulčēšana, lai izvairītos no iztvaikošanas vietās, ko norādījusi līgumslēdzēja iestāde; * jāizmanto automātiskas apūdeņošanas sistēmas, kā norādījusi līgumslēdzēja iestāde; * jāiesniedz periodiski pārskati par ūdens patēriņu.   5. AUTOMĀTISKĀS APŪDEŅOŠANAS SISTĒMAS  Automātiskajām apūdeņošanas sistēmām ir jāatbilst šādām prasībām:   * tām jābūt pielāgojamām izlaistītā ūdens daudzuma ziņā pa zonām; * tām jābūt ar regulējamiem taimeriem laistīšanas perioda programmēšanai; * tām jābūt ar higrometriem, kas mēra augsnes mitruma līmeni un automātiski bloķē apūdeņošanu, kad augsnes mitruma līmenis ir pietiekams (piemēram, pēc lietus); * ja līgumslēdzēja iestāde uzskata par nepieciešamu, tām jāizmanto ūdens no vietēji pārstrādātiem resursiem, kas apvieno lietus ūdeni, gruntsūdeni un filtrētu sadzīves notekūdeni.  6. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Dārzkopības pakalpojumu sniegšanas laikā radušos atkritumus ir jāvāc šādi šķirojot:   * visi organiskie atkritumi (sausās lapas, apgrieztie zari, zāle) ir jākompostē uz vietas, uzņēmuma teritorijā vai slēdzot līgumu ar atkritumu pārstrādes uzņēmumu; * koksni saturoši organiskie atkritumi no zariem utt. ir jāsasmalcina uz vietas uzņēmuma teritorijā un jāizmanto mulčēšanā iepriekš saskaņotās vietās; * iepakojuma atkritumi ir jāšķiro atbilstoši pastāvošajam pilsētas atkritumu sadalījumam un jāievieto attiecīgajos ielas konteineros (papīrs, plastmasa utt.). Tomēr bīstamu vielu, piemēram, augu aizsardzības līdzekļu iepakojums ir jāiznīcina drošā veidā, sertificētos savākšanas punktos vai nododot pilnvarotam atkritumu savācējam turpmākai pārstrādei; * motoreļļas ir jāsavāc un jāpārstrādā pilnvarotam atkritumu savākšanas uzņēmumam; * ja dārza tehnika ir nenovēršami sabojājusies, pretendentam ir jānorāda šīs iekārtas nosūtīšanas galamērķis.  7. PERIODISKI ZIŅOJUMI Reizi gadā ir jāsagatavo ziņojums, lai sniegtu informāciju par pakalpojumu sniegšanas laikā patērēto enerģiju, mēslošanas līdzekļu nosaukumu un daudzumu, izmantotajiem augu aizsardzības līdzekļiem un smēreļļām, radīto atkritumu daudzumu, klasificējot pēc to veidiem un galamērķiem, kā arī informāciju par visiem citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem pasākumiem, kas noteikti līgumā (pasākumi ūdens patēriņa samazināšanai, iepakojuma samazināšanai u. c.). 8. INVAZĪVIE AUGI UN DZĪVNIEKI Par jebkuriem augiem vai dzīvniekiem, kas varētu būt invazīvi, ir nekavējoties jāziņo līgumslēdzējai iestādei un jāveic atbilstoši pasākumi, kas saskaņoti ar iestādes pārstāvi. 9. AIZSARDZĪBA PRET KAITĒKĻIEM Galveno augu slimību apkarošanā ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izmatošana ir jāsamazina, izmantojot alternatīvus paņēmienus (piemēram, termisku, mehānisku vai bioloģisku apstrādi). |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | 1. JAUNI DEKORATĪVIE AUGI Papildu punktus piešķirs par bioloģiski audzētu dekoratīvo augu izmantošanu. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | 1. DIENESTA TRANSPORTLĪDZEKĻI Transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot pakalpojumu sniegšanā, ir jāatbilst vismaz EURO 5 jeb V izplūdes gāzu emisijas prasībām. 2. DARBINIEKU APMĀCĪBA Dārzkopības darbiniekiem ir jābūt apguvušiem dārzkopības paņēmienus, kam ir mazāka ietekme uz vidi, kas jāizmanto pakalpojumu sniegšanas laikā. Tas attiecas uz tādiem jautājumiem kā ūdens un enerģijas taupīšana, atkritumu samazināšana, apsaimniekošana un šķirošana, no atjaunojamām izejvielām izgatavotu produktu izmantošana, rīkošanās ar ķimikālijām un konteineriem, kā arī to lietošana, droša, likumīga pesticīdu, ieskaitot herbicīdus, lietošana, t.sk. izvairīšanās no rezistences pret pesticīdiem utt. Apmācība būtiskos jautājumos, ieskaitot ķimikāliju izmantošanu, ir jānodrošina, pirms darbiniekiem tiek atļauts veikt šāda veida darbu. |

**4. Elektroenerģija**

Kritēriji attiecas uz elektroenerģijas iegādi, un galvenais šo kritēriju mērķis ir veicināt tādas elektroenerģijas lielāku izmantošanu, ko iegūst no atjaunojamiem avotiem *(RES-E).*

Šo kritēriju specifikācijas attiecas uz tās elektroenerģijas īpatsvaru, ko nodrošina atjaunojamie enerģijas avoti (ieteicamais apjoms vismaz 50 %). Kritēriji atļauj izmantot arī augstas efektivitātes siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju no neatjaunojamiem enerģijas avotiem. Piešķiršanas kritēriju mērķis ir veicināt, lai atjaunojamie enerģijas avoti vai arī augstas efektivitātes koģenerācija veidotu vēl lielāku īpatsvaru, kas pārsniegtu specifikācijā paredzēto minimumu.

**4.1. ZPI kritēriji elektroenerģijai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Elektroenerģijas iegāde, kur vismaz 50 % enerģijas nodrošina atjaunojamie enerģijas avoti (*RES-E*) un/vai augstas efektivitātes koģenerācija. |
| Tehniskā specifikācija | 1. ELEKTROENERĢIJAS IEGUVES VEIDS Vismaz 50 % no piegādātās elektroenerģijas jābūt elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem (*RES-E*) un/vai izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju, kā noteikts Direktīvā 2012/27/ES. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildu punktus piešķirs par papildus *RES-E* un/vai augstas efektivitātes koģenerāciju.  1. Papildu punktus piešķirs proporcionāli no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtajam elektroenerģijas daudzumam, kas pārsniedz specifikācijās norādīto minimālo daudzumu.  2. Papildu punktus piešķirs proporcionāli augstas efektivitātes koģenerācijā iegūtajam elektroenerģijas daudzumam, kas pārsniedz specifikācijās norādīto minimālo daudzumu. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | Katra līguma darbības gada beigās līgumslēdzējam ir jāatklāj līgumslēdzējai iestādei piegādātās elektroenerģijas izcelsme, lai pierādītu, ka vismaz 50 % ir iegūti no atjaunojamiem enerģijas avotiem un izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju. |

**5. Klozetpodi un pisuāri**

Kritēriji attiecināmi uz klozetpodu iekārtu, tostarp kompaktpodu, klozetpodu tvertņu un klozetpodu skalošanas sistēmu, un pisuāru iekārtu, tostarp kompaktpisuāru, pisuāru, bezūdens pisuāru un pisuāru skalošanas sistēmu, iepirkumiem

ZPI kritēriji klozetpodiem un pisuāriem neattiecas uz:

* klozetpodu sēdekļiem un vākiem, ja tos laiž tirgū un/vai tirgo kā savrupu vienību;
* klozetpodu iekārtām, kurās neizmanto ūdeni, bet kuru skalošanas sistēmā izmanto ķīmiskas vielas un ūdeni, un klozetpodiem, kuru skalošanas sistēmā jāizmanto enerģija.

**5.1. ZPI kritēriji klozetpodu iekārtām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Ūdens izmantošanas ziņā efektīvu klozetpodu iekārtu iegāde jaunām vai atjaunotām ēkām |
| Atlases kritēriji | 1. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PRASMES (tikai uzstādīšanas darbu gadījumā)  Ja tiek uzstādītas klozetpodu iekārtas, pretendents pierāda, ka produktu uzstādīšanu vai nomaiņu veiks atbilstoši kvalificēts un pieredzējis personāls. Pretendents apraksta attiecīgās komandas, kas sniegs pakalpojumus, sastāvu un kvalifikāciju. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. EFEKTĪVS ŪDENS IZMANTOJUMS 1.1. Pilns skalošanas apjoms  Nominālais klozetpoda iekārtas pilnais skalošanas apjoms, iekārtai nonākot tirgū, neatkarīgi no ūdens spiediena nav lielāks par 6,0 l vienā noskalošanas reizē.  1.2. Taupīgs ūdens izmantojums  Gan kompaktpodi ar pilnu skalošanas apjomu, kas pārsniedz 4,0 litrus, gan klozetpodu skalošanas sistēmas ir aprīkoti ar ūdens taupīšanas ierīci. Tos laižot tirgū, samazināts skalošanas apjoms, ko panāk, darbinot ūdens taupīšanas ierīci, neatkarīgi no ūdens spiediena nepārsniedz 3,0 l vienā noskalošanas reizē.  Klozetpoda tvertnēs var izmantot ūdens taupīšanas ierīci, kurā samazināts skalošanas apjoms, ko panāk, darbinot ūdens taupīšanas ierīci, neatkarīgi no ūdens spiediena nepārsniedz 3,0 l vienā noskalošanas reizē.  1.3. Regulējams skalošanas apjoms  Skalošanas sistēmas ir aprīkotas ar regulētājierīci, kas ļauj personai, kura veic uzstādīšanu, regulēt skalošanas apjomu, ņemot vērā kanalizācijas sistēmas vietējos apstākļus. Pilns skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem nepārsniedz 6 l vienā noskalošanas reizē vai 4 l vienā noskalošanas reizē, ja kompaktpods nav aprīkots ar ūdens taupīšanas ierīci, un samazināts skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem nepārsniedz 3 l vienā noskalošanas reizē. 2. PRODUKTA RAKSTURLIELUMI 2.1. Skalošanas sistēmām izvirzītās prasības  Skalošanas sistēmas atbilst attiecīgo 1. tabulā uzskaitīto EN standartu prasībām. Prasības nominālo pilnu un samazinātu skalošanas apjomu mērījumiem, kas noteiktas attiecīgajos EN standartos 1. tabulā, nav iekļautas šajā kritērijā.  ***1. tabula***. EN standarti par prasībām attiecībā uz klozetpodu skalošanas sistēmām.   |  |  | | --- | --- | | **Numurs** | **Nosaukums** | | LVS EN 14055 | Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes | | LVS EN 12541 | Sanitāro mezglu aprīkojums — Spiedienskalošanas vārsti un automātiskie pisuāru noslēgvārsti PN 10 | | LVS EN 15091 | Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni |   2.2. Skalošanas raksturlielumi  Kompaktpodu un klozetpoda tvertņu skalošanas raksturlielumi atbilst standarta EN 997 prasībām.  3. PRODUKTA LIETOŠANAS ILGUMS  Klozetpodu skalošanas iekārtai ir vismaz četru gadu remonta vai nomaiņas garantija. Garantijas nosacījumi skaidri paredz, ka tā attiecas uz produkta hermētiskumu un jebkuru vārstu. Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, lai oriģinālās vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas būtu pieejamas vismaz desmit gadus no produkta iegādes dienas. 4. UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI/ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Klozetpoda skalošanas iekārtai tiek nodrošināta turpmāk minētā informācija drukātā veidā (uz produkta iepakojuma un/vai tam pievienotajā dokumentācijā) un/vai elektroniskā formātā.   * Atbilstoši uzstādīšanas norādījumi, tostarp informācija par to, attiecībā uz kādu(-ām) klasi(-ēm) un/vai veidu(-iem) produkts ir testēts, informācija par to, kādiem konkrētiem darba spiedieniem šis produkts ir paredzēts, informācija par to, ar kāda veida kanalizācijas sistēmām šo produktu var izmantot, informācija par to, kā regulēt skalošanas apjomu un tā ietekmi (piemēram, attiecībā uz atlikušo ūdens līmeni, uzpildes ūdens līmeni utt.), un, gadījumā, ja klozetpoda tvertnes un klozetpoda skalošanas sistēmas tirgū tiek laistas atsevišķi, informācija par to, ar kādiem produktiem tās ir jākombinē, lai veidotu pilnībā funkcionējošu un ūdens izmantošanas ziņā efektīvu vienību. * Padomi, kā, racionāli izmantojot ūdeni, var cik vien iespējams samazināt ietekmi uz vidi, jo īpaši informācija par atbilstošu produkta lietošanu, lai cik vien iespējams samazinātu ūdens patēriņu. * Informācija par pilnu un samazinātu skalošanas apjomu, izteiktu litros vienā noskalošanas reizē. * Ieteikumi par atbilstošu produkta lietošanu un apkopi, tostarp informācija par to, kuras rezerves daļas var nomainīt, norādījumi par starpliku un citas armatūras nomaiņu, ja produktā ir noplūde, tīrīšanas ieteikumi utt. * Informācija par atbilstošu pārstrādi pēc produkta aprites cikla beigām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Punktus piešķir par turpmāk minēto kritēriju izpildi.  1. PAPILDU TAUPĪGS ŪDENS IZMANTOJUMS PILNAI SKALOŠANAI  Papildu punkti tiks piešķirti par katru 0,5 litru ūdens papildu ietaupījumu pilnam skalošanas apjomam, kā noteikts 1.1. kritērijā.  2. PAPILDU TAUPĪGS ŪDENS IZMANTOJUMS SAMAZINĀTAI SKALOŠANAI  Papildu punkti tiks piešķirti par katru 0,25 litru ūdens papildu ietaupījumu samazinātam skalošanas apjomam, kā noteikts 1.2. kritērijā.  3. HIGIĒNA  Papildu punkti tiks piešķirti par bezkontakta (ar sensoru aprīkotu) skalošanas kontrolsviru, kas nepieļauj nevajadzīgu mehānisma iedarbināšanu un nodrošina skalošanu tikai pēc produkta faktiskās lietošanas. |

**5.2 ZPI kritēriji pisuāru iekārtām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Ūdens izmantošanas ziņā efektīvu pisuāru iekārtu iegāde jaunām vai atjaunotām ēkām |
| Atlases kritēriji | 1. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PRASMES (tikai uzstādīšanas darbu gadījumā)  Ja tiek uzstādītas pisuāru iekārtas, pretendents pierāda, ka produktu uzstādīšanu vai nomaiņu veiks atbilstoši kvalificēts un pieredzējis personāls. Pretendents apraksta attiecīgās komandas, kas sniegs pakalpojumus, sastāvu un kvalifikāciju. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. PISUĀRU SKALOŠANAS IEKĀRTU EFEKTĪVS ŪDENS IZMANTOJUMS 1.1. Pilns skalošanas apjoms  Nominālais pisuāra skalošanas iekārtas pilnais skalošanas apjoms, iekārtai nonākot tirgū, neatkarīgi no ūdens spiediena nav lielāks kā 2,0 l vienā noskalošanas reizē.  1.2. Taupīgs ūdens izmantojums  Kompaktpisuāros un pisuāru skalošanas sistēmās ir uzstādīta atsevišķos gadījumos izmantojama skalošanas kontrolsvira pēc pieprasījuma. Ar skalošanas sistēmu aprīkotos plākšņveida pisuāros ir atsevišķi lietojama skalošanas kontrolsvira pēc pieprasījuma, kas regulē noskalojumu uz nepārtrauktās sienas ne vairāk kā 60 cm platumā.  Pisuāros drīkst lietot atsevišķos gadījumos izmantojamu skalošanas kontrolsviru pēc pieprasījuma. Plākšņveida pisuāros, kas nav aprīkoti ar skalošanas sistēmu, liek atsevišķos gadījumos izmantojamu skalošanas kontrolsviru pēc pieprasījuma, kas jānovieto uz nepārtrauktās sienas ne vairāk kā 60 cm platumā.  1.3. Regulējams skalošanas apjoms  Skalošanas sistēmas ir aprīkotas ar regulētājierīci, kas ļauj personai, kura veic uzstādīšanu, regulēt skalošanas apjomu, ņemot vērā kanalizācijas sistēmas vietējos apstākļus. Pilns skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem nepārsniedz 2 l vienā noskalošanas reizē.  2. PRODUKTA RAKSTURLIELUMI  2.1. Pisuāru skalošanas sistēmām izvirzītās prasības  Skalošanas sistēmas atbilst attiecīgo 2. tabulā uzskaitīto EN standartu prasībām. Šis kritērijs neattiecas uz nominālā skalošanas apjoma mērīšanas prasībām, kuras nosaka attiecīgie 2. tabulā minētie LVS EN standarti.  ***2. tabula***. LVS EN standarti par prasībām attiecībā uz pisuāru skalošanas sistēmām   |  |  | | --- | --- | | **Numurs** | **Nosaukums** | | LVS EN 14055 | Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes | | LVS EN 12541 | Sanitāro mezglu aprīkojums — Spiedienskalošanas vārsti un automātiskie pisuāru noslēgvārsti PN 10 | | LVS EN 15091 | Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni |   2.2. Kompaktpisuāru un pisuāru skalošanas raksturlielumi  Kompaktpisuāru un pisuāru skalošanas raksturlielumi atbilst standarta LVS EN 13407 prasībām.  2.3. Bezūdens pisuāru raksturlielumi  Bezūdens pisuāri atbilst Komisijas lēmuma (2013/641/ES) 2. papildinājumā noteiktajām prasībām.  3. PRODUKTA LIETOŠANAS ILGUMS  Pisuāra skalošanas iekārtai ir vismaz piecu gadu remonta vai nomaiņas garantija. Garantijas nosacījumi skaidri paredz, ka tā attiecas attiecas uz produkta hermētiskumu un jebkuru vārstu. Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, lai oriģinālās vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas būtu pieejamas vismaz desmit gadus no produkta iegādes dienas.  4. ŠĶĪDUMA BIOLOĢISKĀ NOĀRDĪŠANĀS UN BEZŪDENS PISUĀRU APKOPE  Bezūdens pisuāros izmanto vieglu bioloģiski noārdošos šķīdumu, vai arī tie darbojas pilnīgi bez tā. Turklāt pieteikuma iesniedzējam jāprecizē bezūdens pisuāriem nepieciešamais apkopes režīms, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par kasetes nomaiņas laika skalu, un jānorāda pakalpojuma sniedzēju saraksts šo produktu regulāras apkopes veikšanai.  5. UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI/ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  Pisuāru skalošanas iekārtai tiek nodrošināta turpmāk minētā informācija drukātā veidā (uz produkta iepakojuma un/vai tam pievienotajā dokumentācijā) un/vai elektroniskā formātā.   * Atbilstoši uzstādīšanas norādījumi, tostarp informācija par to, attiecībā uz kādu(-ām) klasi(-ēm) un/vai veidu(-iem) produkts ir testēts, informācija par to, kādiem konkrētiem darba spiedieniem šis produkts ir paredzēts, informācija par to, ar kāda veida kanalizācijas sistēmām šo produktu var izmantot, informācija par to, kā regulēt pilnu skalošanas apjomu un tā ietekmi (piemēram, attiecībā uz atlikušo ūdens līmeni, uzpildes ūdens līmeni utt.), un, gadījumā, ja pisuāri un pisuāru skalošanas sistēmas tirgū tiek laisti atsevišķi, informācija par to, ar kādiem produktiem tie ir jākombinē, lai veidotu pilnībā funkcionējošu un ūdens izmantošanas ziņā efektīvu vienību. * Padomi, kā, racionāli izmantojot ūdeni, var cik vien iespējams samazināt ietekmi uz vidi, jo īpaši informācija par atbilstošu produkta lietošanu, lai cik vien iespējams samazinātu ūdens patēriņu. * Informācija par pilnu skalošanas apjomu, izteiktu litros vienā noskalošanas reizē. * Ieteikumi par atbilstošu produkta lietošanu un apkopi, tostarp padomi par produktu lietošanu un apkopi, informācija par to, kuras rezerves daļas ir nomaināmas, norādījumi par starpliku un citas armatūras nomaiņu, ja produktā ir noplūde, tīrīšanas ieteikumi utt. * Informācija par atbilstošu pārstrādi pēc produkta aprites cikla beigām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Punktus piešķir par turpmāk minēto kritēriju izpildi.  1. PAPILDU TAUPĪGS ŪDENS IZMANTOJUMS SKALOŠANAI  Papildu punkti tiks piešķirti par katru 0,25 litru ūdens papildu ietaupījumu pilnam skalošanas apjomam, kā noteikts 1.1. kritērijā.  2. HIGIĒNA  Papildu punkti tiek piešķirti par bezkontakta (ar sensoru aprīkotu) skalošanas kontrolsviru, kas nepieļauj nevajadzīgu mehānisma iedarbināšanu un nodrošina skalošanu tikai pēc produkta faktiskās lietošanas. |

**6. Koģenerācijas iekārtas**

Koģenerācija ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas un/vai mehā niskās enerģijas ražošana. Kritēriji attiecas uz koģenerācijas iekārtām, t. i., iekārtām, kuras var darboties koģenerācijas režīmā.

Ja kritēriji attiecas uz dažāda izmēra koģenerācijas iekārtām, t. i., mazām vai mikroiekārtām, piemēro šādas definīcijas:

* mikrokoģenerācijas iekārta ir koģenerācijas iekārta, kuras maksimālā jauda ir mazāka par 50 kWe;
* mazas jaudas koģenerācijas iekārta ir koģenerācijas iekārta, kuras uzstādītā jauda ir mazāka par 1 MWe.

**6.1. ZPI kritēriji koģenerācijas iekārtām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Efektīvas koģenerācijas iekārtas vai stacijas iepirkums |
| Tehniskās specifikācijas | 1. IEKĀRTAS KOPĒJĀS EFEKTIVITĀTES MINIMUMS  Lai nodrošinātu enerģijas efektīvu pārveidošanu siltumenerģijā vai elektroenerģijā, iekārtas kopējās efektivitāstes minimums ir 75 % saskaņā ar II pielikuma a) punkta i) apakšpunktu vai 80 % saskaņā ar II pielikuma a) punkta ii) apakšpunktu, ja primārās enerģijas ietaupījumu aprēķina saskaņā ar III pielikuma b) punktu, vaio lielāks par 70 %, ja atbilstīgi 12. panta 2. apakšpunktam primārās enerģijas ietaupījumu koģenerācijas stacijām, kuru elektroenerģijas ražošanas jauda ir lielāka par 25 MW, aprēķina saskaņā ar III pielikuma c) punktu.  ***Piezīme***. Visas atsauces uz pielikumiem un pantiem šā kritērija aprakstā attiecas uz Koģenerācijas direktīvu. 2. PRASĪBAS AUGSTAS EFEKTIVITĀTES KOĢENERĀCIJAI Koģenerācijas stacija atbilst turpmāk izklāstītajām prasībām augstas efektivitātes koģenerācijai saskaņā ar Koģenerācijas Direktīvu 2004/8/EK.   * Koģenerācijas iekārtām, kuru uzstādītā jauda ir mazāka par 1MWe, jāpierāda pozitīvs enerģijas ietaupījums salīdzinājumā ar atsevišķu siltuma un elektroenerģijas ražošanu, izmantojot saskaņotas atskaites vērtības. Mikrokoģenerācijas iekārtām, kuru jauda ir mazāka par 50 KWe, primārās enerģijas ietaupījuma aprēķins var balstīties uz sertificētajām vērtībām. * Koģenerācijas iekārtām, kuru uzstādītā jauda ir lielāka par 1MWe, jāpierāda primārās enerģijas ietaupījums vismaz 10 % apjomā salīdzinājumā ar atsevišķu siltuma un elektroenerģijas ražošanu, izmantojot saskaņotas atskaites vērtības. |

**7.  Mēbeles**

Kritēriji aptver iekštelpu mēbeles darbam, piemēram, birojiem un skolām, kā arī mājsaimniecībām. Kritēriji neietver būvniecības izstrādājumus (piemēram, kāpnes, sienas, ciļņus, paneļus), sanitārtehniku, paklājus, tekstilizstrādājumus, biroja preces un citus produktus, kuru sākotnējais uzdevums nav kalpot kā mēbelei.

Kritēriji aptver tādas āra mēbeles kā soli, galdi un krēsli, izņemot citus produktus, kuru sākotnējais uzdevums nav kalpot kā mēbelei (ielu lampas, aprīkojums velosipēdu novietošanai, rotaļu laukumi utt.).

Piedāvātie kritēriji attiecas uz materiāliem, kurus mēbeļu ražošanā izmanto visbiežāk (koksne un koksnes materiāli, metāli, plastmasa, polsterējums un audumi), kā arī uz pārklājumiem un savienotājiem/līmēm, ko izmanto produkta salikšanai un iepakošanai.

**7.1. ZPI kritēriji mēbelēm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Tādu mēbeļu iepirkums, kas ražotas, izmantojot videi draudzīgus materiālus un procesus. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. KOKSNE UN KOKSNES MATERIĀLI  Visai koksnei un koksnes materiāliem ir jānāk no likumīgas izcelsmes koksnes.  2. PLASTMASAS DETAĻAS  Visām plastmasas detaļām, kas ≥ 50g, ir jābūt marķētām pārstrādei atbilstoši ISO 11469 vai līdzvērtīgi, un tās nedrīkst saturēt citu materiālu piedevas, kas var traucēt to pārstrādi.  3. KOKA, PLASTMASAS UN/VAI METĀLA DAĻU VIRSMAS PĀRKLĀJUMS  Izmantotie virsmas pārklājumi:   * nedrīkst saturēt bīstamas vielas, kas ir klasificētas atbilstoši Direktīvai 1999/45/EK kā kancerogēnas (R40, R45, R49), kaitīgas reproduktīvajai sistēmai (R60, R61, R62, R63), mutagēnas (R46, R68), toksiskas (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alerģiskas ieelpojot (R42) vai kaitīgas videi (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), tādas, kas rada pārmantojamu ģenētisku bojājumu (R46), ilglaicīgu nopietnu veselības bojājumu briesmas (R48), iespējamus riskus ar neatgriezeniskām sekām (R68), * nedrīkst saturēt vairāk kā 5 masas % gaistošu organisko savienojumu (GOS), * ftalātiem: nav atļauta tādu ftalātu lietošana, kas piedāvājuma iesniegšanas laikā atbilst kādai šādu riska frāžu (vai to kombinācijas) klasifikācijai: R60, R61, R62 (atbilstoši Direktīvai 67/548/EEK un tās grozījumiem). * nedrīkst saturēt aziridīnu, * nedrīkst saturēt hroma (VI) savienojumus.   4. LĪMPLĒVES UN LĪMES  GOS saturs līmēs, kuras izmanto mēbeļu savienošanai, nedrīkst pārsniegt 10 masas %.  5. IEPAKOJUMA MATERIĀLI   * Iepakojumam jāsastāv no pārstrādātiem materiāliem un/vai no materiāliem, kas ņemti no atjaunojamiem resursiem, vai jābūt daudzkārt lietojamai sistēmai; * visiem iepakojuma materiāliem jābūt viegli ar rokām sadalāmiem pārstrādājamās daļās, kas sastāv no viena materiāla (piemēram, no kartona, papīra, plastmasas, auduma).   6. IZTURĪGUMS, LABOŠANAS IESPĒJAS, PIEMĒROTĪBA UN ERGONOMISKUMS  Mēbelēm ir jāatbilst [*ierakstiet attiecīgus valsts/starptautiskos kvalitātes standartus*] vai līdzvērtīgām prasībām attiecībā uz uzturēšanu (piemēram, drošība, nodilumizturība, stiepes izturība, gaismizturība, berzes izturība, deformācija saspiežot, ergonomiskums). |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | 1. IZEJMATERIĀLI / ILGTSPĒJĪGA MEŽU APSAIMNIEKOŠANA Papildus punkti tiks piešķirti par tādu no koksnes, koksnes šķiedras vai koksnes skaidām izgatavotu gala produktu īpatsvars, kuru izcelsme ir meži, kuru pārvaldīšana, īstenojot ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principus un pasākumus, ir pierādīta – ar nosacījumu, ka šie kritēriji raksturo produktu un ir attiecināmi uz to. 2. OTRREIZ PĀRSTRĀDĀTO MATERIĀLU SATURS Papildus punkti tiks piešķirti par noteiktu pārstrādāto koksnes, plastmasas un/vai metāla materiālu masas procentuālo attiecību galaproduktā.  3. TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI  Papildu punktus piešķirs par tekstilizstrādājumiem, kuri izpildīs šādas prasības:  (a) Produkti nedrīkst saturēt bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EK klasificētas kā kancerogēnas (R40, R45, R49), bīstamas reproduktīvai sistēmai (R60, R61, R62, R63), mutagēnas (R46, R68), toksiskas (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alerģiskas ieelpojot (R42) vai bīstamas videi (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), rada iedzimti pārmantojamus ģenētiskus defektus (R46), rada smagas sekas pēc atkārtotas vai ilgstošas iedarbības (R48), iespējamas neatgriezeniskas sekas (R68);  (b) Attiecībā uz biocīdiem: biocīdi vai biostatiskās vielas produktos ir atļautas tikai gadījumos, ja aktīvās biocīdu vielas ir apstiprinātas Direktīvā 98/8/EK un nav klasificētas ar kādu no sekojošajām R-frāzēm: R23/24; R23/25; R23/24/R24/R26/27; R26/R26/27/28; R27/R39/23; R39/R39/R39/23/R39/R39/R39/R39/26; R39/R39/R39/26/R39/R39/R39/R48/21; R48/22; R48/20/R48/R48/21/R48/R48/R48/R48/R48/R48/R48/R48/R50/53; R51/53 un R52/53;  (c) Attiecībā uz ftalātiem: Nav atļauta ar sekojošajām R-frāzēm vai to kombinācijām apzīmētu ftalātu lietošana: R60, R61, R62, atbilstoši Direktīvai 67/548/EEK un tās pielikumiem. 4. EKOMARĶĒJUMU PRASĪBAS POLSTERĒJUMIEM Mēbeļu polsterējumiem jāatbilst Certipur standartam; (pilns kritēriju apraksts <http://www.europur.com/index.php?page=certipur>) vai arī Eiropas ekomarķējuma prasībām (pilns kritēriju apraksts <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0740:LV:HTML> |

**8. Notekūdeņu infrastruktūra**

Šajā sadaļā ietvertie ZPI kritēriji ir izmantojami brīvprātīgi un tie neliedz publiskā sektora iestādēm izmantot valsts vai pašu izstrādātas pieejas attiecībā uz notekūdeņu infrastruktūras ZPI. Jāņem arī vērā, ka šie kritēriji nekādā gadījumā neaizstāj valsts tiesību aktus un spēkā esošos valsts un starptautiskos standartus.

Notekūdeņu infrastruktūras iepirkums ir sarežģīts process. Vairumā gadījumu, lai iestāde, kas organizē iepirkumu, varētu uzņemties visu iepirkuma procesu no priekšizpētes līdz darbuzņēmēja galīgajai atlasei, tai būs vajadzīgs tehniskā atbalsta personāls ar īpašām zināšanām inženiertehnoloģiju, vides un ekonomikas jomā.

ZPI kritēriji attiecas uz kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dūņu apstrādes iekārtu plānošanu, projektēšanu, būvniecību, ekspluatāciju un ekspluatācijas pārtraukšanu.

***Piezīme.***Lai pienācīgi sagatavotos šādam iepirkumam, vēlams iepazīties arī ar Eiropas Komisijas pasūtītā pētījuma rezultātiem, kas izklāstīti ziņojumā „Videi nekaitīga publiskā iepirkuma kritēriji notekūdeņu infrastruktūrai". Ziņojums tulkots arī latviešu valodā un pieejams lejuplādei Eiropas Komisijas ZPI tīmekļa vietnē: <http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/information/publications/studies/2013/green-public-procurement-criteria-for-waste-water-infrastructure>

**8.1. ZPI kritēriji notekūdeņu infrastruktūrai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Videi nekaitīgas notekūdeņu infrastruktūras publiskais iepirkums. |

**8.1.1. ZPI kritēriji konsultatīvajiem pakalpojumiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Atlases kritēriji | 1. PRETENDENTA SPĒJAS Konsultantiem (inženieriem, projektētājiem un arhitektiem) ir jāpierāda, ka darbus veiks un pakalpojumus sniegs pienācīgi kvalificēts un pieredzējis personāls. Konsultantam ir jāapraksta tās grupas sastāvs un kvalifikācija, kas sniegs pakalpojumus.  Atkarībā no konkrētā notekūdeņu infrastruktūras projekta kvalifikācija un spējas var ietvert pieredzi un tehniskās spējas vienā vai vairākās no šīm jomām:   * notekūdeņu infrastruktūras plānošana un projektēšana (jānorāda konkrēti objekti kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apstrādes iekārtās); * energoefektīva tehnoloģiskā aprīkojuma iekļaušana; * ietekmes uz vidi novērtējums un vides pārvaldība, iekļaujot pasākumus, lai: * samazinātu kopējo ietekmi uz vidi, ko rada notekūdeņu novadīšana saņēmējos ūdens objektos; * veiktu aprites cikla analīzi (ACA) un noteiktu prioritāros ietekmes uz vidi faktorus; * noteiktu un aprēķinātu aprites cikla izmaksas (ACI). |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildus punkti tiks piešķirti par šādu kritēriju izpildi. 1. PIEEJA Konsultantam ir jāapraksta, kā viņš kopumā plāno īstenot projektu, lai sasniegtu tā mērķus, jo īpaši aprakstot, kā viņš izprot projekta vides aspektus, piemēram, tiesisko regulējumu vides jomā, vietējos vides apstākļus, ietekmes uz vidi novērtējumu u. c. 2. METODIKA Konsultantam ir jāapraksta konkrētās metodes, kas tiks izmantotas, lai:   * noteiktu alternatīvus risinājumus; * aplēstu alternatīvu finansiālās ACI; * novērtētu ietekmi uz vidi, izmantojot ACA pieeju; * savāktu datus par ietekmes uz vidi vienības izmaksām, kas tiks iekļautas ACI; * salīdzinātu alternatīvas tehnoloģiskās iespējas/alternatīvas;  3. ORGANIZĀCIJA UN DARBA GRUPA Konsultantam ir jāapraksta tās grupas organizācija, kvalifikācija un pieredze, kas sniegs pakalpojumus. |

**8.1.2. ZPI kritēriji būvniecības līgumam**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| **A. Pretendenta izraudzīšanās** | |
| Atlases kritēriji | A1. DARBUZŅĒMĒJA PIEREDZE Atkarībā no konkrētā notekūdeņu infrastruktūras projekta atlases kritēriji var ietvert pieredzi un tehniskās spējas vienā vai vairākās no šīm jomām:   * pieredze notekūdeņu infrastruktūras būvniecībā, uzmanību pievēršot ietekmes uz vidi samazināšanai (jānorāda konkrēti objekti kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apstrādes iekārtās); * pieredze notekūdeņu infrastruktūras ekspluatācijā, uzmanību pievēršot ietekmes uz vidi samazināšanai (jānorāda konkrēti objekti kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apstrādes iekārtās); * pieredze būvlaukuma vides pārvaldībā. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildus punkti tiks piešķirti par šādu kritēriju izpildi. A2. VIDES PĀRVALDĪBAS PLĀNS Pretendentiem ir jāiesniedz vides pārvaldības plāna projekts, aprakstot savu izpratni par vides jautājumiem, kas radīsies būvniecības laikā, un to, kādā veidā tie tiks risināti. Plānā ir jāaplūko vismaz šādi jautājumi:   * kādi materiāli tiks izmantoti, no kurienes tie tiks iegūti un kā tie tiks nogādāti un uzglabāti objektā; īpaša uzmanība jāpievērš darbam ar bīstamiem materiāliem; * enerģijas un ūdens izmantošana objektā; * atkritumu samazināšana un materiālu reģenerācija/ otrreizēja izmantošana. |
| **B. Energoefektivitātes prasības** | |
| Tehniskās specifikācijas | Notekūdeņu infrastruktūrai ir jāatbilst enerģijas patēriņa un efektivitātes prasībām saistībā ar visas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas/infrastruktūras kopējo enerģijas patēriņu. B1. ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ Notekūdeņu infrastruktūras objekta kopējais enerģijas pieprasījums nav augstāks par noteikto līmeni (indikatīvās vērtības un attiecīgos apsvērumus šā līmeņa noteikšanai skatīt tālāk minētajā paskaidrojumā):   * mērvienība notekūdeņu attīrīšanas iekārtai: kWh/CE vai kWh/attīrīto notekūdeņu m3; * mērvienība kanalizācijas sistēmai: kWh/pārvadīto notekūdeņu m3; * mērvienība dūņu apstrādes iekārtai: kWh/dūņu tonnu vai kWh/dūņu m3.  B2. APMĀCĪBA PAR ENERGOEFEKTIVITĀTI Pirms iekārtas palaišanas ekspluatācijā attiecīgajiem darbiniekiem, ieskaitot tos, kuri strādā ar tehnoloģisko aprīkojumu, ir jāiziet darbuzņēmēja nodrošināta apmācība par piegādātās iekārtas vai aprīkojuma (atkarībā no līguma veida) energoefektivitātes pārvaldību. Apmācībā ir jāietver skaidrojums par vispārējo enerģijas patēriņa vadīšanu un uzraudzību un to, kā uzlabot energoefektivitāti, lai vajadzīgajiem procesiem pastāvīgi nodrošinātu minimālu enerģijas patēriņu. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | B3. ENERĢIJAS MAZĀKS PATĒRIŅŠ Papildus punkti tiks piešķirti par zemāku enerģijas patēriņu nekā noteikts tehniskajās specifikācijās, pamatojoties uz visa notekūdeņu infrastruktūras objekta kopējo enerģijas pieprasījumu. |
| **C. Ūdens patēriņš**  ***Piezīme*.** Pasūtītājs izvērtē šī kritērija nepieciešamību. | |
| Tehniskās specifikācijas | C1. DZERAMĀ ŪDENS PATĒRIŅŠ Notekūdeņu infrastruktūras objektu kopējais dzeramā ūdens patēriņš (izņemot ūdens patēriņu biroju/administratīvajās ēkās), kas norādīts iepirkuma procedūras dokumentācijā, nepārsniedz šādu līmeni:   * notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: x m3 izmantotā ūdens uz 1000 m3 attīrīto notekūdeņu; * kanalizācijas sistēmas — ierīkoto cauruļu tīrīšana: x m3 izmantotā ūdens uz ierīkoto cauruļu 100 m. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | C2. DZERAMĀ ŪDENS MAZĀKS PATĒRIŅŠ Punkti tiks piešķirti par ūdens taupīšanas pasākumiem, kas pārsniedz iepriekš minētās specifikācijas, kuras iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautas attiecībā uz kritērijiem. |
| **D. Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte** | |
| Tehniskās specifikācijas | D1. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS STANDARTU PRASĪBU IEVĒROŠANA  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatētājam ir jāievēro Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā (KNAD) noteiktie notekūdeņu attīrīšanas standarti vai valsts tiesību aktos noteiktie standarti, ja tie ir stingrāki par pirmajiem minētajiem standartiem.  Notekūdeņu attīrīšanas standarti ir šādi:  <125 mg ĶSP/l;  <25 mg BSP/l;  <35 mg SD/l;  <15 mg kopējā slāpekļa/l (jutīgās zonas);  <2 mg kopējā fosfora/l (jutīgās zonas).  Notekūdeņu attīrīšanas standarti atšķiras atkarībā no atbildīgās ūdensapgādes iestādes, un dažām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām valsts līmenī varētu būt noteiktas stingrākas iepriekš minēto parametru vērtības un/vai notekūdeņu attīrīšanas papildu standarti, piemēram, attiecībā uz patogēniem, smagajiem metāliem, organiskajām bīstamajām vielām u. c. D2. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MAKSIMĀLO ĶĪMISKO VIELU PATĒRIŅU Nogulsnēšanā izmantoto ķīmisko vielu (parasti dzelzs vai alumīnija sāļi) g uz attīrīto notekūdeņu m3 vai nogulsnēšanā izmantoto ķīmisko vielu g uz kopējā fosfora kg ieplūdes vietā. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | D3.AUGSTĀKA NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS EFEKTIVITĀTE Punkti tiks piešķirti par augstāku notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti nekā noteikts tehniskajās specifikācijās.  *D3.1.  Uzlabota attīrīšanas efektivitāte attiecībā uz BSP, kopējo slāpekli un kopējo fosforu*  Mērvienība:  <xx mg BSP/l  <xx mg kopējā slāpekļa/l  <xx mg kopējā fosfora/l  *D3.2. Samazināta nogulsnētāja(-u) izmantošana uz atdalītā fosfora kg*  Mērvienība: nogulsnēšanā izmantoto ķīmisko vielu (parasti dzelzs vai alumīnija sāļi) g uz attīrīto notekūdeņu m3 vai nogulsnēšanā izmantoto ķīmisko vielu g uz kopējā fosfora kg ieplūdes vietā. |
| **E. Dūmgāzu apstrādes efektivitāte** | |
| Tehniskās specifikācijas | E1. EMISIJAS STANDARTU IEVĒROŠANA Dūņu sadedzināšanas iekārtai ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas direktīvā par atkritumu sadedzināšanu (2000/76/EK) un 2006. gada augusta labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) dokumentā par atkritumu sadedzināšanu. Emisijas standarti, kas noteikti direktīvā par atkritumu sadedzināšanu, ir norādīti Tehniskā raksturojuma 9.2.6. iedaļā (angļu valodā, skat. <http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_tech.pdf>)  Tipiskie emisijas standarti (vidēji diennaktī) ir šādi:  <40 mg SO2/Nm3;  <100 mg NOx/ Nm3;  <8 mg HCl/ Nm3;  <5 mg putekļu/ Nm3.  Dažām sadedzināšanas iekārtām valsts līmenī var piemērot stingrākas iepriekš minēto parametru vērtības un/vai papildu emisijas standartus, piemēram, dzīvsudrabam, PAO, kadmijam, cinkam u. c. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | E2. ZEMĀKS EMISIJU LĪMENIS Punktus var piešķirt apgriezti proporcionāli garantētajam SO2, NOx, HCl un putekļu (mg/Nm3) emisijas saturam, kas izteikts mg/Nm3 (piemēram, nulle punktus piešķir, ja saturs atbilst noteiktajiem emisijas standartiem, bet desmit punktus — ja tas ir 0 mg/Nm3). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** | |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | | Līguma pildes noteikumi bieži vien ir vispārīgi, un tos papildina vides pārvaldības plānā (VPP) sīki izstrādātas prasības. VPP galvenie elementi parasti ir šādi:   * noteiktie ietekmes uz vidi faktori un mērķi, kas atkarībā no apstākļiem var atšķirties, bet kas būs norādīti IVN vai citos projekta plānošanas dokumentos. Ietekmes faktori/mērķi, kas ir raksturīgi vairumam būvniecības vai ekspluatācijas projektu, ir ūdens un enerģijas izmantošana, atjaunojamu/ atkārtoti izmantotu materiālu izmantošana, pārstrādātie/reģenerētie materiāli, ietekme uz floru un faunu, ietekme uz vietējo satiksmi un trokšņa/smaku emisija; * izpildes pamatrādītāji, kas noteikti ietekmes novērtēšanai. Par šo jautājumu ir pieejami dažādi metodiskie līdzekļi, un nākamajā tabulā ir sniegti ilustratīvi piemēri; * konkrētie izpildes līmeņi attiecībā uz šiem dažādajiem ietekmes faktoriem.  Ir jābūt iespējai līgumu regulāri atjaunināt, lai ņemtu vērā vajadzību pēc augstākiem izpildes līmeņiem vai pat jaunus ietekmes uz vidi faktorus. Attiecībā uz ekspluatācijas līgumiem tas jebkurā gadījumā būs vajadzīgā vides pārvaldības plāna dabisks iznākums, nosakot aizvien augstākus mērķus privātajam ekspluatantam.  Izpildes pamatrādītāju un izpildes līmeņu noteikšana, piemēram, attiecībā uz ūdens un enerģijas izmantošanu, var būt salīdzinoši vienkārša. Būtībā tā ir konkrēta patēriņa līmeņa noteikšana kvantitatīvā izteiksmē (piemēram, attiecībā uz enerģiju — kWh). Šajā tabulā ir parādīti to izpildes rādītāju veidi, kas attiecas gan uz būvniecības, gan ekspluatācijas posmu, un līmeņi, kas jāizmanto attiecībā uz mazāk uzskatāmiem ietekmes faktoriem.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ietekmes veids** | **Izpildes pamatrādītāji** | **Izpildes līmeņi** | | Smaka | Iekārtā un ārpus tās nedrīkst rasties traucējoša smaka | Sērūdeņraža (H2S) koncentrācijai pie objekta robežas ir jābūt mazākai par xx miljarddaļām, bet objekta teritorijā — mazākai par xx miljarddaļām | | Troksnis | Maksimālais pieļaujamais trokšņa līmenis | Pa dienu (8.00–20.00) — maksimāli xx dB(A)  Pa nakti (20.00–8.00) — maksimāli xx dB(A) | | Vietējā satiksme | Noteiktā periodā sastrēgumstundu laikā konstatētās procentuālās izmaiņas ceļu satiksmē, dodoties uz objektu un no tā | Noteikts maksimālais satiksmes pieauguma procents |   Citās jomās, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir plašākas iespējas izmantot dažādus izpildes rādītājus. Šajā saistībā VPP varētu ietvert, piemēram, šādus rādītājus:   * kopējais rādītājs — x tonnas atkritumu, kas ik gadu tiek saražoti ekspluatācijas laikā vai uz EUR 100 000 no būvdarbu vērtības, un saražotā atkritumu daudzuma samazināšana par x % noteiktā periodā (norāda gadu skaitu); * ne vairāk kā x tonnas atkritumu tiek nogādāti poligonā, un vismaz x tonnas atkritumu tiek pārstrādāti vai atkārtoti izmantoti; * vismaz x % no būvniecībā/ekspluatācijā izmantotajiem materiāliem ir iegūti no pārstrādātiem vai atkārtoti izmantotiem materiāliem. |

**9. Sienu paneļi**

Sienu paneļi ir plātnes, ko izmanto vertikālā vai leņķveida novietojumā (piemēram, pārveidojot augšstāvus) ēkā, kur pats panelis nav nesošais elements un tā virsma nav galīgā virsma, ko redz pabeigtā ēkā, t. i., tā tiks apmesta, slīpēta, nokrāsota, aplīmēta ar tapetēm utt.

Uzmanība pievērsta galvenokārt diviem atšķirīgiem sienu paneļu materiāliem, jo abi minētie materiāli pārstāv gandrīz visu sienu paneļu tirgu. Tās ir ģipškartona plātnes un koksnes plātņu materiāli. Abi materiāli ir apskatīti kā atsevišķas vienības, jo, lai gan to izmantojums pārklājas, atšķiras gan to sastāvs, gan arī standarti, kam obligāti jāatbilst attiecīgajiem materiāliem.

**9.1. ZPI kritēriji no ģipškartona plātnēm izgatavotiem sienu paneļiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Videi nekaitīgu sienu paneļu iepirkums. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. PRASĪBAS PAPĪRAM, KURU IZMANTO ĢIPŠKARTONA PLĀTŅU RAŽOŠANĀ Papīram, ko izmanto ģipškartona plātņu ražošanā, jābūt no:   * + 100 % pārstrādāta koka/papīra un/vai   + papīra, kas ražots no koka, kokšķiedrām vai kokskaidām, kuras iegūtas likumīgā mežizstrādē.  2. PĀRSTRĀDĀTĀ ĢIPŠA DAĻA ĢIPŠKARTONA PLĀTNĒS Vismaz 2% ģipša satura jābūt no pārstrādātām ģipškartona plātnēm (pēc svara, pamatojoties uz vidējo apjomu gadā, neieskaitot ģipsi no *FGD* (dūmgāzu desulfurizācijas) objektiem). Ja ir iespējamas lielākas procentuālās daļas, atlasē tām jādod priekšroka. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildu punktus piešķirs par turpmāk minēto kritēriju izpildi: 1. LIELĀKA PĀRSTRĀDĀTĀ ĢIPŠA DAĻA ĢIPŠKARTONA PLĀTNĒS Proporcionāli palielinātajai pārstrādāta ģipša daļai iepirktajās ģipškartona plātnēs. 2. ILGTSPĒJĪGAS MEŽSAIMNIECĪBAS AVOTI Ģipškartona plātņu ražošanā izmantotais papīrs ir izgatavots no koka, kokšķiedrām vai kokskaidām, kas iegūtas ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos, kuros īstenoti principi un pasākumi ar mērķi nodrošināt mežu ilgtspējīgu un likumīgu apsaimniekošanu, ja minētie kritēriji raksturo izstrādājumu un ir tam būtiski. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | 1. INFORMĀCIJA PAR SIENU PANEĻU PĀRKLĀJUMU Jābūt pieejamai informācijai par sienu paneļu pārklājuma materiāliem, piemēram, krāsu tipiem, kas nekavēs ģipškartona plātņu pārstrādi vai novirzīšanu ekspluatācijas laika beigās. 2. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Izstrādājumam jāpievieno vai arī uz iepakojuma vai etiķetes jānorāda attiecīga un pieņemama informācija lietotājiem par rīkošanos ar izstrādājumu, uzstādīšanu, virsmas apstrādes paņēmieniem, pārstrādes un/vai apglabāšanas metodēm. 3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Pretendentam jāpierāda, ka līgumslēdzējs, kas uzstāda sienu paneļus, īsteno efektīvu politiku un procedūras, lai nodrošinātu, ka uzstādīšanas laikā radušies atkritumi, t. i., atlikumi, atgriezumi, bojātās plātnes utt., tiek pienācīgi apstrādāti ilgtspējīgā veidā , piemēram, ja iespējams, ar atbilstošu savākšanas shēmu starpniecību tiek reģenerēti, pārstrādāti vai novirzīti no atkritumu poligona. |

**9.2. ZPI kritēriji no koksnes plātņu materiāliem izgatavotiem sienu paneļiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Videi nekaitīgu sienu paneļu iepirkums. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. PRASĪBAS KOKMATERIĀLIEM Izmantotajiem neapstrādātajiem kokmateriāliem jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem. 2. FORMALDEHĪDA SATURS Koksnes plātņu materiāli, kuros izmantotas formaldehīdu saturošas saistvielas, nedrīkst pārsniegt E1 standarta robežvērtības formaldehīda emisijām saskaņā ar LVS EN13986, proti, 0,13 mg/m3 gaisa (jeb 0,1 ppm). Tas attiecas arī uz plātnēm ar pārklājumu un plātņu gruntēšanu. Koksnes plātņu materiāli, kuros izmantotas formaldehīdu saturošas saistvielas, nedrīkst pārsniegt E1 standarta robežvērtības formaldehīda emisijām saskaņā ar EN13986, proti, 0,13 mg/m3 gaisa (jeb 0,1 ppm). Tas attiecas arī uz plātnēm ar pārklājumu un plātņu gruntēšanu. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildu punktus piešķirs par turpmāk minēto kritēriju izpildi. 1. PĀRSTRĀDĀTAS VAI ATKĀRTOTI IZMANTOTAS KOKSNES PROCENTUĀLĀ DAĻA Papildu punkti tiks piešķirti proporcionāli pārstrādātās (otrreiz izmantotās) koksnes daļai procentos. 2. ILGTSPĒJĪGI MEŽSAIMNIECĪBAS AVOTI Gala izstrādājums ir izgatavots no koka, kokšķiedrām vai kokskaidām, kas iegūtas ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos, kuros īstenoti principi un pasākumi ar mērķi nodrošināt mežu ilgtspējīgu un likumīgu apsaimniekošanu, ja minētie kritēriji raksturo izstrādājumu un ir tam būtiski. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | 1. INFORMĀCIJA PAR SIENU PANEĻU PĀRKLĀJUMU Jābūt pieejamai informācijai par sienu paneļu pārklājuma materiāliem, piemēram, krāsu tipiem, kas nekavēs koksnes plātņu materiālu pārstrādi vai novirzīšanu ekspluatācijas laika beigās 2. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Izstrādājumam jāpievieno vai arī uz iepakojuma vai etiķetes jānorāda attiecīga un pieņemama informācija lietotājiem par rīkošanos ar izstrādājumu, uzstādīšanu, virsmas apstrādes paņēmieniem, pārstrādes un/vai apglabāšanas metodēm. 3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Pretendentam jāpierāda, ka līgumslēdzējs, kas uzstāda sienu paneļus, īsteno efektīvu politiku un procedūras, lai nodrošinātu, ka uzstādīšanas laikā radušies atkritumi tiek pienācīgi apstrādāti ilgtspējīgā veidā, piemēram, ja iespējams, tiek pārstrādāti vai novirzīti no atkritumu poligona. |

**10. Sanitārtehniskā armatūra**

Kritēriji attiecas uz sanitārtehnisko armatūru, ko parasti izmanto tādās publiskās ēkās kā skolās, biroju ēkās, slimnīcās, peldbaseinos, sporta centros, un citu armatūru, kas paredzēta abu veidu – gan nemājsaimniecību, gan mājsaimniecību – funkciju izpildei. Sanitārtehniskās armatūras kritēriji attiecināmi uz šādām produktu grupām:

* krāni,
* dušas uzgaļi un
* dušas sistēmas.

Kritēriji neattiecas uz šādiem produktu veidiem:

* vannas krāni,
* krāni lietošanai ārā,
* nemājsaimniecību krāni, dušas uzgaļi un dušas sistēmas īpašiem lietojumiem, kam paredzētās funkcijas izpildei vajadzīga neierobežota ūdens plūsma (piemēram, laboratoriju drošības krāni un dušas, profesionālie virtuves krāni),
* krāni, kas paredzēti dārzkopības produktiem un pakalpojumiem.

**10.1. ZPI kritēriji sanitārtehniskajai armatūrai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Sanitārtehniskās armatūras ar efektīvu ūdens patēriņu iegāde jaunām vai atjaunotām ēkām |
| Tehniskās specifikācijas | 1. ŪDENS PATĒRIŅŠ UN SAISTĪTAIS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS  1.1. Maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums  Neatkarīgi no ūdens spiediena maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums izlietnē nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās vērtības.  ***1. tabula***. Maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums sanitārtehniskajai armatūrai.   |  |  | | --- | --- | | **Produkta apakšgrupa** | **Ūdens plūsmas ātrums (l/min.)** | | Virtuves krāni | 8,0 | | Vannas istabas izlietnes krāni | 7,0 | | Dušas uzgaļi vai dušas sistēmas | 9,0 |   ***Piezīme***. Dušas uzgaļiem un dušas sistēmām ar vairākiem izsmidzināšanas veidiem ir jāatbilst prasībai attiecībā uz lielākās ūdens plūsmas iestatījumu.  1.2. Mazākais maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums  Neatkarīgi no ūdens spiediena sanitārtehniskās armatūras mazākais maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums nedrīkst būt mazāks par 2. tabulā norādītajām vērtībām.  ***2. tabula***. Mazākais maksimāli pieejamais plūsmas ātrums sanitārtehniskajai armatūrai.   |  |  | | --- | --- | | **Produkta apakšgrupa** | **Ūdens plūsmas ātrums (l/min.)** | | Virtuves krāni | 2,0 | | Vannas istabas izlietnes krāni | 2,0 | | Dušas uzgaļi vai dušas sistēmas | 4,5 | | Elektriskas dušas sistēmas un zemspiediena dušas | 3,0 |   1.3. Temperatūras kontrole  *(šis kritērijs nav piemērojams dušas uzgaļiem un sanitārtehniskajai armatūrai, ko pievienos ūdens piegādes sistēmai, kurai jau ir temperatūras kontroles iespējas)*  Sanitārtehnisko armatūru aprīko ar modernu ierīci vai tehnoloģiju, kas ļauj regulēt temperatūru. Atkarībā no savām vēlmēm valsts iestādes var izvēlēties vienu no šādām iespējām:   1. sanitārtehnisko armatūru aprīko ar karstā ūdens barjeru; 2. sanitārtehniskā armatūra ir termostatiski regulējama; 3. sanitārtehnisko armatūru uzprojektē ar aukstā ūdens piegādi vidējā pozīcijā. Dušas sistēmas ar dubultu sviru/rokturi neatbilst šim kritērijam.   1.4. Laika kontrole sanitārtehniskajai armatūrai, kas paredzēta daudzkārtīgai un biežai lietošanai  Sanitārtehniskā armatūra, kas uzstādīta nemājsaimniecības apstākļos daudzkārtīgai un biežai lietošanai (proti, sanitārtehniskā armatūra, ko izmanto sabiedriskajās tualetēs vai tualetēs skolās, birojos, slimnīcās, peldbaseinos un tamlīdzīgos apstākļos), nosaka laika limitu vienreizējam ūdens patēriņam (proti, ierobežo patērēto ūdens tilpumu). To var izdarīt, aprīkojot produktus ar ierīcēm, kas aptur ūdens plūsmu pēc zināma laika, ja to neizmanto (piemēram, sensoriem, kas aptur ūdens plūsmu, kad lietotājs vairs nav sensora uztveršanas laukā), un/vai pēc iestatīta lietošanas laikposma (piemēram, laika limitētājiem, kas aptur ūdens plūsmu, kad ir sasniegts maksimālais plūsmas ilgums).  a) Ja valsts iestāde vēlas izmantot laika kontroles sistēmu:  Sanitārtehniskajai armatūrai, kas aprīkota ar laika limitētājiem, iepriekš iestatītais maksimālais plūsmas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 sekundes krāniem un 35 sekundes dušām. Tomēr produkts ir ražots tā, lai uzstādītājs varētu pielāgot plūsmas ilgumu saskaņā ar paredzēto produkta lietojumu.  b) Ja valsts iestāde vēlas sistēmu, ko kontrolē ar sensoru:  Sanitārtehniskajai armatūrai, kas aprīkota ar sensoru, izslēgšanās laiks pēc lietošanas nedrīkst pārsniegt 2 sekundes krāniem un 3 sekundes dušām. Turklāt sanitārtehniskajā armatūrā, kas aprīkota ar sensoru, jābūt iebūvētam tehniskam drošības aprīkojumam ar iepriekš iestatītu izslēgšanās laiku maksimāli pēc 2 minūtēm, lai nepieļautu negadījumus vai nepārtrauktu ūdens plūsmu no krāniem/dušām, kad tos nelieto.  2. PRODUKTA KVALITĀTE UN LIETOŠANAS ILGUMS  2.1. Iedarbībai pakļautās virsmas stāvoklis un pārklājuma kvalitāte  Sanitārie produkti, kam ir metālisks niķeļa-hroma pārklājums (neatkarīgi no pamatmateriāla īpašībām), atbilst standartam LVS EN 248.    2.2. Rezerves daļu remonta iespējas un pieejamība  Produkts ir ražots tā, lai attiecīgā gadījumā galapatērētājs vai santehniķis tā nomaināmos komponentus varētu viegli aizstāt. Informāciju par to, kurus elementus var aizstāt, skaidri norāda produktam pievienotajā informācijas lapā. Turklāt pieteikuma iesniedzējs sniedz skaidrus norādījumus, lai attiecīgā gadījumā galalietotājs vai santehniķis varētu veikt pamatremontu.  Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, ka rezerves daļas ir pieejamas vismaz piecus gadus pēc pirkuma dienas.  2.3. Garantija  Pieteikuma iesniedzējs dod vismaz četru gadu garantiju remontam vai nomaiņai.  3. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  Produktam drukātā veidā (uz iepakojuma un/vai produktam pievienotajā dokumentācijā) un/vai elektroniskā formātā ir pievienota šāda informācija:  (a) uzstādīšanas instrukcijas, tostarp informācija par konkrētu darbības spiedienu, kam produkts ir piemērots;  (b) ieteikumi par produkta pareizu lietošanu un apkopi (tostarp tīrīšanu un atkaļķošanu), kuros minēti visi atbilstošie norādījumi, jo īpaši:  (i) ieteikumi par produktu apkopi un lietošanu;  (ii) informācija par to, kuras rezerves daļas var aizstāt;  (iii) norādījumi par blīvju nomaiņu, ja no krāna pil ūdens;  (iv) ieteikumi par sanitārtehniskās armatūras tīrīšanu ar piemērotiem materiāliem, lai novērstu tās iekšējās un ārējās virsmas bojājumus;  (v) ieteikumi par aeratoru regulāru un pareizu apkopi. |

**10.2. ZPI kritēriji sanitārtehniskās armatūras uzstādīšanai** *(kritērijus piemēro papildus 10.1. sadaļā norādītajiem)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Jaunas sanitārtehniskās armatūras produktu ar efektīvu ūdens patēriņu uzstādīšana vai to aizstāšana |
| Atlases kritēriji | 1. PRETENDENTA SPĒJAS Ja jāuzstāda sanitārtehniskā armatūra, pretendents pierāda, ka sanitārtehnisko armatūru uzstādīs vai aizstās atbilstoši kvalificēts un pieredzējis personāls.  Pretendents arī iesniedz sarakstu ar sanitārtehniskās armatūras uzstādīšanas darbiem, ko darbuzņēmējs veicis pēdējos piecos gados, sarakstam pievienojot sertifikātus par svarīgāko darbu apmierinošu izpildi. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | Darbuzņēmējs nodrošina, lai gadījumos, kad armatūra ietver sensorus vai laika limitētājus,   * vienojoties ar līgumslēdzēju iestādi, sensoriem iestata jutību un laika aizturi uz atbilstošiem līmeņiem, lai tiktu apmierinātas klientu vajadzības, neradot pārmērīgu ūdens un enerģijas patēriņu; * sensorus pārbauda, lai nodrošinātu, ka tie pienācīgi darbojas un ir pietiekami jutīgi, lai uztvertu tipiskas lietotāju kustības; * laika limitētājus, vienojoties ar līgumslēdzēju iestādi, uzstāda uz nepieciešamajiem laikiem, lai tie atbilstu klienta vajadzībām, pārmērīgi nepalielinot ūdens un saistītās enerģijas patēriņu. |

**11. Tekstilpreces**

Kritēriji attiecas uz šādiem tekstilizstrādājumiem

* apģērbs un aksesuāri (piemēram, kabatlakatiņus, šalles, somas, iepirkumu somas, mugursomas, jostas utt.), kuru sastāvā ir vismaz 90 masas procentu tekstilšķiedru;
* interjera tekstilpreces: lietošanai telpās paredzēti tekstilizstrādājumi, kuru sastāvā ir vismaz 90 masas procentu tekstilšķiedru (izņēmums ir grīdu un sienu segumi);
* šķiedras, dzijas un audumi, kas paredzēti izmantošanai apģērbā un aksesuāros no tekstilmateriāliem vai interjera tekstilprecēs.

**11.1. ZPI kritēriji tekstilprecēm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Tādu tekstilizstrādājumu iepirkums, kuros ir zems toksisku vielu līmenis, dodot priekšroku šķiedrām un izstrādājumiem, kuru ietekme uz vidi ražošanas laikā ir neliela un kuri izgatavoti no šķiedrām, kas ražotas, izmantojot minimālu pesticīdu daudzumu. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. PESTICĪDI  Gatavos izstrādājumos, kas izgatavoti no kokvilnas vai citām dabīgām celulozes šķiedrām, katras turpmāk minētās vielas saturs nepārsniedz 0,05 ppm (miljondaļas). Turpmāk minēto vielu kopējais saturs nepārsniedz 0,75 ppm:   * 2,4,5-T, * aldrīns, * kaptafols, * hlordāns, * hlordimeforms, * DDT, * dieldrīns, * dinosebs un tā sāļi, * endrīns, * heptahlors, * heksahlorbenzols, * α-heksahlorcikloheksāns, * β-heksahlorcikloheksāns, * δ-heksahlorcikloheksāns, * metamidofoss, * monokrotofoss, * β-heksahlorcikloheksāns, * δ-heksahlorcikloheksāns, * metamidofoss, * monokrotofoss, * parations, * parationmetils, * propetamfoss, * toksafēns.   2.  KRĀSVIELAS  Gatavu izstrādājumu ražošanā neizmanto šādas krāsvielas, kas klasificētas kā sensibilizējošas / alergēnas, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas:   * C.I. Basic Red 9, * C.I. Disperse Blue 1, * C.I. Acid Red 26, * C.I. Basic Violet 14, * C.I. Disperse Orange 11, * C. I. Direct Black 38, * C. I. Direct Blue 6, * C. I. Direct Red 28, * C. I. Disperse Yellow 3, * C.I. Disperse Yellow 23, * C.I. Disperse Yellow 149.   Šādas krāsvielas ar izmanto tikai tad, ja krāsoto šķiedru, dziju vai audumu krāsnoturība pret sviedriem (skābiem un sārmainiem) atbilst vismaz 4. līmenim:   * C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505, * C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500, * C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305, * C.I. Disperse Blue 35, * C.I. Disperse Blue 102, * C.I. Disperse Blue 106, * C.I. Disperse Blue 124, * C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080, * C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005, * C.I. Disperse Orange 37, * C.I. Disperse Orange 76 (iepriekšējais apzīmējums Orange 37), * C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110, * C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015, * C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210, * C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345, * C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 * C.I. Disperse Yellow 39, * C.I. Disperse Yellow 49.   3. ARILAMĪNI  Gatavi izstrādājumi nesatur šādus arilamīnus:   * 4-aminodifenils (CAS Nr. 92-67-1), * benzidīns (CAS Nr. 92-87-5), * 4-hlor-o-toluidīns (CAS Nr. 95-69-2), * 2-naftilamīns (CAS Nr. 91-59-8), * o-aminoazotoluols (CAS Nr. 97-56-3), * 2-amino-4-nitrotoluols (CAS Nr. 99-55-8), * p-hloranilīns (CAS Nr. 106-47-8), * 2,4-diaminoanizols (CAS Nr. 615-05-4) * 4,4'-diaminodifenilmetāns (CAS Nr. 101-77-9), * 3,3'-dihlorbenzidīns (CAS Nr. 91-94-1), * 3,3'-dimetoksibenzidīns (CAS Nr. 119-90-4), * 3,3'-dimetilbenzidīns (CAS Nr. 119-93-7), * 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetāns (CAS Nr. 838-88-0), * p-krezidīns (CAS Nr. 120-71-8), * 4,4'-metilēn-bis(2-hloranilīns) (CAS Nr. 101-14-4), * 4,4'-oksidianilīns (CAS Nr. 101-80-4), * 4,4'-tiodianilīns (CAS Nr. 139-65-1), * o-toluidīns (CAS Nr. 95-53-4), * 2,4-diaminotoluols (CAS Nr. 95-80-7), * 2,4,5-trimetilanilīns (CAS Nr. 137-17-7), * 4-aminoazobenzols (CAS Nr. 60-09-3), * o-anizidīns (CAS Nr. 90-04-0).   4. UGUNSAIZSARDZĪBAS ĶĪMISKIE LĪDZEKĻI  Gatavos izstrādājumos neizmanto šādus ugunsaizsardzības ķīmiskos līdzekļus:   * PBB (polibrombifenili) (CAS Nr. 59536-65-1), * penta-BDE (pentabromdifenilēteris) (CAS Nr. 32534-81-9), * okta-BDE (oktabromdifenilēteris) (CAS Nr. 32536-52-9), * deka-BDE (dekabromdifenilēteris) (CAS Nr. 1163-19-5).   5. PENTAHLORFENOLS UN TETRAHLORFENOLS  Gatavos izstrādājumos, kas izgatavoti no kokvilnas vai citām dabīgām celulozes šķiedrām, pentahlorfenola saturs nepārsniedz 0,5 miljondaļas.  6. FTALĀTU MĪKSTINĀŠANAS LĪDZEKĻI  Gatavos izstrādājumos, kas nonāk tiešā saskarē ar ādu, šādu ftalātu mīkstināšanas līdzekļu saturs nepārsniedz 0,1 masas procentu:   * DEHP (di(2-etilheksil)ftalāts) (CAS Nr. 117-81-7), * BBP (butilbenzilftalāts) (CAS Nr. 85-68-7), * DBP (dibutilftalāts) (CAS Nr. 84-74-2), * DNOP (di-n-oktilftalāts), * DINP (diizononilftalāts), * DIDP (diizodecilftalāts), * DIBP (diizobutilftalāts), * TCEP (tris(2-hloretil)fosfāts).   7. FORMALDEHĪDS  Brīva un daļēji hidrolizējama formaldehīda daudzums gatavos izstrādājumos, kas nonāk tiešā saskarē ar ādu, nepārsniedz 70 ppm, bet visos pārējos gatavajos izstrādājumos 300 ppm.  8. SMAGIE METĀLI  Kadmija (Cd), hroma (Cr), niķeļa (Ni), svina (Pb) un vara (Cu) daudzums gatavos izstrādājumos nepārsniedz šādas robežvērtības:   * kadmijs (Cd) 0,1 ppm, * hroms (Cr) 2,0 ppm, * niķelis (Ni) 4,0 ppm, * svins (Pb) 1,0 ppm, * varš (Cu) 50,0 ppm.   9. KRĀSNOTURĪBA UN FORMAS STABILITĀTE  Attiecībā uz krāsnoturību un formas stabilitāti izstrādājumiem jāatbilst šādam prasību minimumam.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Parametrs** | **Kritēriji** | **Testēšanas metode** | | 9.1. Izmēru maiņa mazgājot un žāvējot | Plus vai mīnus 2 % aizkariem un mēbeļaudumiem, kas ir mazgājami un noņemami.  No mīnus 8 % līdz plus 4 % citiem austiem izstrādājumiem, izturīgiem neaustiem izstrādājumiem, citiem trikotāžas izstrādājumiem un dvieļu frotē audumiem. | ISO 5077 vai līdzvērtīga | | 9.2. Krāsnoturība mazgājot | Vismaz 3.–4. līmenis attiecībā uz krāsas maiņu.  Vismaz 3.–4. līmenis attiecībā uz krāsojuma plankumainību. | ISO 105 C06 (mazgāšana vienu reizi temperatūrā, kas norādīta uz izstrādājuma, ar perborātu saturošu pulveri) vai līdzvērtīga | | 9.3. Krāsnoturība pret sviedriem (skābiem, sārmainiem) | Vismaz 3.–4. līmenis (attiecībā uz krāsas maiņu un krāsojuma plankumainību).  3. līmenis, ja audums ir tumšā krāsā (standarta dziļums >1/1) un izgatavots no reģenerētas vilnas vai satur vairāk nekā 20% zīda. | ISO 105 E04 vai līdzvērtīga | | 9.4. Krāsnoturība pret berzi mitrā veidā | Vismaz 2.–3. līmenis.  Ar indigo krāsotam rupjam kokvilnas audumam pieļaujams 2. līmenis. | ISO 105 X12 vai līdzvērtīga | | 9.5. Krāsnoturība pret berzi sausā veidā | Vismaz 4. līmenis.  Ar indigo krāsotam rupjam kokvilnas audumam pieļaujams 3.–4. līmenis. | ISO 105 X12 vai līdzvērtīga | | 9.6. Krāsnoturība pret gaismu | Mēbeļaudumiem, aizkaru audumiem un drapēriju audumiem vismaz 4.–5. līmenis.  Visiem pārējiem izstrādājumiem vismaz 4. līmenis.  Pieļaujams 4. līmenis, ja mēbeļaudums, aizkaru audums vai drapēriju audums ir gaišā krāsā (standarta dziļums <1/12) un satur vairāk nekā 20 % vilnas vai citu keratīna šķiedru vai vairāk nekā 20 % zīda, vai vairāk nekā 20 % linšķiedras vai citu lūksnšķiedru. | ISO 105 B02 vai līdzvērtīga | |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildpunktus piešķir proporcionāli šādu šķiedru daļai.  1. BIOLOĢISKI RAŽOTAS KOKVILNAS VAI CITAS DABĪGAS ŠĶIEDRAS  Pretendentiem jānorāda, kāda masas daļa no gatavos izstrādājumos izmantotajām kokvilnas vai citām dabīgām šķiedrām ir ražotas bioloģiski. Lai šķiedru uzskatītu par bioloģiski ražotu, tās izcelsmes kultūrai jābūt ražotai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007.  2. RECIKLĒTAS ŠĶIEDRAS  Pretendentiem jānorāda, kādu masas daļu izstrādājumos veido reciklētas šķiedras, t.i., šķiedras, kas iegūtas tikai no tekstilpreču un apģērbu ražošanas atgriezumiem vai no pēclietošanas atkritumiem (tekstilmateriālu vai citiem atkritumiem). |

**12. Transports**

Kritēriji attiecas uz trim ražojumu grupām:

* pasažieru automobiļiem, ko iegādājas tieši vai izmantojot līzingu/nomu,
* sabiedriskie transportlīdzekļi un sabiedriskā transporta pakalpojumi,
* atkritumu savākšanas automobiļi un pakalpojumi.

Piedāvātie kritēriji ir jāskata kopā ar Direktīvu 2009/33/EK par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu un valsts tiesību aktiem, ar kuriem šī direktīva ieviesta.

**12.1. ZPI kritēriji vieglajiem automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Zemas emisijas transportlīdzekļu iepirkšana vai noma. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. CO2 EMISIJAS  Saskaņā ar transportlīdzekļu tehnisko datu lapu, transportlīdzekļu CO2 emisija nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:   |  |  | | --- | --- | | **Transportlīdzekļa tips** | **CO2** (*g/km*) | | Mini | 110 | | Mazs | 120 | | Kompakts | 130 | | Vidējs | 150 | | Liels | 170 | | Augsts/ekskluzīvs | 270 | | Bezceļu/ģimenes furgons | 210 | | Mazie autofurgoni (N1, I klase) | 150 | | Citi autofurgoni (N1, II klase un III klase) | 220 |   2. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Transportlīdzekļiem ir jāatbilst vismaz EURO 5 standartam.  3. EKOLOĢISKA BRAUKŠANA  Automašīnās/furgonos ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim.  4. TRANSPORTLĪDZEKĻU RIEPAS — TROKSNIS  Transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni (sk. šī dokumenta II pielikumu). Tas atbilst divām (no trim pieejamajām) augstākajām ES riepu marķējuma ārējā rites trokšņa klases kategorijām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildpunkti tiek piešķirti par šādu kritēriju izpildi.  1. ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANA  Transportlīdzekļa konstrukcija paredz alternatīvu degvielas veidu vai sistēmu izmantošanu (piem., biodegvielas, elektriskās, ūdeņraža vai hibrīdsistēmas).  2. TROKŠŅA EMISIJAS LĪMEŅI  Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos.  3. ZEMĀKAS CO2 EMISIJAS  CO2 emisijai ir jābūt mazākai par specifikācijās noteikto (1. kritērijs). |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi*(attiecas tikai uz līzinga līgumiem)* | 1. SMĒREĻĻU UN RIEPU IZNĪCINĀŠANA  Līgumslēdzējs nodrošina, ka izlietoto smēreļļu un riepu savākšana un likvidēšana notiek tā, lai samazinātu ietekmi uz vidi un nodrošinātu pareizu šo atkritumu pārstrādāšanu. |

**12.2. ZPI kritēriji sabiedriskajiem transportlīdzekļiem (autobusu iepirkums)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Autobusu ar zemu emisiju līmeni iegāde vai iznomāšana. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Transportlīdzekļu dzinējiem ir jāatbilst uzlabota, videi mazāk kaitīga transportlīdzekļa (EEV) standartiem attiecībā uz emisiju līmeni.  2. TRANSPORTLĪDZEKĻU RIEPAS — TROKSNIS  Transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni (sk. šī dokumenta II pielikumu). Tas atbilst divām (no trim pieejamajām) augstākajām ES riepu marķējuma ārējā rites trokšņa klases kategorijām.  Pretendentam ir jāapņemas izmantot zemas rites pretestības riepas. Rites pretestībai (gan jaunām riepām, gan riepām ar atjaunotu protektoru), kas izteikta kilogramos uz tonnu (kg/t), jāatbilst šādām robežvērtībām, saskaņā ar ISO 28580 vai līdzvērtīgu standartu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Riepas klase | Maksimālā rites pretestība (kg/t) | Riepu marķējuma degvielas patēriņa efektivitātes klase | | C2 | 9,2 | E | | C3 | 7 | D |   Šie rādītāji attiecas uz dzenošajiem riteņiem, kā arī riteņiem ar citām īpašām funkcijām. Izmantotajām dzītā tilta riepām ir jābūt mazākai rites pretestībai nekā tām, ko izmanto piedziņai vai īpašām funkcijām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildpunkti tiek piešķirti par šādu kritēriju izpildi.  1. ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANA  Transportlīdzekļa konstrukcija paredz alternatīvu degvielas veidu vai sistēmu izmantošanu (piem., biodegvielas, elektriskās, ūdeņraža vai hibrīdsistēmas).  2. TROKŠŅA EMISIJAS LĪMEŅI  Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos  3. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Transportlīdzeklis ir sertificēts kā atbilstošs emisiju EURO VI standartam |

**12.3. ZPI kritēriji sabiedriskā transporta pakalpojumiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Līgums par autobusu satiksmes pakalpojumu sniegšanu videi nekaitīgā veidā. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Visu pakalpojumu sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu dzinējiem ir jāatbilst EURO V standartiem. Ja transportlīdzekļi nav sertificēti kā atbilstoši EURO V standartam, bet ar vēlāk veiktiem tehniskiem uzlabojumiem ir panākts standartam atbilstošs rezultāts, tas jādokumentē konkursa pieteikumā.  2. TROKŠŅA EMISIJAS  Pakalpojuma sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu trokšņa līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos.  2. TRANSPORTLĪDZEKĻU RIEPAS — TROKSNIS  Transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni (sk. šī dokumenta II pielikumu). Tas atbilst divām (no trim pieejamajām) augstākajām ES riepu marķējuma ārējā rites trokšņa klases kategorijām.  Pretendentam ir jāapņemas izmantot zemas rites pretestības riepas. Rites pretestībai (gan jaunām riepām, gan riepām ar atjaunotu protektoru), kas izteikta kilogramos uz tonnu (kg/t), jāatbilst šādām robežvērtībām, saskaņā ar ISO 28580 vai līdzvērtīgu standartu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Riepas klase | Maksimālā rites pretestība (kg/t) | Riepu marķējuma degvielas patēriņa efektivitātes klase | | C2 | 9,2 | E | | C3 | 7 | D |   Šie rādītāji attiecas uz dzenošajiem riteņiem, kā arī riteņiem ar citām īpašām funkcijām. Izmantotajām dzītā tilta riepām ir jābūt mazākai rites pretestībai nekā tām, ko izmanto piedziņai vai īpašām funkcijām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildpunkti tiek piešķirti par šādu kritēriju izpildi.  1. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  To pakalpojuma sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu proporcija, kas atbilst stingrākiem EURO standartiem (attiecīgā gadījumā EURO VI).  2. ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANA  To transportlīdzekļu proporcija, kuri var izmantot alternatīvus degvielas veidus vai sistēmas (piem., biodegvielu, elektrības, ūdeņraža vai hibrīdsistēmas). |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | 1. JAUNI TRANSPORTLĪDZEKĻI  Visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kas iegādāti pēc līgumtiesību piešķiršanas un ko izmanto pakalpojuma sniegšanai līguma darbības periodā, ir jāatbilst EURO VI standartam, un tie jāaprīko ar RSKS (riepu spiediena kontroles sistēma). Transportlīdzekļa izplūdes gāzu izpūtējs nedrīkst atrasties tajā pašā pusē, kur pasažieru durvis.  2. DEGVIELAS PATĒRIŅA DATI  Līgumslēdzējam par noteiktu laika posmu ir jāiesniedz iestādei dati, kuros ir norādīts pakalpojuma sniegšanai patērētās degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, biodegvielas, saspiestas dabasgāzes, elektroenerģijas...) daudzums. Līgumslēdzējam ir arī jāievieš pasākumi un jāpaziņo pasākumi, lai ar laiku samazinātu degvielas patēriņu.  3. VADĪTĀJU APMĀCĪBA  Visiem līguma darbības laikā pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autovadītājiem atzītā apmācības iestādē ir regulāri jāapgūst vidi saudzējoša autovadīšana, lai palielinātu degvielas ekonomiju.  4. SMĒREĻĻU UN RIEPU IZNĪCINĀŠANA  Līgumslēdzējs nodrošina, ka līguma darbības laikā izlietoto smēreļļu un riepu savākšana un likvidēšana notiek tā, lai samazinātu ietekmi uz vidi un nodrošinātu pareizu šo atkritumu pārstrādāšanu. |

**12.4. ZPI kritēriji atkritumu savākšanas automobiļiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Atkritumu savākšanas kravas automobiļu ar zemu emisiju līmeni iegāde vai noma. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Transportlīdzekļu dzinējiem ir jābūt sertificētiem kā atbilstošiem EURO V standartam attiecībā uz emisijām.  2. TROKŠŅA EMISIJAS LĪMEŅI  Transportlīdzekļa, ieskaitot sablīvēšanas aprīkojumu, trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam par 102dB (A), mērot saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EK. 3. TRANSPORTLĪDZEKĻU RIEPAS — TROKSNIS Transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni (sk. šī dokumenta II pielikumu). Tas atbilst divām (no trim pieejamajām) augstākajām ES riepu marķējuma ārējā rites trokšņa klases kategorijām.  Pretendentam ir jāapņemas izmantot zemas rites pretestības riepas. Rites pretestībai (gan jaunām riepām, gan riepām ar atjaunotu protektoru), kas izteikta kilogramos uz tonnu (kg/t), jāatbilst šādām robežvērtībām, saskaņā ar ISO 28580 vai līdzvērtīgu standartu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Riepas klase | Maksimālā rites pretestība (kg/t) | Riepu marķējuma degvielas patēriņa efektivitātes klase | | C2 | 9,2 | E | | C3 | 7 | D |   Šie rādītāji attiecas uz dzenošajiem riteņiem, kā arī riteņiem ar citām īpašām funkcijām. Izmantotajām dzītā tilta riepām ir jābūt mazākai rites pretestībai nekā tām, ko izmanto piedziņai vai īpašām funkcijām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildpunkti tiek piešķirti par šādu kritēriju izpildi.  1. ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANA  Transportlīdzekļa konstrukcija paredz alternatīvu degvielas veidu vai sistēmu izmantošanu (piemēram, biodegvielas, elektriskās, ūdeņraža vai hibrīdsistēmas).  2. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Transportlīdzeklis ir sertificēts kā atbilstošs emisiju EURO VI standartam. |

**12.5. ZPI kritēriji atkritumu savākšanas pakalpojumiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Līgums par atkritumu savākšanas pakalpojumu sniegšanu videi nekaitīgā veidā. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  Visu pakalpojumu sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu dzinējiem ir jāatbilst EURO V standartiem. Ja transportlīdzekļi nav sertificēti kā atbilstoši EURO V standartam, bet ar vēlāk veiktiem tehniskiem uzlabojumiem ir panākts standartam atbilstošs rezultāts, tas jādokumentē konkursa pieteikumā.  2. TROKŠŅA EMISIJAS  Pakalpojuma sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu trokšņa līmenim ir jābūt zemākam par 102 dB (A), mērot saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EK. 3. TRANSPORTLĪDZEKĻU RIEPAS — TROKSNIS Transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni (sk. šī dokumenta II pielikumu). Tas atbilst divām (no trim pieejamajām) augstākajām ES riepu marķējuma ārējā rites trokšņa klases kategorijām.  Pretendentam ir jāapņemas izmantot zemas rites pretestības riepas. Rites pretestībai (gan jaunām riepām, gan riepām ar atjaunotu protektoru), kas izteikta kilogramos uz tonnu (kg/t), jāatbilst šādām robežvērtībām, saskaņā ar ISO 28580 vai līdzvērtīgu standartu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Riepas klase | Maksimālā rites pretestība (kg/t) | Riepu marķējuma degvielas patēriņa efektivitātes klase | | C2 | 9,2 | E | | C3 | 7 | D |   Šie rādītāji attiecas uz dzenošajiem riteņiem, kā arī riteņiem ar citām īpašām funkcijām. Izmantotajām dzītā tilta riepām ir jābūt mazākai rites pretestībai nekā tām, ko izmanto piedziņai vai īpašām funkcijām. |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | Papildpunkti tiek piešķirti par šādu kritēriju izpildi.  1. IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS  To pakalpojuma sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu proporcija, kas atbilst stingrākiem EURO standartiem (attiecīgā gadījumā EURO VI).  2. ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANA  To transportlīdzekļu proporciju, kuru konstrukcija paredz alternatīvu degvielas veidu vai sistēmu izmantošanu (piemēram, biodegvielas, elektriskās, ūdeņraža vai hibrīdsistēmas). |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | 1. JAUNI TRANSPORTLĪDZEKĻI  Visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kas iegādāti pēc līgumtiesību piešķiršanas un ko izmanto pakalpojuma sniegšanai līguma darbības periodā, ir jāatbilst EURO VI standartam, un tie jāaprīko ar RSKS (riepu spiediena kontroles sistēma). Transportlīdzekļa izplūdes gāzu izpūtējs nedrīkst atrasties tajā pašā pusē, kur pasažieru durvis.  2. DEGVIELAS PATĒRIŅA DATI  Līgumslēdzējam par noteiktu laika posmu ir jāiesniedz iestādei dati, kuros ir norādīts pakalpojuma sniegšanai patērētās degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, biodegvielas, saspiestas dabasgāzes, elektroenerģijas...) daudzums. Līgumslēdzējam ir arī jāievieš pasākumi un jāpaziņo pasākumi, lai ar laiku samazinātu degvielas patēriņu.  3. VADĪTĀJU APMĀCĪBA  Visiem līguma darbības laikā pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autovadītājiem atzītā apmācības iestādē ir regulāri jāapgūst vidi saudzējoša autovadīšana, lai palielinātu degvielas ekonomiju.  4. SMĒREĻĻU UN RIEPU IZNĪCINĀŠANA  Līgumslēdzējs nodrošina, ka līguma darbības laikā izlietoto smēreļļu un riepu savākšana un likvidēšana notiek tā, lai samazinātu ietekmi uz vidi un nodrošinātu pareizu šo atkritumu pārstrādāšanu. |

**13. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)**

Veselības aprūpes EEI kritērijos ietvertas gan augstsprieguma, gan zemsprieguma iekārtas. Tās aptver visu aprūpes ciklu, kā norādīts Medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2. punktā.

Šeit norādītos kritērijus paredzēts izmantot šādu ražojumu iepirkuma procedūrās:

* CPV 33157000-5: anestēzijas iekārtas – ventilatori (intensīvās aprūpes ventilatori, izņemot transporta ventilatorus, anestēzijas ventilatori, izņemot mājas ventilatorus);
* CPV 33195100-4: pacientu novērošanas monitori;
* CPV 33115100-0: datortomogrāfijas (DT) iekārtas;
* CPV 33123200-0: elektrokardiogrāfijas (EKG) iekārtas (diagnostikas);
* CPV 33168100-6: endoskopiskās iekārtas (kamera, endoskops, gaisma, kompresors);
* CPV 39330000-4: skalošanas–dezinfekcijas iekārtas;
* CPV 33181100-3: hemodialīzes iekārtas;
* CPV 33161000-6: AF, RF ķirurģiskās iekārtas, diatermijas iekārtas (divpolu, vienpola);
* CPV 33152000-0: inkubatori zīdaiņiem (stacionāri);
* CPV 33194110-0: infūzijas sūkņi un perfuzori;
* CPV 33157400-9: intensīvās aprūpes iekārtas – aktīvie elpošanas gāzu mitrinātāji;
* CPV 33169100-3: ķirurģiskie lāzerinstrumenti;
* CPV 33111610-0: magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas (MRI) iekārtas;
* CPV 39711120-6: medicīniskās saldētavas;
* CPV 31524110-9: medicīniskais apgaismojums – operāciju zāles lampas;
* CPV 33191110-9: medicīniskie autoklāvi;
* CPV 33160000-9, 33162000-3: pacientu sildīšanas sistēmas (segas, polsteri, matrači);
* CPV 33112200-0: ultraskaņas iekārtas (izņemot terapeitiskās);
* CPV 33191000-5: mazgāšanas–dezinfekcijas iekārtas;
* CPV 33111000-1, 33111650-2: rentgena iekārtas (tostarp mamogrāfijas, izņemot osteoporozes).

**13.1. ZPI kritēriji attiecībā uz visiem iekārtu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Iepirkuma līguma priekšmets | Tādu veselības aprūpes nozarē izmantojamu elektrisko un elektronisko iekārtu iepirkums, kam ir samazināta ietekme uz vidi. |
| Atlases kritēriji | 1. ĶĪMISKO VIELU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMA  Pretendents ir ieviesis ķīmisko vielu apsaimniekošanas sistēmu ar tai paredzētajiem resursiem, nepieciešamajām speciālajām zināšanām un dokumentētu kārtību un instrukcijām, lai nodrošinātu, ka pretendents apzinās to vielu klātbūtni atbilstoši šim līgumam iepirktajā(-os) ražojumā(-os), kas ir iekļautas ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) kandidātvielu sarakstā un kas noteiktas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulas) 57. pantam, tostarp kandidātvielu saraksta iespējamos papildinājumus. Tajā ietilpst:   * tas, ka informācija par sarakstā iekļauto vielu klātbūtni ir pieprasīta piegādātājiem, tostarp par jaunajiem saraksta papildinājumiem (viena mēneša laikā pēc ECHA pārskatītā saraksta publicēšanas); * sistemātiska par SVHC saņemtās informācijas apkopošana un arhivēšana REACH kandidātvielu sarakstā ražojumos, kas iepirkti atbilstoši šim līgumam, t. i., uzskaites un novērošanas procedūras (piemēram, regulāra dokumentācijas pārbaude saistībā ar ražojumā esošo kandidātvielu saraksta vielu saturu un ķīmiskā satura pārbaudes uz vietas (laboratorijas analīzes ziņojumi)), lai novērtētu apkopotās informācijas neatbilstības. |
| Tehniskās specifikācijas | 1. INSTRUKCIJAS LIETOTĀJIEM PAR EKOLOĢISKO RAKSTURLIELUMU PĀRVALDĪBU  Ir nodrošināta rokasgrāmata ar instrukcijām par to, kā maksimāli izmantot konkrētās medicīniskās iekārtas ekoloģiskos raksturlielumus, rakstveidā, vai nu īpašā lietotāja rokasgrāmatas daļā, vai digitālā formātā, kas pieejams ražotāja tīmekļa vietnē, vai CD, vai arī papīra formātā uz iepakojuma vai uz ražojuma pavaddokumentiem. Instrukciju rokasgrāma-ta būs pieejama kopā ar iekārtu. Dokumentācijā, kā minimālo prasību un nekaitējot iekārtas klīniskajiem rakstur-lielumiem, iekļauj šādu informāciju.   * Instrukcijas lietotājiem par to, kā izmantot iekārtu, lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz vidi iekārtas uzstādīšanas, lietošanas, apkopes un pārstrādes/iznīcināšanas laikā, tostarp instrukcijas par to, kā līdz minimumam samazināt enerģijas un ūdens patēriņu, patērējamos materiālus/daļas, emisijas. * Ieteikumus par ražojuma pareizu tehnisko apkopi, tostarp informāciju par to, kuras rezerves daļas var nomainīt, tīrīšanas ieteikumus. * Informāciju par atbilstoši šim līgumam iepirktajā(-os) ražojumā(-os) esošo tādu vielu saturu, kas iekļautas ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) kandidātvielu sarakstā un kas noteiktas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulas) 57. pantam, lai līgumslēdzēja iestāde veiktu atbilstošus piesardzības pasākumus, lai varētu nodrošināt, ka ražojuma lietotāji saņem informāciju un var attiecīgi rīkoties.   2. RAŽOJUMU EKSPLUATĀCIJAS ILGUMS UN GARANTIJA  Uz ražojumu attiecas ražotāja sniegta garantija remontam vai nomaiņai. Turklāt pretendents nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam vismaz 5 gadu garantijas laikā.  3. APMĀCĪBA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS JOMĀ  Pretendents nodrošina apmācību, kas ietver elementus saistībā ar iekārtas parametru, kuros izmanto elektrību (piemēram, gaidstāves režīms), pielāgošanu un noregulēšanu, lai optimizētu elektrības izmantošanu. Apmācību var ietvert klīniskajā un tehniskajā apmācībā, ko sniedz pretendents.  4. UZSTĀDĪŠANA, UZLABOJOT ENERGOEFEKTIVITĀTI  Pretendents, uzstādot iekārtu, sniedz lietotāja vajadzību novērtējumu (t. i., aprūpes nodaļā) (piemēram, par lietošanas biežumu, pārbaužu veidu u. c.). Pamatojoties uz analīzi, pretendents sniedz līgumslēdzējai iestādei dokumentāciju un informāciju par to, kā optimizēt iepirkto iekārtu elektroenerģijas patēriņa parametrus. Attiecīgā gadījumā šo procesu atkārto un pārskata katrā iekārtas profilaktiskās apkopes laikā, ko veic piegādātājs. |
| Iepirkuma līguma izpildes noteikumi | INFORMĀCIJA PAR ĻOTI LIELAS BAŽAS IZRAISOŠU VIELU KANDIDĀTVIELU SARAKSTA SATURU  Piecu gadu laikā pēc ražojuma piegādes, 6 mēnešu laikā pēc tam, kad ECHA publicē pārskatītu SVHC kandidātvielu sarakstu, līgumslēdzēju iestādi informē par vienas vai vairāku šajā sarakstā esošo jauno vielu klātbūtni visos atbilstoši līgumam iepirktajos ražojumos, arī par riska pārvaldības dokumentācijas pārskata rezultātiem, lai līgumslēdzēja iestāde veiktu atbilstošus piesardzības pasākumus, t. i., lai varētu nodrošināt, ka ražojuma lietotāji saņem informāciju un var attiecīgi rīkoties. |

**13.2. ZPI kritēriji energoefektivitātei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| ***Energoefektivitātes prasības ir ierosinātas kā piedāvājuma izvērtēšanas*** ***kritēriji.*** | |

1. VESELĪBAS APRŪPES EEI ENERGOEFEKTIVITĀTE

*(neattiecas uz DT iekārtām, hemodialīzes iekārtām, MRI, medicīniskiem autoklāviem un dezinfekcijas iekārtām)*

Punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam dienā E (kWh)/dienā), kā norādīts turpmāk sniegtajā tabulā (jo zemāks enerģijas patēriņš dienā, jo vairāk punktu piešķir).

Režīmu definīcijas sniegtas 1. papildinājumā. Ierosinātie verifikācijas līdzekļi ir norādīti zem tabulas. Attiecībā uz inkubatoriem un medicīniskajām saldētavām punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam dienā uz tilpumu E (kWh/dienā un m3)

Pasūtītājam jānorāda iekārtas gaidāmie ikdienas lietošanas veidi (“pielāgotais scenārijs”), pretendentam jānorāda iekārtas enerģijas patēriņš dažādos režīmos. Iepriekš noteiktais lietošanas scenārijs ir ieteikums pasūtītājam, pamatojoties uz parastajiem lietošanas scenārijiem Eiropas slimnīcās. Tomēr pasūtītājs var brīvi pielāgot lietošanas scenāriju īpašajām vajadzībām.

| **Iekārta** | **Režīms** | **Pielāgots scenārijs**  *Norāda pasūtītājs* | | **Iepriekš noteikts lietošanas scenārijs**  *(norādījumi)* | **Enerģija lietošanas posmā**  *Norāda pretendents* | **Enerģijas patēriņa (E) aprēķins** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktīvais elpošanas gāzu mitrinātājs** | Aktīvs | T1 = 24 h | | T1 = 24 h | P1 | T1\*P1=**E**  **(kWh) dienā** |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **Pacientu novērošanas monitori** | Aktīvs | T1 = 24 h | | T1 = 24 h | P1 | T1\*P1=**E**  **(kWh) dienā** |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **EKG** (elektrokardio-grāfijas) iekārta (diagnostikas) | Aktīvs | T1 | | T1 = 2 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2)+ (T3\*P3)= **E (kWh) dienā** |
| Gaidstāve (ierīcēm, kam ir šāds režīms) | T2 | | T2 = 2 | P2 |
| Izslēgts | T3 | | T3 = 20 | P3 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | *P = jauda (kW)* |
| **Endoskopiskā iekārta** (kamera, endoskops, gaisma, kompresors) | Aktīvs | T1 = stundu skaits šajā režīmā dienā, ievērojot šādus nosacījumus, ko attiecībā uz gaismas avotu norādījis pasūtītājs:  Lux = gaismas intensitāte; Ra = krāsu atveides indekss; krāsu temperatūra (kelvinos); ekspluatācijas ilgums stundās | | T1 = 5 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2)=**E (kWh) dienā** |
| Izslēgts | T2 | | T2 = 19 | P2 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **AF ķirurģiskās iekārtas, diatermijas iekārtas** | Aktīvs | T1 = ekspluatācijas stundu skaits dienā | | T1 = 5 | P1 = mēra ar slodzi 500 Ω vienpola un 50 Ω — divpolu iekārtām, ilgums 30 sekundes) | (T1\*P1)+(T2\*P2) = **E (kWh) dienā** |
| Izslēgts | T2 = ekspluatācijas stundu skaits dienā | | T2 = 19 | P2 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās |  | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |  |
| **Inkubators zīdaiņiem (stacionārs)** | Aktīvs | T1 = 24. Precizēt: vieta pacientiem, piemēram, vieta pacientiem līdz 6 kg un 60 cm garumam | | T1 = 24, inkubators ir piemērots līdz 6 kg smagiem un 60 cm gariem pacientiem | E1 = (T1\*P1) uz V | (T1\*P1) / V = **E (kWh) dienā** |
| Režīmu definīcijas tiks sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) V = tāda inkubatora tilpums (m3), kas atbilst nosacījumiem (vieta), kurus norādījis pasūtītājs |
| **Infūzijas sūkņi un perfuzori** | Aktīvs | T1 | | T1 = 14 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2) = **E (kWh) dienā** |
| Izslēgts | T2 | | T2 = 10 | P2 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **Ķirurģiskie lāzerinstrumenti, vienlaidu lāzeri** | Aktīvs | T1 | | T1 = 5 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2)+ (T3\*P3)= **E (kWh) dienā** |
| Gaidstāve (lāzera gaidstāve) | T2 | | T2 = 4 | P2 |
| Izslēgts | T3 | | T3 = 15 | P3 |
| Režīmu definīcijas tiks sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **Medicīniskās saldētavas** | Aktīvs | T1 = 24 h Precizēt: saldētavas izmantojamais tilpums, iekšējā tilpuma garums, platums un augstums = V, tilpums (m3), kā arī nepieciešamā temperatūra | | T1 = 24 | P1 | (T1\*P1) / V = **E (kWh) dienā** |
| Režīmu definīcijas tiks sniegtas vadlīnijās | T = laiks  V = tilpums | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **Medicīniskais apgaismojums (operāciju zāles lampas)** | Aktīvs | T1 = stundu skaits šajā režīmā dienā, ievērojot šādus nosacījumus, ko norādījis pasūtītājs: Lux = gaismas intensitāte;  Ra = krāsu atveides indekss;  To = krāsu temperatūra (kelvinos); ekspluatācijas ilgums stundās | | T1 = 8 | P1 = mērot lampas tipam, kas atbilst pasūtītāja norādītajie m nosacījumi em | (T1\*P1)+(T2\*P2) = **E (kWh) dienā** |
| Izslēgts |  | | T2 = 16 | P2 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| **Pacientu sildīšanas sistēmas (segas, polsteri, matrači)** | Aktīvs | T1 | | T1 = 9 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2) = **E (kWh) dienā** |
| Izslēgts | T2 | | T2 = 15 | P2 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| Ar piespiedu ventilācijas ierīci | Aktīvs | T1 | | T1 = 9 | P1 + PF | (T1\*(P1+PF)+ (T2\*P2))=**E (kWh) dienā** |
| Izslēgts | T2 | | T2 = 15 | P2 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P=jauda (kW)  PF = piespiedu ventilācijas ierīces jauda |
| **Ultraskaņas iekārta, izņemot terapeitisko** | Skenēšana/ skenēšanas gatavība | T1 | | T1 = 6 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2)+ (T3\*P3)= **E (kWh) dienā** |
| Gaidstāve | T2 | | T2 = 6 | P2 |
| Izslēgts | T3 | | T3 = 12 | P3 |
| Režīmu definīcijas sniegtas vadlīnijās | T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā | | Ieteiktais lietošanas scenārijs | P = jauda (kW) |
| Ar bateriju darbināmām ultraskaņas iekārtām:  Enerģijas patēriņš (kWh), lai pilnībā uzlādētu bateriju: Echarge  Enerģijas patēriņš dienā ar bateriju darbināmiem modeļiem: Echarge\* 3 | | | | |  |
| **Ventilatori** *(intensīvās aprūpes ventilatori, izņemot transporta ventilatorus, anestēzijas ventilatori, izņemot mājas ventilatorus)* | Aktīvs | | T1 = 24 h | T1 = 24 h | P1 | T1\*P1=**E (kWh) dienā** |
| *Režīmu definīcijas vadlīnijās* | | *T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā* | *Ieteiktais lietošanas scenārijs* | *P = jauda (kW)* |
| **Rentgena iekārtas, tostarp mamogrāfijas, izņemot osteoporozes** | Gaidstāve | | T1 | T1 = 15 | P1 | (T1\*P1)+(T2\*P2) = **E (kWh) dienā** |
| Izslēgts | | T2 | T2 = 9 | P2 |
| *Režīmu definīcijas vadlīnijās* | | *T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā* | *Ieteiktais lietošanas scenārijs* | *P = jauda (kW)* |

## 2. DATORTOMOGRĀFIJAS (DT) IEKĀRTAS ENERGOEFEKTIVITĀTE

Punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam dienā E (kWh)/dienā), sk. turpmāk (jo zemāks enerģijas patēriņš dienā, jo vairāk punktu piešķir).

Pasūtītājam jānorāda iekārtas gaidāmie ikdienas lietošanas veidi (“pielāgotais scenārijs”), pretendentam jānorāda iekārtas patērētā jauda dažādos režīmos. Iepriekš noteiktais lietošanas scenārijs ir ieteikums pasūtītājam. Tomēr pasūtītājs var brīvi pielāgot lietošanas scenāriju īpašajām vajadzībām.

**Iepriekš noteikts lietošanas scenārijs** (*izmantojams kā atsauce, salīdzinot DT iekārtas*)

Pretendenti norāda enerģijas patēriņu dienā, E (kWh)/dienā), vienam no 3 scenārijiem atbilstoši metodoloģijai un testa nosacījumiem, kas norādīti COCIR SRI datortomogrāfijas iekārtai, sk. www.cocir.org, vai līdzvērtīgiem nosacījumiem. Pasūtītājs norāda, kuriem scenārijiem tiks sniegts enerģijas patēriņš.

* Scenārijs “izslēgts”: enerģijas patēriņš atbilstoši lietošanas scenārijam 20 skenēšanas procedūras dienā un 12 stundas izslēgtā režīmā pa nakti.
* Scenārijs “brīvgaitas”: enerģijas patēriņš atbilstoši lietošanas scenārijam 20 skenēšanas procedūras dienā un 12 stundas brīvgaitas režīmā pa nakti.
* Scenārijs “mazjaudas”: enerģijas patēriņš atbilstoši lietošanas scenārijam 20 skenēšanas procedūras dienā un 12 stundas mazjaudas režīmā pa nakti.

**Pielāgots lietošanas scenārijs**

Pretendenti norāda šādas vērtības atbilstoši metodoloģijai un testa nosacījumiem, kas norādīti COCIR SRI datortomogrāfijas iekārtai, sk. www.cocir.org/site/index.php?id=46, vai līdzvērtīgiem nosacījumiem:

POff: patērētā jauda (kW) izslēgtā režīmā

PIdle: patērētā jauda (kW) brīvgaitas režīmā

PLow: patērētā jauda (kW) mazjaudas režīmā

EScan: enerģijas patēriņš vēderdobuma skenēšanas laikā

TScan: vēderdobuma skenēšanas ilgums (no pieprasījuma brīža līdz jaudas pārslēgšanai atpakaļ brīvgaitas režīmā)

Enerģijas patēriņu dienā var aprēķināt atbilstoši šādai formulai (vērtības *kursīvā* nosaka pasūtītājs, treknrakstā — deklarē piegādātājs)

**E=kWh/dienā = POff ×*TOff* + PLow×*TLow* + *NScan* ×EScan + PIdle ×** (24 **− *TOff* −*TLow*  −*NScan* ×TScan**),

kur

NScan ir skenēšanas procedūru skaits dienā.

Ņemot vērā niecīgo ietekmi, kāda ir patērētajai enerģijai skenēšanas režīmā 24 stundu laikā, ar COCIR metodoloģiju iegūtie rezultāti apliecināja, ka enerģijas patēriņu skenēšanas režīmā var aptuveni aprēķināt, izmantojot tikai vēderdobuma skenēšanu.

TLow, Off  ir laiks stundās dienā katrā režīmā.

TScan ir katras skenēšanas procedūras ilgums (norāda pretendents).

## 3. HEMODIALĪZES IEKĀRTAS ENERGOEFEKTIVITĀTE

Punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam vienā procedūrā, E (kWh)/procedūrā, un turpmāk norādītajiem testa nosacījumiem (jo zemāks enerģijas patēriņš vienā procedūrā, jo vairāk punktu piešķir).

Procedūras cikls atbilst turpmāk norādītajam saskaņā ar standartu IEC 60601-2-16 vai līdzvērtīgu:

* Tests – ilgums atkarīgs no mehānisma
* Uzpildīšana/skalošana – 10 minūtes
* Posms pirms cirkulācijas – 15 minūtes
* Dialīze – 4 stundas
* Karsēšana/ ķīmiskā dezinfekcija – ilgums atkarīgs no mehānisma. ***Dezinfekcijas veidu norāda pasūtītājs.***

Enerģijas patēriņu vienā procedūrā mēra atbilstoši 5. papildinājumā norādītajiem testa nosacījumiem.

Punktus piešķir, ja dialīzes iekārta ir aprīkota ar automātisku funkciju, kas samazina dializāta plūsmu laikā no posma pirms cirkulācijas līdz dialīzes veikšanas posmam. Pretendents norāda samazināto dializāta plūsmu. Jo lielāks dializāta plūsmas samazinājums, jo vairāk punktu piešķir.

Punktus piešķir, ja dialīzes iekārta pati izslēdzas, ja tā netiek izmantota 10 minūšu laikā pēc dezinfekcijas veikšanas.

## 4. MAGNĒTISKĀS REZONANSES ATTĒLDIAGNOSTIKAS (MRI) IEKĀRTAS ENERGOEFEKTIVITĀTE

Punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam dienā E (kWh)/dienā), sk. turpmāk (jo zemāks enerģijas

patēriņš dienā, jo vairāk punktu piešķir). Režīmu definīcijas sniegtas 2. papildinājumā.

Pasūtītājam jānorāda iekārtas gaidāmie ikdienas lietošanas veidi (“pielāgotais scenārijs”), pretendentam jānorāda iekārtas enerģijas patēriņš dažādos režīmos. Iepriekš noteiktais lietošanas scenārijs ir ieteikums pasūtītājam. Tomēr pasūtītājs var brīvi pielāgot lietošanas scenāriju īpašajām vajadzībām.

**Iepriekš noteikts lietošanas scenārijs** (*izmantojams kā atsauce, salīdzinot MRI iekārtas*)

Pretendenti norāda enerģijas patēriņu dienā E (kWh)/dienā) atbilstoši metodoloģijai un testa nosacījumiem, kas norādīti COCIR SRI magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas iekārtai, vai līdzvērtīgiem, sk. <http://www.cocir.org/site/index.php?id=46>.

**Pielāgots lietošanas scenārijs**

Pretendenti norāda šādas vērtības atbilstoši metodoloģijai un testa nosacījumiem, kas norādīti COCIR SRI magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas iekārtai, sk. <http://www.cocir.org/site/index.php?id=46>, vai līdzvērtīgiem nosacījumiem:

POff: patērētā jauda (kW) izslēgtā režīmā

PLow: patērētā jauda (kW) mazjaudas režīmā

PReady: patērētā jauda (kW) skenēšanas gatavības režīmā

EScan: enerģijas patēriņš skenēšanas laikā 5 ķermeņa daļām (galva, mugurkauls, vēderdobums, celis, asinsvadi)

TScan: skenēšanas ilgums (tostarp skenēšanas laika secība un fiksēts skenēšanas gatavības laiks, kas definēts COCIR metodoloģijā)

Enerģijas patēriņu dienā var aprēķināt atbilstoši šādai formulai (vērtības *kursīvā* nosaka pasūtītājs, **treknrakstā** — deklarē piegādātājs)

**E=kWh/dienā = POff ×*TOff* + PLow×*TLow* + *NScan* ×EScan + PReady ×** (24 **− *TOff* −*TLow*  −*NScan* ×TScan**),

kur

NScan ir skenēšanas darbību skaits katrai ķermeņa daļai: ***NScan* × TScan = *NHead* × THead + *NAbdomen* × Tabdomen + *NSpine* × TSpine + *NKnee* × TKnee + *NAngio* × TAngio**

TLow, Off ir laiks stundās dienā katrā režīmā.

TScan ir katras skenēšanas procedūras ilgums (norāda pretendents).

## 5. MEDICĪNISKO AUTOKLĀVU ENERGOEFEKTIVITĀTE

**Iepriekš noteikts lietošanas scenārijs**

Gan autoklāva jauda, gan slodze ietekmē energoefektivitāti atkarībā no pieejamās jaudas izmantošanas. Jo vairāk priekšmetu ir autoklāvā vienā ciklā, jo mazāks ir enerģijas patēriņš uz vienu priekšmetu. Autoklāvu enerģijas patēriņu var novērtēt vai nu, pamatojoties uz kameras izmantojamo tilpumu litros, vai uz maksimālo slogotspēju kilogramos. Pretendents norāda abu kritēriju rādītājus, lai sniegtu līgumslēdzējai iestādei vispārēju priekšstatu par enerģijas patēriņu.

Punktus piešķir saskaņā ar enerģijas patēriņu vienā ciklā, t. i.:

* cik zems ir norādītais enerģijas patēriņš uz vienu litru, EV (Wh/l), saskaņā ar 4. papildinājumā norādītajiem testa nosacījumiem;
* cik zems ir norādītais enerģijas patēriņš uz vienu noslodzi, EW (Wh/kg), saskaņā ar 4. papildinājumā norādītajiem testa nosacījumiem;

Jo zemāks enerģijas patēriņš vienā ciklā, jo vairāk punktu piešķir.

Pretendents norāda:

* + enerģijas patēriņu:  
    EV tukšai kamerai;  
    EW maksimālajai noslodzei, kā norādīts 4. papildinājumā;
  + kameras izmantojamo tilpumu (litros);
  + piemēroto ražojuma standartu (EN 13060 vai EN 285).

**Pielāgots lietošanas scenārijs**

Punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam dienā E (kWh)/dienā), sk. turpmāk norādīto tabulu (jo zemāks enerģijas patēriņš dienā, jo vairāk punktu piešķir). Lūdzu, aizpildiet šo tabulu. Režīmu definīcijas sniegtas 1. papildinājumā. Verifikācijas apraksts sniegts zem tabulas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iekārta** | **Režīms** | **Pielāgots lietošanas scenārijs**  **Norāda pasūtītājs** | **Enerģija lietošanas posmā**  **Norāda pretendents** |
| **Medicīniskais autoklāvs** | Aktīvs | **N** = norādītais ciklu skaits dienā (precizēt:  L = noslodze ciklā (kg),  M = materiāla veids (metāls vai tekstils),  T = cikla veids (sterilizēšanas t0 ), izmantots žāvēšanas cikls (jā/nē)) | **E1** = enerģijas patēriņš (kWh) vienā ciklā, pamatojoties uz pasūtītāja norādīto noteikto ciklu |
| Gatavības režīms | T2 | P2 |
| Gaidstāve | T3 | P3 |
| *Režīmu definīcijas atbilstoši 1. papildinājumam* | *T = laiks, stundu skaits aktuālajā režīmā dienā* | *P = jauda (kW), jaudas un enerģijas patēriņa mērījumi atbilstoši 4. papildinājumā norādītajiem testa nosacījumiem* |

## 6. SKALOŠANAS–DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS–DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAS ENERGOEFEKTIVITĀTE

Punktus piešķir atbilstoši enerģijas patēriņam vienā ciklā E (kWh)/ciklā, sk. turpmāk (jo zemāks

enerģijas patēriņš ciklā, jo vairāk punktu piešķir).

Pasūtītājs norāda iepērkamās dezinfekcijas iekārtas veidu:

* elastīgo endoskopu dezinfekcijas iekārta,
* visu pārējo instrumentu (vispārējo ķirurģisko instrumentu, MIS, anestēzijas, ortopēdijas u. c.)

dezinfekcijas iekārta,

* dezinfekcijas iekārta tādiem lielgabarīta priekšmetiem kā sterilas tvertnes, ratiņi, operāciju

zāles apavi u. c.,

* cilvēka organisma izdalījumu tvertņu dezinfekcijas iekārta,

un viņam jānorāda šāda informācija:

* konkrētā nepieciešamā slodze (slodzes apjoms),
* žāvēšanas cikla izmantošana (jā/nē),
* karstais ūdens (jā/nē),
* apstrādāts ūdens beigu skalošanā (jā/nē),
* apsildes metodes (tvaiks vai elektrība),
* spriegums.

Mērījumus veic ražotājs saskaņā ar:

A0 vērtību:

* Ķirurģisko un analīzes instrumentu dezinfekcijas iekārta: A0 3000
* Instrumentu un lielgabarīta priekšmetu dezinfekcijas iekārta: A0 600
* Cilvēka organisma izdalījumu tvertņu dezinfekcijas iekārta: A0 60
* Aukstais ūdens, maksimālā temperatūra 20 oC
* Karstais ūdens, maksimālā temperatūra 60 oC
* Apstrādāts ūdens, maksimālā temperatūra 20 oC
* Tvaiks, maksimāli 500 kPa

Papildu testa nosacījumi energoefektivitātes mērījumiem ir pieejami 3. papildinājumā.

Ražotājs norāda, kādi ir akceptēšanas kritēriji tīrīšanas, dezinfekcijas un žāvēšanas raksturlielumiem saskaņā ar standartu EN ISO 15883.

Pretendents norāda energoefektivitāti vienā ciklā, pamatojoties uz iepriekšminētajiem kritērijiem.

## 7. AUTOMĀTISKS MAZJAUDAS REŽĪMS MEDICĪNISKAJIEM AUTOKLĀVIEM, DEZINFEKCIJAS, DT, EKG DIAGNOSTIKAS, MRI UN ULTRASKAŅAS IEKĀRTĀM

Punktus piešķir, ja iekārtu var konfigurēt automātiskai pārejai uz gaidstāves vai izslēgtu režīmu pēc konkrēta bezdarbības laikposma vai pēc iepriekš noteikta grafika saskaņā ar turpmāk norādīto paraugu. Par DT un MRI iekārtām punktus piešķir, ja skeneris ir aprīkots ar mazjaudas režīmu, kuru var aktivizēt iekārtas operators.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārtas** | **No režīma** | **Uz režīmu** |
| Medicīniskie autoklāvi un dezinfekcijas iekārtas | Gatavības režīms | Gaidstāves režīms |
| DT iekārtas | Brīvgaita | Mazjaudas režīms |
| EKG diagnostikas iekārtas | Aktīvs vai gaidstāves režīms | Izslēgts režīms |
| MRI iekārtas | Skenēšanas gatavības režīms | Mazjaudas režīms |
| Ultraskaņas iekārtas | Skenēšanas gatavības režīms (ultraskaņas iekārta ir ieslēgta un gatava radīt attēlu. Ieslēgti ir visi moduļi, izņemot tos, kas nepieciešami skenēšanai (pārveidotājs nav aktivizēts.)) | Gaidstāves režīms |

Punktus piešķir arī tad, ja iekārtai ir īsa un automatizēta palaide uz pilnu funkcionalitāti, pēc tam, kad aktivizēta tās automātiskā funkcija saskaņā ar iepriekšminēto. Jānorāda laiks sekundēs un aktīvās darbības, kas jāveic personālam. Jo īsāks laiks un jo mazāk darbību nepieciešams, jo vairāk punktu piešķir.

Režīmu definīcijas atbilst 2. papildinājuma definīcijām attiecībā uz DT un MRI iekārtām un 1. papildinājuma definīcijām attiecībā uz pārējām iepriekšminētajām iekārtām.

## 8. IEKĀRTA AR MĒRIERĪCI

Punktus piešķir, ja ierīce ir aprīkota vai var tikt aprīkota ar mērierīci, lai varētu novērot un reģistrēt aktuālā patēriņa datus (elektrībai, ūdenim (attiecīgā gadījumā) un gāzei (attiecas uz anestēzijas un intensīvās aprūpes iekārtām). Lietotājam būtu arī jāspēj iegūt vēsturiskā patēriņa statistikas datus atskaites formā. Pretendents norāda patēriņa mērierīces nosacījumus, kā arī to, vai tiks piemērotas papildu izmaksas. Pretendents arī norāda ierobežojumus saistībā ar to, ko vai kā personāls var izmērīt ar mērierīci.

Punktus piešķir, ja iegūtos datus var automātiski nosūtīt uz datu apkopošanas centrālo punktu.

**13.3. ZPI kritēriji ūdens izmantošanas efektivitātei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas** | **ZPI kritēriji** |
| Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji | 1. ŪDENS PATĒRIŅŠ HEMODIALĪZES IEKĀRTĀ Punktus piešķir atbilstoši ūdens patēriņam vienā procedūrā (jo zemāks ūdens patēriņš, jo vairāk punktu piešķir).  Procedūras cikls atbilst turpmāk norādītajam saskaņā ar standartu IEC 60601-2-16 vai līdzvērtīgu:   * Tests – ilgums atkarīgs no mehānisma * Uzpildīšana/skalošana – 10 minūtes * Posms pirms cirkulācijas – 15 minūtes * Dialīze – 4 stundas * Karsēšana/ ķīmiskā dezinfekcija – ilgums atkarīgs no mehānisma. ***Dezinfekcijas veidu norāda pasūtītājs****.*   Punktus piešķir iekārtām ar zema ūdens patēriņa funkciju (vismaz 50 % ūdens patēriņa samazinājums posmā pirms cirkulācijas).  Punktus piešķir iekārtām ar funkciju bez ūdens patēriņa gaidstāves režīmā (100 % samazinājums taupības režīmā).  Līgumslēdzējām iestādēm paziņojumā par līguma slēgšanu un konkursa dokumentos jānorāda, cik daudz punktu piešķirs par katru piešķiršanas kritēriju. 2. SKALOŠANAS UN MAZGĀŠANAS–DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAS ŪDENS PATĒRIŅŠ Pasūtītājs norāda iepērkamās dezinfekcijas iekārtas veidu:   * elastīgo endoskopu dezinfekcijas iekārta, * visu pārējo instrumentu (vispārējo ķirurģisko instrumentu, MIS, anestēzijas, ortopēdijas u. c.) dezinfekcijas iekārta, * dezinfekcijas iekārta tādiem lielgabarīta priekšmetiem kā sterilas tvertnes, ratiņi, operāciju zāles apavi u. c., * cilvēka organisma izdalījumu tvertņu dezinfekcijas iekārta,   un viņam jānorāda šāda informācija:   * īpašā nepieciešamā slodze (slodzes apjoms), * žāvēšanas cikla izmantošana (jā/nē), * karstais ūdens (jā/nē), * apstrādāts ūdens beigu skalošanā (jā/nē), * apsildes metodes (tvaiks vai elektrība), * spriegums.   Mērījumus veic ražotājs saskaņā ar:  A0 vērtību:   * Ķirurģisko un analīzes instrumentu dezinfekcijas iekārta: A0 3000 * Instrumentu un lielgabarīta priekšmetu dezinfekcijas iekārta: A0 600 * Cilvēka organisma izdalījumu tvertņu dezinfekcijas iekārta: A0 60 * Aukstais ūdens, maksimālā temperatūra 20 oC * Karstais ūdens, maksimālā temperatūra 60 oC * Apstrādāts ūdens, maksimālā temperatūra 20 oC * Tvaiks, maksimāli 500 kPa   Ražotājs norāda, kādi ir akceptēšanas kritēriji tīrīšanas, dezinfekcijas un žāvēšanas raksturlielumiem saskaņā ar standartu EN ISO 15883.  Pretendents norāda ūdens patēriņu vienā ciklā, pamatojoties uz iepriekšminētajiem kritērijiem. |

***Piezīme***. ZPI kritēriju formulējumā minētie papildinājumi tiks publicēti atbildīgās iestādes vadlīnijās veselības aprūpes EEI publiskajam iepirkumam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards